| Kinetis SDK API Reference Manual 1.0.0-beta Freescale Semiconductor, Inc.

- Introduction
- Related Pages
- API Usage

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- _
- a
- c
- d
- g
- m
- o
- p
- s
- u

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages

### - _ -

- _mcg_constant : fsl_mcg_hal.h

### - a -

- adc_channel_mode_t : fsl_adc_hal.h
- adc_clock_divider_mode_t : fsl_adc_hal.h
- adc_clock_source_mode_t : fsl_adc_hal.h
- adc_group_mux_mode_t : fsl_adc_hal.h
- adc_hw_average_mode_t : fsl_adc_hal.h
- adc_long_sample_mode_t : fsl_adc_hal.h
- adc_reference_voltage_mode_t : fsl_adc_hal.h
- adc_resolution_mode_t : fsl_adc_hal.h
- adc_status_t : fsl_adc_hal.h

### - c -

- clock_gate_module_names_t : fsl_clock_manager.h
- clock_manager_error_code_t : fsl_clock_manager.h
- clock_names_t : fsl_clock_manager.h
- clock_source_names_t : fsl_clock_manager.h

### - d -

- dspi_clock_phase_t : fsl_dspi_hal.h
- dspi_clock_polarity_t : fsl_dspi_hal.h
- dspi_ctar_selection_t : fsl_dspi_hal.h
- dspi_fifo_counter_pointer_t : fsl_dspi_hal.h
- dspi_fifo_t : fsl_dspi_hal.h
- dspi_master_sample_point_t : fsl_dspi_hal.h
- dspi_master_slave_mode_t : fsl_dspi_hal.h
- dspi_pcs_polarity_config_t : fsl_dspi_hal.h
- dspi_shift_direction_t : fsl_dspi_hal.h
- dspi_status_and_interrupt_request_t : fsl_dspi_hal.h
- dspi_status_t : fsl_dspi_hal.h
- dspi_which_pcs_config_t : fsl_dspi_hal.h

### - g -

- gpio_pin_direction_t : fsl_gpio_hal.h

### - m -

- mcg_atmf_status_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_atms_select_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_clkst_status_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_clock_select_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_dco_range_select_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_dmx32_select_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_eref_clock_select_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_freq_range_select_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_hgo_select_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_ircst_status_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_iref_clock_select_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_iref_clock_source_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_irefst_status_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_lock_status_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_locs0_status_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_locs1_status_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_locs2_status_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_lols_status_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_lp_select_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_oscsel_select_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_pll_eref_clock_select_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_pll_select_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_pllcs_select_t : fsl_mcg_hal.h
- mcg_pllst_status_t : fsl_mcg_hal.h

### - o -

- osc_capacitor_config_t : fsl_osc_hal.h
- osc_instance_t : fsl_osc_hal.h

### - p -

- pmc_lvdv_select_t : fsl_pmc_hal.h
- pmc_lvwv_select_t : fsl_pmc_hal.h
- power_mode_stat_t : fsl_smc_hal.h
- power_modes_protect_t : fsl_smc_hal.h
- power_modes_t : fsl_smc_manager.h

### - s -

- sai_bclk_source_t : fsl_sai_hal.h
- sai_bus_t : fsl_sai_hal.h
- sai_dma_request_t : fsl_sai_hal.h
- sai_interrupt_request_t : fsl_sai_hal.h
- sai_io_mode_t : fsl_sai_hal.h
- sai_master_slave_t : fsl_sai_hal.h
- sai_mclk_source_t : fsl_sai_hal.h
- sai_mode_t : fsl_sai_hal.h
- sai_reset_type_t : fsl_sai_hal.h
- sai_state_flag_t : fsl_sai_hal.h
- sai_status_t : fsl_sai_driver.h
- sai_sync_mode_t : fsl_sai_hal.h
- sim_clock_divider_names_t : fsl_sim_hal.h
- sim_clock_gate_module_names_t : fsl_sim_hal.h
- sim_clock_source_names_t : fsl_sim_hal.h
- sim_cmtuartpad_strengh_t : fsl_sim_hal.h
- sim_flexbus_security_level_t : fsl_sim_hal.h
- sim_ftm_ch_src_t : fsl_sim_hal.h
- sim_ftm_clk_sel_t : fsl_sim_hal.h
- sim_ftm_flt_sel_t : fsl_sim_hal.h
- sim_ftm_trg_src_t : fsl_sim_hal.h
- sim_hal_status_t : fsl_sim_hal.h
- sim_pretrgsel_t : fsl_sim_hal.h
- sim_ptd7pad_strengh_t : fsl_sim_hal.h
- sim_tpm_ch_src_t : fsl_sim_hal.h
- sim_tpm_clk_sel_t : fsl_sim_hal.h
- sim_trgsel_t : fsl_sim_hal.h
- sim_uart_rxsrc_t : fsl_sim_hal.h
- sim_uart_txsrc_t : fsl_sim_hal.h
- sim_usbsstby_stop_t : fsl_sim_hal.h
- sim_usbvstby_stop_t : fsl_sim_hal.h
- smc_lpo_option_t : fsl_smc_hal.h
- smc_lpwui_option_t : fsl_smc_hal.h
- smc_manager_error_code_t : fsl_smc_manager.h
- smc_por_option_t : fsl_smc_hal.h
- smc_power_options_t : fsl_smc_hal.h
- smc_pstop_option_t : fsl_smc_hal.h
- smc_run_mode_t : fsl_smc_hal.h
- smc_stop_mode_t : fsl_smc_hal.h
- smc_stop_submode_t : fsl_smc_hal.h
- snd_status_t : fsl_soundcard.h
- spi_clock_phase_t : fsl_spi_hal.h
- spi_clock_polarity_t : fsl_spi_hal.h
- spi_master_slave_mode_t : fsl_spi_hal.h
- spi_pin_mode_t : fsl_spi_hal.h
- spi_shift_direction_t : fsl_spi_hal.h
- spi_ss_output_mode_t : fsl_spi_hal.h
- spi_status_t : fsl_spi_hal.h

### - u -

- uart_bit_count_per_char_t : fsl_uart_hal.h
- uart_break_char_length_t : fsl_uart_hal.h
- uart_idle_line_select_t : fsl_uart_hal.h
- uart_ir_tx_pulsewidth_t : fsl_uart_hal.h
- uart_operation_config_t : fsl_uart_hal.h
- uart_parity_mode_t : fsl_uart_hal.h
- uart_singlewire_txdir_t : fsl_uart_hal.h
- uart_status_flag_t : fsl_uart_hal.h
- uart_status_t : fsl_uart_hal.h
- uart_stop_bit_count_t : fsl_uart_hal.h
- uart_wakeup_method_t : fsl_uart_hal.h