| Kinetis SDK API Reference Manual 1.0.0-beta Freescale Semiconductor, Inc.

- Introduction
- Related Pages
- API Usage

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- c
- d
- g
- i
- m
- o
- p
- s
- u

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages

### - s -

- sai_clear_rx_status() : fsl_sai_driver.h
- sai_clear_tx_status() : fsl_sai_driver.h
- sai_configure_data_format() : fsl_sai_driver.h
- sai_deinit() : fsl_sai_driver.h
- sai_get_fifo_address() : fsl_sai_driver.h
- sai_hal_clear_rx_state_flag() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_clear_tx_state_flag() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_disable_rx() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_disable_rx_dma() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_disable_rx_interrupt() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_disable_tx() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_disable_tx_dma() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_disable_tx_interrupt() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_enable_rx() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_enable_rx_dma() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_enable_rx_interrupt() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_enable_tx() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_enable_tx_dma() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_enable_tx_interrupt() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_fifo_error_is_detected() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_fifo_request_is_detected() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_fifo_warning_is_detected() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_get_fifo_address() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_get_fifo_read_pointer() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_get_fifo_write_pointer() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_init() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_mclk_divider_is_update() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_receive_data() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_reset_rx() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_reset_tx() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_mclk_divider() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_mclk_source() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_rx_bclk_source() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_rx_bclk_swap() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_rx_blck_divider() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_rx_bus() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_rx_fbt() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_rx_fifo_channel() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_rx_frame_size() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_rx_master_slave() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_rx_mode() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_rx_sync_mode() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_rx_sync_width() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_rx_watermark() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_rx_word_mask() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_rx_word_size() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_rx_word_start_index() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_rx_word_zero_size() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_tx_bclk_source() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_tx_bclk_swap() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_tx_blck_divider() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_tx_bus() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_tx_fbt() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_tx_fifo_channel() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_tx_frame_size() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_tx_master_slave() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_tx_mode() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_tx_sync_mode() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_tx_sync_width() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_tx_watermark() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_tx_word_mask() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_tx_word_size() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_tx_word_start_index() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_set_tx_word_zero_size() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_sync_error_is_detected() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_transmit_data() : fsl_sai_hal.h
- sai_hal_word_start_is_detected() : fsl_sai_hal.h
- sai_init() : fsl_sai_driver.h
- sai_receive_data() : fsl_sai_driver.h
- sai_register_callback() : fsl_sai_driver.h
- sai_send_data() : fsl_sai_driver.h
- sai_start_read_data() : fsl_sai_driver.h
- sai_start_write_data() : fsl_sai_driver.h
- sai_stop_read_data() : fsl_sai_driver.h
- sai_stop_write_data() : fsl_sai_driver.h
- sim_get_alttrgen() : fsl_sim_hal.h
- sim_get_fam_id() : fsl_sim_hal.h
- sim_get_pf_size() : fsl_sim_hal.h
- sim_get_pin_id() : fsl_sim_hal.h
- sim_get_pretrgsel() : fsl_sim_hal.h
- sim_get_rev_id() : fsl_sim_hal.h
- sim_get_uart_rxsrc() : fsl_sim_hal.h
- sim_get_uart_txsrc() : fsl_sim_hal.h
- sim_get_urwe() : fsl_sim_hal.h
- sim_get_usbregen() : fsl_sim_hal.h
- sim_get_usbsstby() : fsl_sim_hal.h
- sim_get_usbvstby() : fsl_sim_hal.h
- sim_get_usswe() : fsl_sim_hal.h
- sim_get_uvswe() : fsl_sim_hal.h
- sim_set_alttrgen() : fsl_sim_hal.h
- sim_set_pretrgsel() : fsl_sim_hal.h
- sim_set_trgsel() : fsl_sim_hal.h
- sim_set_uart_rxsrc() : fsl_sim_hal.h
- sim_set_uart_txsrc() : fsl_sim_hal.h
- sim_set_urwe() : fsl_sim_hal.h
- sim_set_usbregen() : fsl_sim_hal.h
- sim_set_usbsstby() : fsl_sim_hal.h
- sim_set_usbvstby() : fsl_sim_hal.h
- sim_set_usswe() : fsl_sim_hal.h
- sim_set_uvswe() : fsl_sim_hal.h
- sims_get_trgsel() : fsl_sim_hal.h
- smc_hal_config_power_mode_protection() : fsl_smc_hal.h
- smc_hal_get_power_mode_protection() : fsl_smc_hal.h
- smc_hal_get_power_mode_stat() : fsl_smc_hal.h
- smc_hal_power_mode_config_run() : fsl_smc_hal.h
- smc_hal_power_mode_config_stop() : fsl_smc_hal.h
- smc_hal_power_mode_config_stop_submode() : fsl_smc_hal.h
- smc_hal_power_mode_get_run_config() : fsl_smc_hal.h
- smc_hal_power_mode_get_stop_config() : fsl_smc_hal.h
- smc_hal_power_mode_get_stop_submode_config() : fsl_smc_hal.h
- smc_hal_set_power_mode_protection() : fsl_smc_hal.h
- smc_set_power_mode() : fsl_smc_manager.h
- snd_data_format_configure() : fsl_soundcard.h
- snd_deinit() : fsl_soundcard.h
- snd_get_status() : fsl_soundcard.h
- snd_init() : fsl_soundcard.h
- snd_start_rx() : fsl_soundcard.h
- snd_start_tx() : fsl_soundcard.h
- snd_stop_rx() : fsl_soundcard.h
- snd_stop_tx() : fsl_soundcard.h
- snd_update_rx_status() : fsl_soundcard.h
- snd_update_tx_status() : fsl_soundcard.h
- snd_wait_event() : fsl_soundcard.h
- spi_hal_clear_match() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_clear_mode_fault() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_configure_dma() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_configure_stop_in_wait_mode() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_disable() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_disable_match_interrupt() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_disable_receive_and_fault_interrupt() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_disable_transmit_interrupt() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_enable() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_enable_match_interrupt() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_enable_receive_and_fault_interrupt() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_enable_transmit_interrupt() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_init() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_is_match() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_is_mode_fault() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_is_read_buffer_full() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_is_transmit_buffer_empty() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_read_data() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_reset() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_set_baud() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_set_baud_divisors() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_set_data_format() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_set_master_slave() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_set_match_value() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_set_pin_mode() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_set_slave_select_output_mode() : fsl_spi_hal.h
- spi_hal_write_data() : fsl_spi_hal.h