| Kinetis SDK API Reference Manual 1.0.0-beta Freescale Semiconductor, Inc.

- Introduction
- Related Pages
- API Usage

- Data Structures
- Data Fields

- All
- Variables

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- y

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages

### - f -

- fifo_channel : sai_handler_t
- fifo_error : audio_buffer_t
- first_io : audio_buffer_t
- flags : sdhc_card_t , event_object_t , EVENT_FREE_RTOS , sdhc_host_t , sdhc_data_t , sdhc_command_t
- flagsSem : EVENT_FREE_RTOS
- FRAG : PCB_PTR , PCB2_PTR
- FRAGMENT : PCB_FRAGMENT_PTR
- frameError : lpuart_status_t , uart_status_flag_all_t
- frameErrorFlag : lpuart_interrupt_config_t , uart_interrupt_config_t
- FREE : PCB_PTR , PCB2_PTR
- full_block : snd_state_t , audio_buffer_t