| Kinetis SDK API Reference Manual 1.0.0-beta Freescale Semiconductor, Inc.

- Introduction
- Related Pages
- API Usage

- Data Structures
- Data Fields

- All
- Variables

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- y

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages

### - l -

- length : edma_scatter_list_t , sdhc_data_t
- LENGTH : PCB_FRAGMENT_PTR
- length : enet_bd_struct_t
- linBreakDetect : lpuart_interrupt_config_t , uart_interrupt_config_t
- lineBreakDetect : uart_status_flag_all_t , lpuart_status_t
- linkType : dma_channel_link_config_t
- llsProt : smc_power_mode_protection_config_t
- local_priority_enable : flexcan_mb_code_status_tx_t , flexcan_mb_code_status_rx_t
- local_priority_val : flexcan_mb_code_status_rx_t , flexcan_mb_code_status_tx_t
- lpuartSourceClockInHz : lpuart_config_t
- lpwuiOption : smc_power_mode_config_t
- lpwuiOptionValue : smc_power_mode_config_t