| Kinetis SDK API Reference Manual 1.0.0-beta Freescale Semiconductor, Inc.

- Introduction
- Related Pages
- API Usage

- Data Structures
- Data Fields

- All
- Variables

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- y

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages

### - m -

- macAddr : enet_mac_config_t
- macApiPtr : enet_dev_if_t
- macCfgPtr : enet_dev_if_t
- macContextPtr : enet_dev_if_t
- majorInterrupt : edma_tcd_control_t
- majorLinkChannel : edma_tcd_control_t
- masterInSample : dspi_master_config_t
- masterOrSlave : spi_config_t
- max_num_mb : flexcan_user_config_t
- maxBlockSize : sdhc_host_t
- maxClock : sdhc_host_t
- maxFrameSize : enet_dev_if_t
- mclk : sai_data_format_t
- mclk_divide_enable : sai_user_config_t
- mclk_source : sai_user_config_t
- MG : adc_calibration_param_t
- miiClock : enet_mac_config_t
- minute : rtc_datetime_t , rtc_time_t
- mode : ftm_channel_info_t
- module : edma_channel_t
- month : rtc_datetime_t
- msg_id : flexcan_mb_t
- msg_id_type : flexcan_rx_fifo_config_t , flexcan_mb_code_status_rx_t , flexcan_data_info_t , flexcan_mb_code_status_tx_t
- msgTbl : MSGQ_STRUCT_UCOSII
- multiGroupPtr : enet_dev_if_t
- muxSelect : adc_channel_config_t