<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="29.845" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="29.845" x2="76.2" y2="29.845" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.2" y1="29.845" x2="76.2" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.2" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>16</text>
<text>24</text>
<text>32</text>
<text>40</text>
<text>12</text>
<text>10</text>
<text> 8</text>
<wire x1="30.025" y1="8.051" x2="30.321" y2="8.293" width="0.12" layer="20"/>
<wire x1="29.9974" y1="8.536940625" x2="30.363159375" y2="8.854440625" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="30.076140625" y1="7.64031875" x2="30.474921875" y2="7.896859375" width="0.187959375" layer="20"/>
<wire x1="29.8196" y1="6.0071" x2="29.822140625" y2="5.565140625" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="3.24104375" y1="5.1028625" x2="3.24611875" y2="3.375659375" width="0.1524" layer="20"/>
<text>6 mil</text>
<wire x1="3.691" y1="3.256" x2="4.063" y2="3.257" width="0.193" layer="20"/>
<text>0.1928 mm</text>
<wire x1="4.48404375" y1="4.7818625" x2="4.48411875" y2="3.790659375" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="20.4597" y1="8.4455" x2="21.7551" y2="8.4455" width="0.0762" layer="20"/>
<text>3 Mil</text>
<wire x1="20.431759375" y1="11.0388375" x2="21.015959375" y2="11.0388375" width="0.1778" layer="20"/>
<text>7 Mil</text>
<text>17.4x10mil</text>
<text>26x9.5 mil</text>
<text>23.9mil</text>
<wire x1="12.7" y1="1.9304" x2="12.7" y2="2.032" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="12.954" y1="2.0828" x2="12.954" y2="2.1844" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="12.954" y1="1.9812" x2="12.954" y2="2.0828" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="12.954" y1="2.0828" x2="12.446" y2="2.0828" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="12.446" y1="2.0828" x2="12.446" y2="2.159" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="12.446" y1="2.0828" x2="12.446" y2="1.9812" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="11.9126" y1="4.6609" x2="12.9032" y2="4.6609" width="0.0254" layer="20"/>
<text>1 mil</text>
<wire x1="6.1976" y1="8.8392" x2="6.985" y2="8.8392" width="0.2032" layer="20"/>
<text>8 mil</text>
<wire x1="11.1252" y1="5.8166" x2="12.3952" y2="5.8166" width="0.254" layer="20"/>
<text>250 µm  ~10mil</text>
<wire x1="28.9306" y1="3.175" x2="29.5148" y2="3.175" width="0.254" layer="20"/>
<text>10 mil</text>
<wire x1="28.95091875" y1="1.91515625" x2="29.56051875" y2="1.91515625" width="0.2286" layer="20"/>
<text>9 mil</text>
<wire x1="16.898621875" y1="2.02438125" x2="17.406621875" y2="2.02438125" width="0.2286" layer="20"/>
<wire x1="16.266159375" y1="3.2893" x2="16.951959375" y2="3.2893" width="0.2286" layer="20"/>
<text>9 mil</text>
<text>9 mil</text>
<wire x1="20.279359375" y1="4.4958" x2="20.838159375" y2="4.4958" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="22.303740625" y1="4.480559375" x2="22.735540625" y2="4.480559375" width="0.2286" layer="20"/>
<text>8 mil</text>
<text>9 mil</text>
<wire x1="17.1958" y1="4.5974" x2="17.3482" y2="4.5974" width="0.3556" layer="20"/>
<text>14 mil</text>
<wire x1="18.93061875" y1="4.5847" x2="19.26081875" y2="4.5847" width="0.381" layer="20"/>
<text>15 mil</text>
<wire x1="20.8508625" y1="5.90041875" x2="21.2318625" y2="5.90041875" width="0.0762" layer="20"/>
<text>3 mil</text>
<wire x1="22.6669625" y1="9.42848125" x2="23.0225625" y2="9.78408125" width="0.22098125" layer="20"/>
<text>8.7 mil</text>
<wire x1="17.00021875" y1="10.505440625" x2="17.00021875" y2="9.921240625" width="0.3175" layer="20"/>
<text>12.5 mil</text>
<circle x="8.1534" y="3.2766" radius="0.416590625" width="0.0762" layer="20"/>
<circle x="7.9248" y="1.016" radius="0.273565625" width="0.0762" layer="20"/>
<wire x1="10.266059375" y1="6.98608125" x2="11.840859375" y2="6.98608125" width="0.45" layer="20"/>
<text>0.45mm , ~18 mil (17.72)</text>
<wire x1="20.428" y1="6.946" x2="21.318" y2="6.946" width="0.38" layer="20"/>
<text>0.38 mm</text>
<wire x1="20.479" y1="9.487" x2="21.325" y2="9.49" width="0.38" layer="20"/>
<text>0.38mm</text>
<wire x1="19.210021875" y1="27.945078125" x2="19.464021875" y2="27.945078125" width="0.1016" layer="20"/>
<text>4 mil</text>
<wire x1="10.132059375" y1="28.08731875" x2="10.822940625" y2="28.08731875" width="0.370840625" layer="20"/>
<wire x1="10.132059375" y1="27.449778125" x2="10.822940625" y2="27.449778125" width="0.370840625" layer="20"/>
<wire x1="10.124440625" y1="26.81731875" x2="10.815321875" y2="26.81731875" width="0.370840625" layer="20"/>
<wire x1="10.142221875" y1="26.1874" x2="10.833103125" y2="26.1874" width="0.370840625" layer="20"/>
<text>14.6 mil</text>
<wire x1="9.58088125" y1="23.809959375" x2="10.13968125" y2="23.809959375" width="0.3302" layer="20"/>
<wire x1="9.55548125" y1="23.174959375" x2="10.11428125" y2="23.174959375" width="0.3302" layer="20"/>
<wire x1="9.53008125" y1="22.539959375" x2="10.08888125" y2="22.539959375" width="0.3302" layer="20"/>
<wire x1="9.55548125" y1="21.904959375" x2="10.11428125" y2="21.904959375" width="0.3302" layer="20"/>
<text>13 mil</text>
<wire x1="15.679421875" y1="23.733759375" x2="16.085821875" y2="23.733759375" width="0.1778" layer="20"/>
<text>7 mil</text>
<wire x1="11.104878125" y1="10.9347" x2="11.866878125" y2="10.9347" width="0.381" layer="20"/>
<text>15 mil</text>
<wire x1="9.3218" y1="13.335" x2="10.2362" y2="13.335" width="0.6604" layer="20"/>
<wire x1="9.2964" y1="12.065" x2="10.2108" y2="12.065" width="0.6604" layer="20"/>
<text>26 mil</text>
<wire x1="8.763" y1="16.256" x2="9.1948" y2="16.256" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="8.7376" y1="15.8496" x2="9.1694" y2="15.8496" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="8.7122" y1="15.4432" x2="9.144" y2="15.4432" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="8.7122" y1="15.0368" x2="9.144" y2="15.0368" width="0.2032" layer="20"/>
<text>8 mil</text>
<wire x1="17.6022" y1="15.6464" x2="18.034" y2="15.6464" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="17.06371875" y1="15.4686" x2="17.06371875" y2="15.1384" width="0.1905" layer="20"/>
<text>8 mil</text>
<text>7.5 mil</text>
<wire x1="18.3896" y1="16.0782" x2="18.796" y2="16.0782" width="0.254" layer="20"/>
<text>10 mil</text>
<wire x1="17.035778125" y1="16.7233625" x2="17.24151875" y2="17.012921875" width="0.1" layer="20"/>
<text>100 µm</text>
<wire x1="14.5034" y1="19.8374" x2="15.3416" y2="19.8374" width="0.254" layer="20"/>
<text>10 mil</text>
<wire x1="25.1206" y1="17.3482" x2="25.5778" y2="17.3482" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="25.08758125" y1="16.926559375" x2="25.64638125" y2="16.926559375" width="0.1778" layer="20"/>
<text>7 mil</text>
<text>10 mil</text>
<wire x1="24.749759375" y1="15.979140625" x2="24.749759375" y2="15.547340625" width="0.24638125" layer="20"/>
<text>9.7</text>
<text>mil</text>
<wire x1="27.33548125" y1="18.651221875" x2="27.86888125" y2="18.651221875" width="0.243840625" layer="20"/>
<text>9.6 mil</text>
<wire x1="24.99868125" y1="18.651221875" x2="25.53208125" y2="18.651221875" width="0.243840625" layer="20"/>
<wire x1="24.963121875" y1="19.775421875" x2="25.471121875" y2="19.775421875" width="0.200659375" layer="20"/>
<text>7.9 ml</text>
<text>9.6 mil</text>
<wire x1="27.579321875" y1="19.775421875" x2="28.087321875" y2="19.775421875" width="0.200659375" layer="20"/>
<text>7.9 ml</text>
<wire x1="27.128740625" y1="19.3974375" x2="27.128740625" y2="19.0418375" width="0.1778" layer="20"/>
<text>7 mil</text>
<wire x1="25.097740625" y1="14.40941875" x2="26.037540625" y2="14.40941875" width="0.269240625" layer="20"/>
<text>10.6 mil</text>
<wire x1="33.345121875" y1="20.08631875" x2="33.345121875" y2="18.94331875" width="0.22351875" layer="20"/>
<wire x1="26.035" y1="10.6172" x2="26.035" y2="9.8552" width="0.254" layer="20"/>
<text>10 mil</text>
<text>6 mil</text>
<text>4.72 mil</text>
<text>7.4 mil</text>
<wire x1="27.8384" y1="8.7884" x2="28.1686" y2="8.7884" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="28.2448" y1="8.5344" x2="28.6766" y2="8.5344" width="0.254" layer="20"/>
<text>10 mil</text>
<text>10 mil</text>
<wire x1="27.6606" y1="8.2804" x2="27.9908" y2="8.2804" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="29.1592" y1="8.0518" x2="29.464" y2="8.0518" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="28.6766" y1="7.8486" x2="28.956" y2="7.8486" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="29.083" y1="7.6454" x2="29.4386" y2="7.6454" width="0.2032" layer="20"/>
<text>8 mil</text>
<wire x1="28.575" y1="7.4422" x2="28.9306" y2="7.4422" width="0.2032" layer="20"/>
<text>8 mil</text>
<wire x1="27.5844" y1="7.2644" x2="27.9908" y2="7.2644" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="28.067" y1="7.112" x2="28.3464" y2="7.112" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="27.5844" y1="6.9596" x2="27.9146" y2="6.9596" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="28.0162" y1="6.8072" x2="28.321" y2="6.8072" width="0.1524" layer="20"/>
<text>6 mil</text>
<text>6 mil</text>
<wire x1="28.96361875" y1="6.6675" x2="29.39541875" y2="6.6675" width="0.127" layer="20"/>
<text>5 mil</text>
<text>4 mil</text>
<text>4 mil</text>
<text>4 mil</text>
<text>4 mil</text>
<text>3 mil</text>
<text>3 mil</text>
<text>3 mil</text>
<text>3 mil</text>
<text>2 mil</text>
<text>2 mil</text>
<text>2 mil</text>
<text>2 mil</text>
<wire x1="29.306521875" y1="4.798059375" x2="29.560521875" y2="4.798059375" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="31.010859375" y1="5.4965625" x2="31.010859375" y2="5.7505625" width="0.0508" layer="20"/>
<text>40 mil</text>
<text>10 mil</text>
<text>10 mil</text>
<wire x1="36.449" y1="1.905" x2="35.7632" y2="1.905" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="36.4998" y1="3.175" x2="35.814" y2="3.175" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="38.821359375" y1="3.573778125" x2="39.608759375" y2="4.361178125" width="0.3302" layer="20"/>
<text>13 mil</text>
<wire x1="36.6750625" y1="7.3279" x2="36.9290625" y2="7.3279" width="0.127" layer="20"/>
<text>5 mil</text>
<wire x1="42.821859375" y1="1.82371875" x2="43.075859375" y2="1.82371875" width="0.091440625" layer="20"/>
<text>3.6 mil</text>
<wire x1="43.18" y1="9.906" x2="43.18" y2="9.0678" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="42.684696875" y1="9.344659375" x2="42.684696875" y2="8.506459375" width="0.2286" layer="20"/>
<wire x1="43.675296875" y1="9.037315625" x2="43.675296875" y2="8.199115625" width="0.226059375" layer="20"/>
<wire x1="43.434" y1="10.414" x2="43.434" y2="9.5758" width="0.254" layer="20"/>
<text>10 mil</text>
<text>8.9 mil</text>
<text>9 mil</text>
<wire x1="54.3941" y1="16.228059375" x2="54.3941" y2="15.593059375" width="0.22351875" layer="20"/>
<text>8.8 mil</text>
<wire x1="38.981378125" y1="10.322559375" x2="39.870378125" y2="10.322559375" width="0.22351875" layer="20"/>
<wire x1="41.4553375" y1="10.327640625" x2="42.3443375" y2="10.327640625" width="0.22351875" layer="20"/>
<text>8.8 mil</text>
<text>8.8 mil</text>
<text>8.8 mil</text>
<wire x1="35.232340625" y1="19.8247" x2="35.232340625" y2="18.9865" width="0.24891875" layer="20"/>
<text>9.8 mil</text>
<wire x1="31.46551875" y1="22.1361" x2="31.46551875" y2="21.6535" width="0.1778" layer="20"/>
<text>7 mil</text>
<wire x1="28.427678125" y1="25.001221875" x2="28.427678125" y2="24.620221875" width="0.180340625" layer="20"/>
<text>7.15 mil</text>
<wire x1="39.8043375" y1="26.3779" x2="40.3631375" y2="26.3779" width="0.226059375" layer="20"/>
<text>8.9 mil</text>
<wire x1="55.981" y1="21.33" x2="55.981" y2="20.974" width="0.15" layer="20"/>
<wire x1="58.333" y1="21.381" x2="58.333" y2="21.025" width="0.15" layer="20"/>
<text>150 µm</text>
<text>100 µm</text>
<wire x1="56.825" y1="23.141" x2="57.372" y2="23.141" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="65.166240625" y1="2.854959375" x2="65.953640625" y2="2.854959375" width="0.2286" layer="20"/>
<wire x1="65.140840625" y1="3.489959375" x2="65.928240625" y2="3.489959375" width="0.2286" layer="20"/>
<wire x1="65.115440625" y1="4.124959375" x2="65.902840625" y2="4.124959375" width="0.2286" layer="20"/>
<wire x1="65.166240625" y1="2.219959375" x2="65.953640625" y2="2.219959375" width="0.2286" layer="20"/>
<text>9 mil</text>
<wire x1="60.26658125" y1="18.7604375" x2="60.26658125" y2="18.1254375" width="0.127" layer="20"/>
<text>5 mil</text>
<wire x1="60.86348125" y1="24.40431875" x2="61.44768125" y2="24.40431875" width="0.14478125" layer="20"/>
<wire x1="60.937140625" y1="23.86838125" x2="61.368940625" y2="23.86838125" width="0.116840625" layer="20"/>
<text>4.6 mil</text>
<text>5.65 mil</text>
<wire x1="70.053196875" y1="14.698978125" x2="70.256396875" y2="14.394178125" width="0.10668125" layer="20"/>
<text>4.2 mil</text>
<wire x1="67.774821875" y1="23.428959375" x2="67.774821875" y2="22.920959375" width="0.22351875" layer="20"/>
<wire x1="69.6823625" y1="23.449278125" x2="69.6823625" y2="22.941278125" width="0.22351875" layer="20"/>
<wire x1="70.2919625" y1="23.352759375" x2="70.2919625" y2="22.362159375" width="0.1651" layer="20"/>
<text>6.5 mil</text>
<wire x1="68.4784" y1="21.1074" x2="68.4784" y2="20.6248" width="0.1016" layer="20"/>
<text>4 mil</text>
<wire x1="69.26071875" y1="27.53868125" x2="69.26071875" y2="27.18308125" width="0.0762" layer="20"/>
<text>3 mil</text>
<wire x1="68.125340625" y1="26.797" x2="68.404740625" y2="26.797" width="0.08128125" layer="20"/>
<text>3.2 mil</text>
<wire x1="49.09058125" y1="18.1762375" x2="49.95418125" y2="18.2524375" width="0.3048" layer="20"/>
<text>12 mil</text>
<wire x1="43.924221875" y1="21.607778125" x2="44.330621875" y2="22.014178125" width="0.1524" layer="20"/>
<text>6 mil</text>
<wire x1="40.9956" y1="25.7429" x2="41.5036" y2="25.7429" width="0.22351875" layer="20"/>
<text>8.8 mil</text>
</plain>
<libraries>
<library name="74ac-logic">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gennum">
<packages>
<package name="QFN16-4X4">
<description>&lt;b&gt;QFN-16&lt;/b&gt; 4x4 mm&lt;p&gt;
Source: http://www.gennum.com/video/pdf/37184DOC.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-little-us">
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SOT753 - Philips Semiconductors&lt;br&gt;
Source: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT1G66_3.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="altera">
<packages>
<package name="PLCC44">
<description>&lt;b&gt;Plastic J-Lead Chip Carrier&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="TSSOP14">
<description>&lt;b&gt;plastic thin shrink small outline package; 14 leads; body width 4.4 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SOT402-1&lt;br&gt;
Source: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74ABT125.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="burr-brown">
<packages>
<package name="MSOP08">
<description>&lt;b&gt;Mini Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="smd-ipc">
<packages>
<package name="TSOP10X14">
<description>&lt;b&gt;TSOP28&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
thin small outline package</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="csr">
<packages>
<package name="LFBGA96">
<description>&lt;b&gt;LFBGA 96&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 19&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: http://www.csrsupport.com/download/1796/CS-101560-DSP1%20BlueCore3-Multimedia%20Product%20Data%20Sheet.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holtek">
<packages>
<package name="SOP18">
<description>&lt;b&gt;18-pin SOP (300mil) Outline Dimensions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.holtek.com.tw/pdf/consumer/3_18ev110.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="memory">
<packages>
<package name="PLCC32R">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
rectangle</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="DFN8-4X4">
<description>&lt;b&gt;8-Lead Plastic Dual Flat, No Lead Package (MD)&lt;/b&gt; 4x4x0.9 mm Body [DFN]&lt;p&gt;
Source: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41211D_.pdf</description>
</package>
<package name="MSOP8">
<description>&lt;b&gt;Micro Small Outline Package&lt;/b&gt; Grid 0.65mm&lt;p&gt;
Source: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21796H.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<packages>
<package name="CT-SLIM">
<description>&lt;b&gt;ULTRA SMALL AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Slim 1c type &lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61205_0000.pdf</description>
</package>
<package name="M3XXH">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="LLP8">
<description>&lt;b&gt;LLP Package NS Package Number SDC08A&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://cache.national.com/ds/LP/LP2950.pdf</description>
</package>
<package name="DPACK">
<description>&lt;b&gt;DPAK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PLASTIC PACKAGE CASE 369C-01&lt;br&gt;
Source: http://www.onsemi.co.jp .. LM317M-D.PDF</description>
</package>
<package name="SOT89R">
<description>&lt;b&gt;SOT89 Reflow soldering&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="zetex">
<packages>
<package name="SOD323">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MLP5">
<description>&lt;b&gt;MLP5 Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Jedec MO-187 Iss A&lt;br&gt;
Source : Analog and Discrete Components Databook ST306 April 2001</description>
</package>
<package name="SOT23-6">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; 6 lead</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg-micrel">
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="MICROMELF-R">
<description>&lt;b&gt;Micro Melf Diode Reflow soldering&lt;/b&gt; VISHAY mcl4148.pdf</description>
</package>
<package name="SC59-R">
<description>&lt;b&gt;SC59 Reflow soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="SOD323-R">
<description>&lt;b&gt;SOD323 Reflow soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jump-0r-smd">
<packages>
<package name="C0R-JMP">
<description>&lt;b&gt;0R Jumper Variant C&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Solder type</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="SJ_2">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SJ_2W">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIPLED-0603-TTW">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED-0603&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Recommended Solder Pad useable for SmartLEDTM and Chipled - Package 0603&lt;br&gt;
Package able to withstand TTW-soldering heat&lt;br&gt;
Package suitable for TTW-soldering&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LO_LS_LY L89K.pdf</description>
</package>
<package name="SMARTLED-TTW">
<description>&lt;b&gt;SmartLED TTW&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Recommended Solder Pad useable for SmartLEDTM and Chipled - Package 0603&lt;br&gt;
Package able to withstand TTW-soldering heat&lt;br&gt;
Package suitable for TTW-soldering&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LO_LS_LY L89K.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="murata-filter">
<packages>
<package name="NFM3DC">
<description>&lt;b&gt;NFM3DC/NFM3DP&lt;/b&gt; Reflow Soldering&lt;p&gt;
Source: http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/A03X/MT_NFE.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="smd-special">
<packages>
<package name="JUMP-3">
<description>Solder &lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="74ac-logic" package="DIL16" value=""/>
<element name="E$2" library="gennum" package="QFN16-4X4" value=""/>
<element name="E$3" library="74xx-little-us" package="SOT23-5" value=""/>
<element name="E$4" library="altera" package="PLCC44" value=""/>
<element name="E$6" library="74xx-us" package="TSSOP14" value=""/>
<element name="E$7" library="burr-brown" package="MSOP08" value=""/>
<element name="E$9" library="smd-ipc" package="TSOP10X14" value=""/>
<element name="E$10" library="csr" package="LFBGA96" value=""/>
<element name="E$5" library="holtek" package="SOP18" value=""/>
<element name="E$8" library="memory" package="PLCC32R" value=""/>
<element name="E$11" library="microchip" package="DFN8-4X4" value=""/>
<element name="E$12" library="microchip" package="MSOP8" value=""/>
<element name="E$13" library="relay" package="CT-SLIM" value=""/>
<element name="E$14" library="relay" package="M3XXH" value=""/>
<element name="E$15" library="v-reg" package="LLP8" value=""/>
<element name="E$16" library="v-reg" package="DPACK" value=""/>
<element name="E$17" library="zetex" package="SOD323" value=""/>
<element name="E$18" library="zetex" package="MLP5" value=""/>
<element name="E$20" library="zetex" package="SOT23-6" value=""/>
<element name="E$21" library="zetex" package="SOT223" value=""/>
<element name="E$22" library="v-reg-micrel" package="SOT23-5" value=""/>
<element name="E$19" library="diode" package="MICROMELF-R" value=""/>
<element name="E$23" library="diode" package="SC59-R" value=""/>
<element name="E$24" library="diode" package="SOD323-R" value=""/>
<element name="E$25" library="jump-0r-smd" package="C0R-JMP" value=""/>
<element name="E$26" library="jumper" package="SJ_2" value=""/>
<element name="E$27" library="jumper" package="SJ_2W" value=""/>
<element name="E$28" library="led" package="CHIPLED-0603-TTW" value=""/>
<element name="E$29" library="led" package="SMARTLED-TTW" value=""/>
<element name="E$30" library="murata-filter" package="NFM3DC" value=""/>
<element name="E$31" library="smd-special" package="JUMP-3" value=""/>
<element name="E$32" library="v-reg" package="SOT89R" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$1" pad="8"/>
<contactref element="E$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$1" pad="10"/>
<contactref element="E$1" pad="11"/>
<contactref element="E$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="S$6">
</signal>
<signal name="S$7">
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$8">
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="E$1" pad="15"/>
<contactref element="E$1" pad="14"/>
<contactref element="E$1" pad="16"/>
<contactref element="E$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="S$13">
<contactref element="E$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$14">
<contactref element="E$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$9">
</signal>
<signal name="S$11">
</signal>
<signal name="S$12">
</signal>
<signal name="S$15">
</signal>
<signal name="S$16">
</signal>
<signal name="S$18">
</signal>
<signal name="S$19">
</signal>
<signal name="S$20">
</signal>
<signal name="S$21">
</signal>
<signal name="S$17">
</signal>
<signal name="S$22">
</signal>
<signal name="S$23">
</signal>
<signal name="S$24">
</signal>
<signal name="S$25">
</signal>
<signal name="S$26">
</signal>
<signal name="S$27">
</signal>
<signal name="S$29">
</signal>
<signal name="S$30">
</signal>
<signal name="S$31">
</signal>
<signal name="S$28">
</signal>
<signal name="S$33">
</signal>
<signal name="S$34">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
