(module VG-G090651 (layer F.Cu)
  (at 0 0)
  (fp_text reference U1 (at 2.54 -1.2065) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VG-G090651 (at 0.4445 -4.2545) (layer F.SilkS))
  (pad 10 smd rect (at 26.06675 4.41325 180) (size 0.5 2.5)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 9 smd rect (at 24.92375 4.41325 180) (size 0.5 2.5)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 8 smd rect (at 23.78075 4.41325 180) (size 0.5 2.5)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 7 smd rect (at 22.63775 4.41325 180) (size 0.5 2.5)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 6 smd rect (at 21.49475 4.41325 180) (size 0.5 2.5)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 5 smd rect (at 20.35175 4.41325 180) (size 0.5 2.5)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 4 smd rect (at 19.20875 4.41325 180) (size 0.5 2.5)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 3 smd rect (at 18.06575 4.41325 180) (size 0.5 2.5)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 2 smd rect (at 16.92275 4.41325 180) (size 0.5 2.5)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 1 smd rect (at 15.77975 4.41325 180) (size 0.5 2.5)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad "" np_thru_hole circle (at 40.16375 1.61925 180) (size 2 2) (drill 1)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.68275 1.61925 180) (size 2 2) (drill 1)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
)
