<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TQFP100">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ATMEGA3250">
<pin name="(ADC0)PF0"/>
<pin name="(ADC1)PF1"/>
<pin name="(ADC2)PF2"/>
<pin name="(ADC3)PF3"/>
<pin name="(ADC4/TCK)PF4"/>
<pin name="(ADC5/TMS)PF5"/>
<pin name="(ADC6/TDO)PF6"/>
<pin name="(ADC7/TDI)PF7"/>
<pin name="(RXD/PCINT0)PE0"/>
<pin name="(TXD/PCINT1)PE1"/>
<pin name="(XCK/AIN0/PCINT2)PE2"/>
<pin name="(AIN1/PCINT3)PE3"/>
<pin name="(USCK/SCL/PCINT4)PE4"/>
<pin name="(DI/SDA/PCINT5)PE5"/>
<pin name="(DO/PCINT6)PE6"/>
<pin name="(CLK0/PCINT7)PE7"/>
<pin name="PD7"/>
<pin name="PD6"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="(INT0)PD1"/>
<pin name="(ICP1)PD0"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="(SS/PCINT8)PB0"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="VCC1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="!RESET!/PG5" direction="in"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC2" direction="pwr"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="PG0"/>
<pin name="PG1"/>
<pin name="PG2"/>
<pin name="(T1)PG3"/>
<pin name="(T0)PG4"/>
<pin name="PH0(PCINT16)"/>
<pin name="PH1(PCINT17)"/>
<pin name="PH2(PCINT18)"/>
<pin name="PH3(PCINT19)"/>
<pin name="PH4(PCINT20)"/>
<pin name="PH5(PCINT21)"/>
<pin name="PH6(PCINT22)"/>
<pin name="PH7(PCINT23)"/>
<pin name="PJ0(PCINT24)"/>
<pin name="PJ1(PCINT25)"/>
<pin name="PJ2(PCINT26)"/>
<pin name="PJ3(PCINT27)"/>
<pin name="PJ4(PCINT28)"/>
<pin name="PJ5(PCINT29)"/>
<pin name="PJ6(PCINT30)"/>
<pin name="XTAL2(TOSC2)"/>
<pin name="XTAL1(TOSC1)"/>
<pin name="(SCK/PCINT9)PB1"/>
<pin name="(MOSI/PCINT10)PB2"/>
<pin name="(MISO/PCINT11)PB3"/>
<pin name="(OC0A/PCINT12)PB4"/>
<pin name="(OC1A/PCINT13)PB5"/>
<pin name="(OC1B/PCINT14)PB6"/>
<pin name="(OC2A/PCINT15)PB7"/>
<pin name="AREF"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ATMEGA3250/6450">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ATMEGA3250"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP100">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET!/PG5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC0)PF0" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC1)PF1" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC2)PF2" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC3)PF3" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC4/TCK)PF4" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC5/TMS)PF5" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC6/TDO)PF6" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC7/TDI)PF7" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="(AIN1/PCINT3)PE3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="(CLK0/PCINT7)PE7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="(DI/SDA/PCINT5)PE5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="(DO/PCINT6)PE6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="(ICP1)PD0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="(INT0)PD1" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="(MISO/PCINT11)PB3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="(MOSI/PCINT10)PB2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC0A/PCINT12)PB4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC1A/PCINT13)PB5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC1B/PCINT14)PB6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC2A/PCINT15)PB7" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="(RXD/PCINT0)PE0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="(SCK/PCINT9)PB1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="(SS/PCINT8)PB0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="(T0)PG4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="(T1)PG3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="(TXD/PCINT1)PE1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="(USCK/SCL/PCINT4)PE4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="(XCK/AIN0/PCINT2)PE2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PG0" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PG1" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PG2" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="PH0(PCINT16)" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PH1(PCINT17)" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PH2(PCINT18)" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="PH3(PCINT19)" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PH4(PCINT20)" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="PH5(PCINT21)" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="PH6(PCINT22)" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="PH7(PCINT23)" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ0(PCINT24)" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ1(PCINT25)" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ2(PCINT26)" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ3(PCINT27)" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ4(PCINT28)" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ5(PCINT29)" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ6(PCINT30)" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1(TOSC1)" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2(TOSC2)" pad="33"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
