<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="MSP_LQFP64">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MSP-LQFP64">
<pin name="DVCC"/>
<pin name="P6.3/A3"/>
<pin name="P6.4/A4"/>
<pin name="P6.5/A5"/>
<pin name="P6.6/A6"/>
<pin name="P6.7/A7/SVSIN"/>
<pin name="VREF+"/>
<pin name="XIN"/>
<pin name="XOUT"/>
<pin name="VEREF+"/>
<pin name="VREF-/VEREF-"/>
<pin name="P1.0/TCLK/CAOUT"/>
<pin name="P1.1/TA0"/>
<pin name="P1.2/TA1"/>
<pin name="P1.3/TA2"/>
<pin name="P1.4/SMCLK"/>
<pin name="P1.5/TA0"/>
<pin name="P1.6/TA1"/>
<pin name="P1.7/TA2"/>
<pin name="P2.0/ACLK/CA2"/>
<pin name="P2.1/TAINCLK/CA3"/>
<pin name="P2.2/CAOUT/TA0/CA4"/>
<pin name="P2.3/CA0/TA1"/>
<pin name="P2.4/CA1/TA2"/>
<pin name="P2.5/ROSC/CA5"/>
<pin name="P2.6/ADC12CLK/CA6"/>
<pin name="P2.7/TA0/CA7"/>
<pin name="P3.0/UCB0STE/UCA0CLK"/>
<pin name="P3.1/UCB0SIMO/UCB0SDA"/>
<pin name="P3.2/UCB0SOMI/UCB0SCL"/>
<pin name="P3.3/UCB0CLK/UCA0STE"/>
<pin name="P3.4/UCA0TXD/UCA0SIMO"/>
<pin name="P3.5/UCA0RXD/UCA0SOMI"/>
<pin name="P3.6"/>
<pin name="P3.7"/>
<pin name="P4.0/TB0"/>
<pin name="P4.1/TB1"/>
<pin name="P4.2/TB2"/>
<pin name="P4.3"/>
<pin name="P4.4"/>
<pin name="P4.5"/>
<pin name="P4.6"/>
<pin name="P4.7/TBCLK"/>
<pin name="P5.0"/>
<pin name="P5.1"/>
<pin name="P5.2"/>
<pin name="P5.3"/>
<pin name="P5.4/MCLK"/>
<pin name="P5.5/SMCLK"/>
<pin name="P5.6/ACLK"/>
<pin name="P5.7/TBOUTH/SVSOUT"/>
<pin name="XT2OUT"/>
<pin name="XT2IN"/>
<pin name="TDO/TDI"/>
<pin name="TDI/TCLK"/>
<pin name="TMS"/>
<pin name="TCK"/>
<pin name="N_RST/NMI"/>
<pin name="P6.0/A0"/>
<pin name="P6.1/A1"/>
<pin name="P6.2/A2"/>
<pin name="AVSS"/>
<pin name="DVSS"/>
<pin name="AVCC"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MSP430">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MSP-LQFP64"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSP_LQFP64">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="DVCC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DVSS" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="N_RST/NMI" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0/TCLK/CAOUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1/TA0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2/TA1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3/TA2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4/SMCLK" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5/TA0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6/TA1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7/TA2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0/ACLK/CA2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1/TAINCLK/CA3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2/CAOUT/TA0/CA4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3/CA0/TA1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4/CA1/TA2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5/ROSC/CA5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.6/ADC12CLK/CA6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.7/TA0/CA7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.0/UCB0STE/UCA0CLK" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.1/UCB0SIMO/UCB0SDA" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.2/UCB0SOMI/UCB0SCL" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.3/UCB0CLK/UCA0STE" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.4/UCA0TXD/UCA0SIMO" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.5/UCA0RXD/UCA0SOMI" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.6" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.7" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P4.0/TB0" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P4.1/TB1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P4.2/TB2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P4.3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P4.4" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P4.5" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P4.6" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P4.7/TBCLK" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P5.0" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P5.1" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P5.2" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P5.3" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P5.4/MCLK" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P5.5/SMCLK" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="P5.6/ACLK" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="P5.7/TBOUTH/SVSOUT" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="P6.0/A0" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="P6.1/A1" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="P6.2/A2" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="P6.3/A3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P6.4/A4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P6.5/A5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P6.6/A6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6.7/A7/SVSIN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI/TCLK" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO/TDI" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="VEREF+" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF-/VEREF-" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="XIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="XOUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="XT2IN" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="XT2OUT" pad="52"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
