Hallo Leute

Freut mich sehr, Euch hier mal etwas aus meiner "EIGENBAU-Sammlung" vorstellen zu dürfen. Vielleicht interessierts EUch ja und die Tips und Anleitungs-Empfehlungen hier finden Interesse bei Euch. Nen kleines Feedback wär schön. Danke schon mal im Vorraus dafür...

Also, 

Heute hab ich mal was für diejenigen unter Euch, die sich einen Musicman - also so eine MP3-Soundbox - HIER das Model "Z 21 " von TECHNAXX -  zugelegt haben. Nun gibts ansich nichts Besonderes zu sagen dazu, bei Youtube zB gibts ja ne Menge Videos und Testberichte zu diesen MINI-Aktiv-Sound-Boxen-Systemen von Technaxx u Co. ABER: 

Was Ihr wahrscheinlich (noch) nicht wisst: Diese Boxen-Dinger sind recht preiswert zwar, machen ne gehörige Menge Krach - naja - so ungefähr jedenfalls - laufen nur mit nem Handy-Akku BL 05 (NOKIA oder baugleiche, können ja MP3, WAV und WMA-Audiodateien von SD/SDHC, MMC/TF-Cards und USB-Sticks abspielen, ja klar, nur: 

Wer von Euch wußte denn zB, dass man dieses Soundsystem sogar mit ner FERNBEDIENUNG selbst NACHRÜSTEN kann? Niemand, oder? 

Jetzt gleich wißt Ihr mehr darüber: Also anbei hab Euch mal alles zusammengestellt, was Ihr dazu braucht und eine, hoffentlich hilfreiche ausführliche Anleitung dazu geschrieben, wie Ihr das nachbasteln könnt, wenn Interesse da ist. Also los gehts:

Nen "Pfennig-Artikel" - also den IR-SENSOR-EMPFÄNGER - es gehen alle IC-Versionen von 36 / 38 khz kriegt Ihr bei Pollin z.B! Links sind in der beiliegenden "Links für IR-Nachrüstung hier.txt" - Info enthalten.

Naja und halt 3 Drähte (oder besser vielleicht ne STEREO-NF-Leitung) - wegen der 3 Anschlüsse UB-VDD, MASSE UND IR-SIGNAL-Leitung, die einfach mit dem IR-SENSOR und der Hauptplatine des "Z 21" - Musicmans verbunden werden müssen - das wars im Grunde schon.

Aber nun gibts da was beim Zerlegen des MUSICMANS zu beachten:

"ZERLEGE"-ANLEITUNG DES MUSICMANS " Z 21 " TECHNAXX:

 Da diese Geräte so merkwürdig verklebt sind, und man wegen des robusten ALU/Stahlblech-Gehäuses eben nicht so leicht an die HAUPTPLATINE heran kommt, muss man versuchen, nach Entfernen der beiden unteren Schrauben im AKKU-FACH, zunächst dieses herausnehmen. Man kann hier die STECKVERBINDER zum CHASSIS trennen, so ist schon mal das AKKU-FACH getrennt. Achtung: Das AKKUFACH hat einen ROTEN STECKER auf dem Chassis, dazu unbedingt HINWEISE weiter unten auch ZWINGEND beachten.!!!

Der schwierigere Teil besteht nun darin, an die HAUPTPLATINE zu gelangen. Aber da man nun eine Öffnung hat, versucht man mit einer Pinzette zunächst die STECKER der LAUTSPRECHER von der Platine abzuziehen. Das geht problemlos.

Da die Lautsprecher zwar runderum direkt im ALU/Stahl-Gehäuse eingeklebt sind, hilft hier das Rundherum-Erwärmen der Klebe-Masse mit einem Fön! Der Kleber wird weich und man kann nun jeweils den Lautsprecher vorsichtig aus der Führung nach aussen drücken. Dazu nimmt man am besten einen Holz-Bleistift oder ähnlichen Gegenstand, wenn man zu kurze Finger hat. (schmunzel).

Sind ein Lautsprecher entfernt, sitzt die Hauptplatine so locker, dass man sie an der einen Lautsprecherseite herausfummeln kann. Ist zwar etwas eng, aber es geht (irgendwie habens die Chinesen ja auch da rein bekommen- kicher).

Hat die Platine nun vor sich, schaut man von der BESTÜCKUNGSSEITE direkt an der FRONTSEITE  vorn am Rand auf den AUFDRUCK: Das "gebilde sieht wie ein HALBKREIS aus und ist zusätzlich mit "IR" bezeichnet. AN DIESE ANschlüsse erfolgt nun  einfach ANSCHLUSS-Gleich (AUGE des SENSORS zeigt nach AUSSEN, klar!) eine erwähnte 3-Ader-Leitung, die man zuvor bereits vorbereitet abisoliert und die Kontaktanschlüsse verzinnt hat! Hier bewährt sich als Anschluss zum SENSOR selbst besser eine 3-PIN-Steckverbindung RM 2,54 - denn man sollte einen IR-SENSOR besser auf einen STECKER einsetzen, anstatt direkt zu verlöten, aber das geht natürlich auch - nur VORSICHT: ZU LANGE Lötzeit ZERSTÖRT den SENSOR!!

VARIANTE 1: Da man sieht, wo ungefähr der IR-SENSOR im Gehäuse dann sitzt, kann man in das Frontgehäuse an dieser STELLE ein ca 3 bis 5 - mm-Loch bohren (Dient später als SICHTFENSTER für den Sensor. Hat man dieses "Fensterchen" , kann man den IR-SENSOR auf der Platine mit AUGEN-Wölbung zur Front zeigend auf der BESTÜCKUNGSSEITE wie der AUFDRUCK im ORIGINAL zeigt - eingesetzt(!!) verlöten. Das wars schon.

Variante 2: man benutzt eine 3-Leiterverbindung (entweder über STECKVERBINDUNG auf BEIDEN ENDEN dieser Leitung (1 x für den Stecker auf dem CHassis - Platine-also) - 1 x direkt für den späteren IR-Sensor (empfohlen). Oder man verlötet auf der Plartine das Kabel und führt es an passende Stelle  - auch wieder wie bei Variante 1 hinter ein noch zu bohrendes 3  bis 5 -mm - Loch als "Sichtfenster und plaziert den Sensor dann an beliebiger STelle des Gehäuse an der Front und fixiert diesen mit Heißkleber - ACHTUNG! NICHT den Sensor selbst, sondern nur das KABEL-ANSCHLUSS-(-STECKER)-Ende! Der IR-Sensor verträgt keine Hitze des Heißklebers und geht intern kaputt! es genügt hier ein "Klebe-Punkt" auf das Kabel(Stecker)-Ende des Sensors, dieser selbst kann ja "wackeln" im Gehäuse, nicht schlimm.

SO wie in 1 beschrieben hab ICH das gemacht. IR-SENSOR eingelötet, passendes Sichtfenster - fertig..

Nun wieder die Platine ins Gehäuse zurückschieben - fixieren, Steckverbiner des AKKUS nicht vergessen, anzustecken - ACHTUNG. DAS ist der ROTE STECKER am HINTEREN Teil der Hauptplatine - NICHT einer der SEITLICHEN!! (Diesen Fehler hatte ICH mir leider "gegönnt" und den rechtsseitigen NF-Verstärker-IC NS 8002 - AUfdruck nur: N 8002 - damit zerstört! Ersatz gibts in EUropa dafür nicht, es sei denn, man kauft für 8,99 € bei Pfennigpfeiffer einen Aktiv-Lautsprecher-Boxensatz von HAMA "E 80" - schlachtet diese Boxen und lötet vorsichtig die MICRO-SMD-Ics (2 x vorhanden von dieser Platine ab - SO musste ICH das machen! Denn der "NIRWAY-IC NS 8002" - das ist der ORIGINALE im MUSICMAN auch(!!) ist in Europa NICHT gelistet und somit käuflich nur über ALIBABA-COM - CHINA mit erheblicher Wartezeit/Lieferzeit und unnötigen Zollkosten beschaffbar. So gesehen also VORSICHT beim WIEDER-ANSTECKEN der Anschlüsse bei Zusammenbau dieser Audio-Box!

Nun fehlt natürlich noch die passende Fernbedienung.

Nun, dazu hab ich nen Tip: WEILS FUNKTIONIERT!!

Bei Pollin gibts den MP3-USB/SD-Platinen-Modul-Verstärker "PVM-MP3-2x10"(Link ebenfalls beiliegend und im Übersichts-Montagefoto benannt). DIe dazugelieferte Fernbedienung geht (merkwürdigerweise) sogar mit diesem MUSICMAN "Z 21" hier.! Habs ausgibig getestet und so verbaut. Nun, die nötigsten Funktionen, wie sie an der Front durch die 6 Tasten bedient werden, macht die Fernbedienung etwas mehr noch:

- POWER  ON / OFF / STDBY
- EQUALICER-FUNKTION (*nur mit FB möglich!!) bei MP3/WAV/WMA-WIEDERGABE VON USB/SD/SDHC
- VORWÄRTS/RÜCKWÄRTS-KIP (AUCH bei der RADIO-FUNKTION!!), 
- MODE für AUX-LINE-IN/USB/SD/RADIO-UMSCHALTEN
- U/SD-TASTE der FB schaltet bei gleichzeitig eingelegter SD/SDHC/TF/MMC UND USB-STICK HIN   und her
- PLAY / PAUSE-Funktion
- ZIFFERNTASTEN-Titelnummern-Funktion / bzw bei RADIO SENDERSPEICHER-DIREKTAUFRUF
- MUTE Ton AUS/AN - FUNKTION (*NUR mit FB möglich!!)
- REPEAT-WIEDERHOLT-Wiedergabe-Funktion  (*NUR mit FB möglich!!) - WÄHREND der Wiedergabe     betätigen

und noch einiges mehr.. einfach testen..

Alles in Allem eine gute Zeit-und "Pfennig"-Inverstiton, will man den Musicman "Z 21 " FERNEBDIENEN...

Alle Angaben entstanden aus SELBSTBAU-Erfahrung und Neugier, was der Controller IM Musicman eigentlich ZUSÄTZLICH kann, was aber dem "Grundgerät" - warum auch immer - vorenthalten wurde bei der Produktion.....

Herzliche Grüße und Weiterempfehlung... Danke.

Ein Hobby-Elektroniker



Alle beigelegten Infomaterialien bleiben Eigentum des Erstellers dieser Anleitung. Kopien für Private Zwecke sind erlaubt, jedoch erbitte ich, dass diese Unterlagen und Inhalte vertraulich behandelt werden. Herzlichen Dank für Euer verständnis.
________________________________________________________________
Copyright and Designed by BA-ELECTRONIC Düsseldorf - Juli 2014*