<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.0.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="CR1220-SMD">
</package>
<package name="CR1220-THM">
</package>
<package name="DIL04">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="IV18">
</package>
<package name="PLCC-S28">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Chip Carrier&lt;/b&gt; Socked</description>
</package>
<package name="SSOP28DL">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="3V">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="+1" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="IGFET-EN-G2DS">
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="D1" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LS026">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="F" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="H" direction="pas"/>
<pin name="VBIAS" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="MAX6921">
<pin name="BLANK" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="LOAD" direction="in"/>
<pin name="OUT0" direction="out"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="OUT3" direction="out"/>
<pin name="OUT4" direction="out"/>
<pin name="OUT5" direction="out"/>
<pin name="OUT6" direction="out"/>
<pin name="OUT7" direction="out"/>
<pin name="OUT8" direction="out"/>
<pin name="OUT9" direction="out"/>
<pin name="OUT10" direction="out"/>
<pin name="OUT11" direction="out"/>
<pin name="OUT12" direction="out"/>
<pin name="OUT13" direction="out"/>
<pin name="OUT14" direction="out"/>
<pin name="OUT15" direction="out"/>
<pin name="OUT16" direction="out"/>
<pin name="OUT17" direction="out"/>
<pin name="OUT18" direction="out"/>
<pin name="OUT19" direction="out"/>
<pin name="VBB" direction="sup"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CR1220" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="3V"/>
</gates>
<devices>
<device name="SMT" package="CR1220-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+$1"/>
<connect gate="G$1" pin="+1" pad="+$2"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="THM" package="CR1220-THM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+1"/>
<connect gate="G$1" pin="+1" pad="+2"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRFD110" prefix="Q">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IGFET-EN-G2DS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IV18" prefix="DIS">
<description>&lt;b&gt;LCD DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
8-character 7 segment</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LS026"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="IV18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="H" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VBIAS" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAX6921">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MAX6921"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSOP28DL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BLANK" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="LOAD" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT10" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT11" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT12" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT13" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT14" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT15" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT16" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT17" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT18" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT19" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT7" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VBB" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
