<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>AMK ISP</text>
<wire x1="18.1275" y1="55.41" x2="50.5175" y2="55.41" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="50.5175" y1="55.41" x2="50.4775" y2="10.25" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="50.4775" y1="10.25" x2="18.1575" y2="10.25" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="18.1575" y1="10.25" x2="18.1575" y2="54.2625" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="18.135" y1="54.3225" x2="18.175" y2="54.3225" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="18.175" y1="54.3225" x2="18.175" y2="55.3775" width="0.4064" layer="20"/>
<text>AMK ISP</text>
<text>AMK ISP</text>
<text>AMK ISP</text>
<wire x1="57.36375" y1="55.35875" x2="57.36375" y2="9.73875" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="57.36375" y1="9.73875" x2="90.76125" y2="9.73875" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="90.76125" y1="9.73875" x2="90.76125" y2="56.16125" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="90.77375" y1="56.14125" x2="57.35875" y2="56.14125" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="57.35875" y1="56.14125" x2="57.35875" y2="55.19625" width="0.254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="PANASONIC_A">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package A&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="HC49UP">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="at90usb">
<packages>
<package name="VQFP32">
<description>&lt;b&gt;Quad Flat Pack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4126.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-usb-3_shielded">
<description>&lt;b&gt;USB Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the datasheets for the following products.&lt;br&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Amp&lt;/td&gt;&lt;td&gt;292303-7&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Series A Sourface Mounted&lt;/td&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Amp&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1734346-1&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Series B Sourface Mounted&lt;/td&gt;&lt;tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="USB-B-SMT">
<description>USB Series B Surface Mounted with shield connection</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor 223&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PLASTIC PACKAGE CASE 318E-04&lt;br&gt;
Source: http://www.onsemi.co.jp .. LM137M-D.PDF</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  &amp; 3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML6">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="P-LCC-4/2">
<description>&lt;b&gt;Hyper TOPLED® &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LOG_LSG T671.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$3" library="at90usb" package="VQFP32" value="AT90USB162"/>
<element name="C3" library="rcl" package="PANASONIC_A" value="1uF"/>
<element name="Q1" library="SparkFun" package="HC49UP" value="16MHz"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805K" value="22pF"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805K" value="22PF"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="22"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="22"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="X2" library="con-usb-3_shielded" package="USB-B-SMT" value=""/>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C6" library="rcl" package="PANASONIC_A" value="10uF"/>
<element name="IC1" library="v-reg" package="SOT223" value="TS1117"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="1k"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="1k"/>
<element name="SV1" library="con-harting-ml" package="ML6" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="P-LCC-4/2" value=""/>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="470"/>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="470"/>
<element name="U$1" library="at90usb" package="VQFP32" value="AT90USB162"/>
<element name="C7" library="rcl" package="PANASONIC_A" value="1uF"/>
<element name="Q2" library="SparkFun" package="HC49UP" value="16MHz"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805K" value="22pF"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805K" value="22PF"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="22"/>
<element name="R8" library="rcl" package="R0805" value="22"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="X1" library="con-usb-3_shielded" package="USB-B-SMT" value=""/>
<element name="C11" library="rcl" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C12" library="rcl" package="PANASONIC_A" value="10uF"/>
<element name="IC2" library="v-reg" package="SOT223" value="TS1117"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="R9" library="rcl" package="R0805" value="1k"/>
<element name="R10" library="rcl" package="R0805" value="1k"/>
<element name="SV2" library="con-harting-ml" package="ML6" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="P-LCC-4/2" value=""/>
<element name="R11" library="rcl" package="R0805" value="470"/>
<element name="R12" library="rcl" package="R0805" value="470"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="28"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="GND"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$3" pad="27"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$3" pad="31"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="32"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$3" pad="29"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$3" pad="30"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="X2" pad="D-"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="X2" pad="D+"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X2" pad="VBUS"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$3" pad="24"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$3" pad="13"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$3" pad="20"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$3" pad="21"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$3" pad="17"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$3" pad="15"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$3" pad="16"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$3" pad="18"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="28"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="GND"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="3"/>
<contactref element="LED2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$1" pad="27"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC1">
<contactref element="U$1" pad="31"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="32"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$1" pad="29"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$1" pad="30"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="X1" pad="D-"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="X1" pad="D+"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="X1" pad="VBUS"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U$1" pad="24"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$39">
</signal>
<signal name="N$40">
</signal>
<signal name="N$41">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
