<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="KuckysLip">
<packages>
<package name="10P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ARDUINO_PRO_MINI">
</package>
<package name="NRFL24L+8POL">
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SL1" library="KuckysLip" package="10P" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SL2" library="KuckysLip" package="10P" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="KuckysLip" package="ARDUINO_PRO_MINI" value="ARDUINO_PRO_MINI"/>
<element name="U$2" library="KuckysLip" package="NRFL24L+8POL" value="NRFL01L+8POL"/>
<element name="JP1" library="KuckysLip" package="1X02" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
<contactref element="SL1" pad="1"/>
<contactref element="SL1" pad="4"/>
<contactref element="SL1" pad="7"/>
<contactref element="SL1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SL1" pad="3"/>
<contactref element="SL1" pad="6"/>
<contactref element="SL1" pad="9"/>
<contactref element="SL2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="VSS"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SL1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SL1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SL1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SL2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="A0"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="SCK"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$2" pad="CSN"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$2" pad="MISO"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$2" pad="MOSI"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="RAW"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
