<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<description>LT-Spice library generated with :&lt;br&gt;
import-ltspice.ulp&lt;br&gt;
from: E:/Programme/LTC/examples/Educational/PAsystem/*.asy&lt;br&gt;
at 28.06.2012 08:02:17</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C275-093X316">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 27.5 mm, outline 9.3 x 31.6 mm</description>
</package>
<package name="E5R">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 9 mm</description>
</package>
<package name="TO220AV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="0207/2V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="C2673">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 5.2 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="0617V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0617, grid 5 mm</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="2N3904">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2N3906">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2N5458">
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="COAXCAP7">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MYLARCAP">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="NDARLINGTON">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PDARLINGTON">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RN55UPRIGHT">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMCAP">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMDIODE">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TIP121">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TIP127">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="UPRIGHTPOWERRESISTOR">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="2N3904" prefix="QN">
<description>TO-92</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2N3904"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N3906" prefix="QP">
<description>TO-92</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2N3906"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N5458" prefix="JN">
<description>TO-92</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2N5458"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="COAXCAP7" prefix="C">
<description>Capacitor</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="COAXCAP7"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="C275-093X316">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MYLARCAP" prefix="C">
<description>.33uF Mylar cap</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MYLARCAP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="E5R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NDARLINGTON" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NDARLINGTON"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220AV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PDARLINGTON" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PDARLINGTON"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220AV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RN55UPRIGHT" prefix="R">
<description>RN-55 Resistor</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RN55UPRIGHT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="0207/2V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMCAP" prefix="C">
<description>Capacitor</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SMCAP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="C050-024X044">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMDIODE" prefix="D">
<description>diode</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SMDIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="C2673">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIP121" prefix="QN">
<description>TO-220</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TIP121"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220AV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TIP127" prefix="QN">
<description>TO-220</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TIP127"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220AV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UPRIGHTPOWERRESISTOR" prefix="R">
<description>Power Resistor</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="UPRIGHTPOWERRESISTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="0617V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
