<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="79.86231875" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="79.86231875" y1="0" x2="80" y2="45" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80" y1="45" x2="0" y2="45" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="45" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,2">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.2 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="test-relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F4052">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, Finder</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-254">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 2.54 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="12POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fuse">
<description>&lt;b&gt;Fuses and Fuse Holders&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PICOFUSE">
<description>&lt;B&gt;PICOFUSE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
Picofuse, 19275 Wickmann</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H1" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="H4" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="H5" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="H6" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K1" library="test-relay" package="F4052" value="4052">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K2" library="test-relay" package="F4052" value="4052">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K3" library="test-relay" package="F4052" value="4052">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K4" library="test-relay" package="F4052" value="4052">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SLAVES" library="con-phoenix-254" package="12POL254" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="230V-IN" library="con-phoenix-254" package="3POL254" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="F1" library="fuse" package="PICOFUSE" value="FUSEPICOFUSE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="F2" library="fuse" package="PICOFUSE" value="FUSEPICOFUSE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="F3" library="fuse" package="PICOFUSE" value="FUSEPICOFUSE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="F4" library="fuse" package="PICOFUSE" value="FUSEPICOFUSE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV4" pad="6"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="K4" pad="2"/>
<contactref element="K2" pad="2"/>
<contactref element="K3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="SV4" pad="7"/>
<contactref element="SV4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="K3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="K4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="230V-IN" pad="3"/>
<contactref element="SLAVES" pad="12"/>
<contactref element="SLAVES" pad="3"/>
<contactref element="SLAVES" pad="6"/>
<contactref element="SLAVES" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="K1" pad="P1"/>
<contactref element="230V-IN" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="P1"/>
<contactref element="K3" pad="P1"/>
<contactref element="K4" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="K1" pad="P2"/>
<contactref element="230V-IN" pad="2"/>
<contactref element="K2" pad="P2"/>
<contactref element="K3" pad="P2"/>
<contactref element="K4" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="K4" pad="S2"/>
<contactref element="SLAVES" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="K3" pad="S2"/>
<contactref element="SLAVES" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="K2" pad="S2"/>
<contactref element="SLAVES" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="K1" pad="S2"/>
<contactref element="SLAVES" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="K1" pad="S1"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SLAVES" pad="2"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="K2" pad="S1"/>
<contactref element="F2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="SLAVES" pad="5"/>
<contactref element="F2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="K3" pad="S1"/>
<contactref element="F3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="SLAVES" pad="8"/>
<contactref element="F3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="K4" pad="S1"/>
<contactref element="F4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="SLAVES" pad="11"/>
<contactref element="F4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
