<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="41.89" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.89" y1="0" x2="41.89" y2="40.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.89" y1="40.31" x2="0" y2="40.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40.31" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="custom_NIREEG">
<packages>
<package name="53398-03">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wire to board 1.25 mm (.049 inch) pitch header&lt;p&gt;
SMT&lt;p&gt;
straight</description>
</package>
<package name="C0603K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="SOT23-5L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MSOP8_THERMAL">
<description>&lt;b&gt;Micro Small Outline Package&lt;/b&gt; Grid .65mm&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="DBV-R-PDSO-G5">
<description>&lt;b&gt;DBV (R-PDSO-G5)&lt;/b&gt; PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE&lt;p&gt;
Source: http://www.ti.com .. tl331.pdf</description>
</package>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SUBMINIATURE_SWITCH">
</package>
<package name="SSOT6">
<description>&lt;b&gt;SuperSOT-6&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source:  Fairchild Semiconductor International ssot6_dim.pdf&lt;br&gt;
  September 1998, Rev. A</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="54819-0572">
<description>&lt;b&gt;MINI USB-B R/A SMT W/ REAR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.cypressindustries.com/pdf/32005-201.pdf</description>
</package>
<package name="SOT23B-3">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="B1" library="custom_NIREEG" package="53398-03" value="LI+_MOL"/>
<element name="C1" library="custom_NIREEG" package="C0603K" value="1µ"/>
<element name="C10" library="custom_NIREEG" package="C0805K" value="10µ"/>
<element name="C11" library="custom_NIREEG" package="C0805K" value="10µ"/>
<element name="C12" library="custom_NIREEG" package="C0805K" value="10µ"/>
<element name="C13" library="custom_NIREEG" package="C0805K" value="10µ"/>
<element name="C14" library="custom_NIREEG" package="C0805K" value="10µ"/>
<element name="C15" library="custom_NIREEG" package="C0805K" value="10µ"/>
<element name="C16" library="custom_NIREEG" package="C0603K" value="10n"/>
<element name="C17" library="custom_NIREEG" package="C0603K" value="10n"/>
<element name="C19" library="custom_NIREEG" package="C0805K" value="22µ"/>
<element name="C2" library="custom_NIREEG" package="C0603K" value="1µ"/>
<element name="C28" library="custom_NIREEG" package="C0805K" value="22µ"/>
<element name="C3" library="custom_NIREEG" package="C0603K" value="1µ"/>
<element name="C4" library="custom_NIREEG" package="C0603K" value="1µ"/>
<element name="C5" library="custom_NIREEG" package="C0603K" value="1µ"/>
<element name="FB2" library="custom_NIREEG" package="C0603K" value="FB0603"/>
<element name="IC1" library="custom_NIREEG" package="SOT23-5L" value="MAX1555">
<attribute name="OC_NEWARK" value="59J2761"/>
<attribute name="MPN" value="MAX1555EZK+T"/>
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1628222"/>
</element>
<element name="IC2" library="custom_NIREEG" package="MSOP8_THERMAL" value="TPS7A3001_MSOP"/>
<element name="IC4" library="custom_NIREEG" package="DBV-R-PDSO-G5" value="TPS60403_DBV"/>
<element name="L1" library="custom_NIREEG" package="C0805K" value="3.3µ"/>
<element name="L2" library="custom_NIREEG" package="C0805K" value="3.3µ"/>
<element name="L4" library="custom_NIREEG" package="C0805K" value="3.3µ"/>
<element name="LED1" library="custom_NIREEG" package="CHIPLED_0603" value=""/>
<element name="LED2" library="custom_NIREEG" package="CHIPLED_0603" value=""/>
<element name="R1" library="custom_NIREEG" package="R0603" value="100"/>
<element name="R2" library="custom_NIREEG" package="R0603" value="330"/>
<element name="R5" library="custom_NIREEG" package="R0603" value="110k"/>
<element name="R6" library="custom_NIREEG" package="R0603" value="100k"/>
<element name="R7" library="custom_NIREEG" package="R0603" value="200"/>
<element name="S1" library="custom_NIREEG" package="SUBMINIATURE_SWITCH" value="PCM12SMTR_SLIDESWITCH"/>
<element name="X1" library="custom_NIREEG" package="54819-0572" value="MOLEX  54819-0572  BUCHSE,USB,MINI-B,SMT">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R9" library="custom_NIREEG" package="R0805" value="Load150R_17mA"/>
<element name="T1" library="custom_NIREEG" package="SSOT6" value="FMB2222A"/>
<element name="LED3" library="custom_NIREEG" package="CHIPLED_0603" value=""/>
<element name="R12" library="custom_NIREEG" package="R0805" value="36"/>
<element name="R13" library="custom_NIREEG" package="R0603" value="62"/>
<element name="R14" library="custom_NIREEG" package="R0603" value="10k"/>
<element name="JP1" library="custom_NIREEG" package="1X01" value=""/>
<element name="JP2" library="custom_NIREEG" package="1X01" value=""/>
<element name="JP4" library="custom_NIREEG" package="1X01" value=""/>
<element name="JP8" library="custom_NIREEG" package="1X01" value=""/>
<element name="JP11" library="custom_NIREEG" package="1X01" value=""/>
<element name="JP12" library="custom_NIREEG" package="1X01" value=""/>
<element name="JP14" library="custom_NIREEG" package="1X02" value=""/>
<element name="JP17" library="custom_NIREEG" package="1X02" value=""/>
<element name="Q1" library="custom_NIREEG" package="SOT23B-3" value="IRLML6402PBF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="USB5V">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="B1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="INV_OUT">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="L4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="B1" pad="3"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP12" pad="1"/>
<contactref element="JP14" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBAT+">
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="6"/>
<contactref element="JP11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBAT-">
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="JP17" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="L4" pad="2"/>
<contactref element="FB2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AVSS">
<contactref element="FB2" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="T1" pad="5"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="JP14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="JP17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
