<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="92.38" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="92.38" y1="0" x2="92.38" y2="31.74" width="0" layer="20"/>
<wire x1="92.38" y1="31.74" x2="0" y2="31.74" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="31.74" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F4052">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, Finder</description>
</package>
<package name="HJR4102">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="K1" library="relay" package="F4052" value="FIN 41.52.8 230V"/>
<element name="K3" library="relay" package="HJR4102" value="HJR-4102-L 5V"/>
<element name="K2" library="relay" package="HJR4102" value="HJR-4102-L 5V"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value="1N4007"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-7" value="1N4007"/>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X01" value="N"/>
<element name="JP12" library="pinhead" package="1X01" value="L"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X01" value="k2s"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X01" value="k3s"/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X01" value="GND"/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X01" value="NETZok"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value="L"/>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X01" value="N"/>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X01" value="N"/>
<element name="JP10" library="pinhead" package="1X01" value="Ls"/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X01" value="Erdung"/>
</elements>
<signals>
<signal name="L">
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="JP12" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="CENTER1"/>
<contactref element="K3" pad="CENTER1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="K3" pad="CENTER2"/>
<contactref element="K2" pad="CENTER2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="K3" pad="CON2OPTION"/>
<contactref element="K2" pad="CON1DEFAULT"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="K3" pad="COIL1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="K2" pad="COIL1"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="K3" pad="COIL2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="K2" pad="COIL2"/>
<contactref element="K1" pad="S1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="K1" pad="P1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
