<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="83.49" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.49" y1="0" x2="83.49" y2="45.964" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.49" y1="45.964" x2="0" y2="45.964" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="45.964" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F4052">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, Finder</description>
</package>
<package name="HF115F">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,54/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fuse">
<description>&lt;b&gt;Fuses and Fuse Holders&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FUSE_HOLDER_5X20MM">
<description>&lt;b&gt;Fuse Holder&lt;/b&gt; 5x20 mm&lt;p&gt;
Source: User LBR Version 2.05</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="K1-L_OK" library="relay" package="F4052" value="FIN 41.52.8 230V">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value="1N4007"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-7" value="1N4007"/>
<element name="K2_L_SW" library="relay" package="HF115F" value="L_SW"/>
<element name="K3_L_NOK" library="relay" package="HF115F" value="L_NOK"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="L ungesichert"/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="N"/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="N"/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="L_SW"/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="L"/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="N"/>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="L_SW"/>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="L_NOK"/>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="L_OK"/>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="GND"/>
<element name="F1" library="fuse" package="FUSE_HOLDER_5X20MM" value="FUSEBLANK_5X20MM">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="Erdung"/>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="Erdung"/>
</elements>
<signals>
<signal name="L">
<contactref element="K3_L_NOK" pad="P1"/>
<contactref element="K2_L_SW" pad="P1"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="K1-L_OK" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LS">
<contactref element="K2_L_SW" pad="S2"/>
<contactref element="K3_L_NOK" pad="O2"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="L_NOK">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="K3_L_NOK" pad="2"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N">
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="K1-L_OK" pad="1"/>
</signal>
<signal name="L_SW">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="K2_L_SW" pad="1"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="K1-L_OK" pad="S1"/>
<contactref element="K2_L_SW" pad="2"/>
<contactref element="K3_L_NOK" pad="1"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="L_OK">
<contactref element="K1-L_OK" pad="P1"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
