<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="78.995" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.995" y1="0" x2="78.995" y2="39.995" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.995" y1="39.995" x2="0" y2="39.995" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="39.995" x2="0" y2="37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="37" x2="0" y2="3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="3" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="79" y1="3" x2="75" y2="3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="79" y1="37" x2="75" y2="37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="3" x2="4" y2="3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="37" x2="4" y2="37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4" y1="37" x2="8" y2="41" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="8" y1="-1" x2="4" y2="3" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="71" y1="-1" x2="75" y2="3" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="71" y1="41" x2="75" y2="37" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>WWW.ULRICHRADIG.DE</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="SO20L">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Package&lt;/B&gt; SOIC 0.300"</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="751xx">
<packages>
<package name="D_R-PDSO-G8">
<description>&lt;b&gt;D (R-PDSO-G8)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/slos063b/slos063b.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-power">
<packages>
<package name="D-PAK_TO252AA">
<description>&lt;b&gt;D-Pak (TO-252AA) Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr5305pbf.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="CTS406">
<description>&lt;b&gt;Model 406 6.0x3.5mm Low Cost Surface Mount Crystal&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: 008-0260-0_E.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SMC_E">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
<package name="SMC_B">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-dil">
<packages>
<package name="CTS-219-10">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount DIP Switch Series 219 SMT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
CTS Electronic Components&lt;br&gt;
Sourc: www.ctscorp.com</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LP2C63-ST-RGB-SR0">
<description>&lt;b&gt;1.5W RGB HIGH POWER LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LEDTECH ELECTRONICS CORP.&lt;br&gt;
Source: LP2C63-ST-RGB-SR0.SPEC.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP3Q">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP2">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP4">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmel" package="SO20L" value="ATtiny2313">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC2" library="751xx" package="D_R-PDSO-G8" value="75176AD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="linear" package="SO08" value="78L05SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-power" package="D-PAK_TO252AA" value="IRFR1205">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor-power" package="D-PAK_TO252AA" value="IRFR1205">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistor-power" package="D-PAK_TO252AA" value="IRFR1205">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="crystal" package="CTS406" value="12MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="SMC_E" value="22µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="SMC_B" value="10µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-dil" package="CTS-219-10" value="219-10">
<attribute name="MF" value="SLI (CML/IDI)"/>
<attribute name="MPN" value="219-10PK"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="19M0224"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED" library="led" package="LP2C63-ST-RGB-SR0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PROG" library="jumper" package="JP3Q" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DMX_IN" library="jumper" package="JP2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RGB_OUT" library="jumper" package="JP4" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="7"/>
<contactref element="S1" pad="8"/>
<contactref element="S1" pad="9"/>
<contactref element="S1" pad="10"/>
<contactref element="LED" pad="TH"/>
<contactref element="PROG" pad="6"/>
<contactref element="DMX_IN" pad="1"/>
<contactref element="PWR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="PROG" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="S1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="S1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="S1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="S1" pad="12"/>
<contactref element="PROG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="S1" pad="13"/>
<contactref element="PROG" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="S1" pad="14"/>
<contactref element="PROG" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="S1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="S1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="S1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="LED_R">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_G">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_B">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="Q3" pad="4"/>
<contactref element="RGB_OUT" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="Q2" pad="4"/>
<contactref element="RGB_OUT" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="Q1" pad="4"/>
<contactref element="RGB_OUT" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="PROG" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="PWR" pad="2"/>
<contactref element="RGB_OUT" pad="1"/>
<contactref element="LED" pad="2"/>
<contactref element="LED" pad="1"/>
<contactref element="LED" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="DMX_IN" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="DMX_IN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED" pad="5"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED" pad="6"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED" pad="4"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
