(module Gitter:LFPAK_RevB_23Jan2015 (layer F.Cu) (tedit 54C16B65)
  (fp_text reference Q (at 0 -6.9) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LFPAK_RevB_23Jan2015 (at 0 7.1) (layer F.SilkS))
  (pad 7 smd rect (at -1.15 -0.2 90) (size 0.6 0.9) (layers F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -1.15 0.65 90) (size 0.6 0.9) (layers F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -1.15 -1.05 90) (size 0.6 0.9) (layers F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 1.15 -0.2 90) (size 0.6 0.9) (layers F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 1.15 0.65 90) (size 0.6 0.9) (layers F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 1.15 -1.05 90) (size 0.6 0.9) (layers F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 0 -1.05 90) (size 0.6 0.9) (layers F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 0 0.65 90) (size 0.6 0.9) (layers F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -1.875 -2.9) (size 0.6 0.9) (layers F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 1.875 -2.9) (size 0.6 0.9) (layers F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -0.6 -2.9) (size 0.6 0.9) (layers F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -0.635 2.825) (size 0.7 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.075) (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 1 smd rect (at -1.905 2.825) (size 0.7 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.075) (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 2.825) (size 0.7 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.075) (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 5 smd rect (at 0 -2.65) (size 4.7 1.55) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.075))
  (pad 5 smd rect (at 0 -0.45) (size 4.2 3.3) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.075))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 2.825) (size 0.7 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.075) (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 6 smd rect (at 0.6 -2.9) (size 0.6 0.9) (layers F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 0 -0.2 90) (size 0.6 0.9) (layers F.Paste))
)
