<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1" y1="80" x2="0" y2="79" width="0" layer="20" curve="89.930529"/>
<wire x1="0" y1="79" x2="0" y2="1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1" x2="1" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1" y1="0" x2="99" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99" y1="0" x2="100" y2="1" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="100" y1="1" x2="100" y2="79" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="79" x2="99" y2="80" width="0" layer="20" curve="90.036526"/>
<wire x1="1" y1="80" x2="99" y2="80" width="0" layer="20"/>
<text>top</text>
<text>bot</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>GND</text>
<text>+</text>
<text>5V</text>
<text>3V3</text>
</plain>
<libraries>
<library name="microbuilder">
<packages>
<package name="0603">
<description>0603 (1608 Metric)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="EIA3216">
</package>
<package name="MICRO-SD-SOCKET-PP">
</package>
<package name="TACTILE_SWITCH_SMD">
</package>
<package name="SOT23-3">
</package>
<package name="1X03_NO_SILK">
</package>
<package name="0603">
</package>
<package name="USB-MICROB">
<description>Micro USB Package</description>
</package>
<package name="1X02">
</package>
<package name="FIDUCIAL-1X2">
</package>
<package name="1X01">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E5-8,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 8.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ipc-7351-transistor">
<packages>
<package name="SOT230P700X160-4N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Itead_BP_110825.lbr">
<packages>
<package name="HR911105A">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMB">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="MINIMELF">
<description>&lt;b&gt;Mini Melf Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="selfmade2">
<packages>
<package name="DRV8825">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead (3)">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03SMD">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 SMD</description>
</package>
<package name="1X05SMD">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 SMD</description>
</package>
<package name="2X04SMD">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 SMD</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 SMD</description>
</package>
<package name="1X04SMD">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 SMD</description>
</package>
<package name="1X02SMD">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 SMD</description>
</package>
<package name="SMDTOP8">
<description>&lt;b&gt;AMP connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,2-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 3.2 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-381_l">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors  Grid 3.81 mm / 150 Mils (L+B)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;IMC 1,5/...-G-3,81 - Invertierter Mini-Combicon 3.81mm horizontal
&lt;li&gt;IMCV 1,5/...-G-3,81 - Invertierter Mini-Combicon 3.81mm vertikal
&lt;li&gt;MC 1,5/...-G-3,81 - Mini-Combicon 3.81mm horizontal
&lt;li&gt;MCV 1,5/...-G-3,81 - Mini-Combicon 3.81mm vertikal
&lt;li&gt;MCDV 1,5/...-G-3,81 - Mini-Combicon Doppelstock 3.81mm vertikal
&lt;li&gt;MC 1,5/...-ST-3,81 - Mini-Combicon Stecker 3.81mm horizontal
&lt;li&gt;MCVR 1,5/...-ST-3,81 - Mini-Combicon Stecker 3.81mm vertikal
&lt;li&gt;MCVW 1,5/...-ST-3,81 - Mini-Combicon Stecker 3.81mm vertikal
&lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by fbleikamp@lenord.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MC2-G">
<description>&lt;b&gt;Mini-Combicon 3.81mm horizontal 2-polig&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MC 1,5/2-G-3,81 Artikel-Nr. 1803277&lt;br&gt;
mit Gegenstecker MC 1,5/2-ST-3,81 Artikel-Nr. 1803578</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-power">
<description>&lt;b&gt;Power Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220BV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="6410-03">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6410-04">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="5566-20">
<description>&lt;b&gt;Mini FIT connector 20 pol&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
ATX PC-Motherboard Power connector&lt;br&gt;
Source: http://www.molex.com</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Selfextended_LPCXpresso_boards">
<packages>
<package name="LPCXPRESSO_LPC1769_SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="custom_esorensen">
<packages>
<package name="SOIC8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-little-de">
<description>&lt;b&gt;Single and Dual Gates Family, US symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Little logic devices from Texas Instruments&lt;br&gt;
TinyLogic(R) from FAIRCHILD Semiconductor TM
&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by evgeni@eniks.com&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Extended by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SOT753 - Philips Semiconductors&lt;br&gt;
Source: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT1G66_3.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-dil">
<packages>
<package name="0603-ARV">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array&lt;/b&gt; size 4 × 0603&lt;p&gt;
convex termination - Phycomp Components&lt;br&gt;
Source: RS Components</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R49" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R47" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R50" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R48" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M4" library="selfmade2" package="DRV8825" value="DRV8825">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M3" library="selfmade2" package="DRV8825" value="DRV8825">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R52" library="rcl" package="R0603" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R54" library="rcl" package="R0603" value="2.2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VBB" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="ipc-7351-transistor" package="SOT230P700X160-4N" value="ZXMN4A06">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R53" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="SparkFun" package="EIA3216" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R51" library="rcl" package="R0603" value="5.6K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FAN" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ1" library="Itead_BP_110825.lbr" package="HR911105A" value="HR911105A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R55" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M1" library="selfmade2" package="DRV8825" value="DRV8825">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="SparkFun" package="EIA3216" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="R0603" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="R0603" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0603" value="18pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0603" value="18pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R41" library="rcl" package="R0603" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R42" library="rcl" package="R0603" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="R0603" value="1.5K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="R0603" value="5k6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="R0603" value="5k6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="rcl" package="R0603" value="5k6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="rcl" package="R0603" value="5k6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R40" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R43" library="rcl" package="R0603" value="5k6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R44" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R45" library="rcl" package="R0603" value="5k6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ1" library="pinhead (3)" package="1X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LPC1" library="Selfextended_LPCXpresso_boards" package="LPCXPRESSO_LPC1769_SMD" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="pinhead (3)" package="1X05SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP14" library="SparkFun" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="3,2-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.2"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,2-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.2"/>
<element name="H3" library="holes" package="3,2-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.2"/>
<element name="H4" library="holes" package="3,2-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.2"/>
<element name="LEDS" library="pinhead (3)" package="2X04SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESET" library="SparkFun" package="TACTILE_SWITCH_SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP12" library="pinhead (3)" package="1X04SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP10" library="pinhead (3)" package="1X05SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="SparkFun" package="MICRO-SD-SOCKET-PP" value="USD-SOCKETNEW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="E5-8,5" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="E5-8,5" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="E5-8,5" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="con-molex" package="6410-03" value="22-27-2031-03">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="con-molex" package="6410-03" value="22-27-2031-03">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R46" library="rcl" package="R0603" value="?">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="MINIMELF" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="MINIMELF" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PLAY" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP15" library="pinhead (3)" package="1X02SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead (3)" package="1X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="SMB" value="15v">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="SparkFun" package="TACTILE_SWITCH_SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="SparkFun" package="TACTILE_SWITCH_SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB1" library="microbuilder" package="0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP11" library="pinhead (3)" package="1X06SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="con-molex" package="6410-04" value="22-27-2041-04">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="con-molex" package="6410-04" value="22-27-2041-04">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="con-molex" package="6410-04" value="22-27-2041-04">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ZMIN" library="SparkFun" package="1X03_NO_SILK" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ZMAX" library="SparkFun" package="1X03_NO_SILK" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="YMAX" library="SparkFun" package="1X03_NO_SILK" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="YMIN" library="SparkFun" package="1X03_NO_SILK" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="XMAX" library="SparkFun" package="1X03_NO_SILK" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="XMIN" library="SparkFun" package="1X03_NO_SILK" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="SparkFun" package="SOT23-3" value="MOSFET-PCHANNELSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="pinhead (3)" package="1X04SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="pinhead (3)" package="1X04SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MS1" library="pinhead (3)" package="1X02SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MS2" library="pinhead (3)" package="1X02SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MS3" library="pinhead (3)" package="1X02SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="resistor" package="R0603" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="resistor" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="custom_esorensen" package="SOIC8" value="TC4427">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistor-power" package="TO220BV" value="AOT240L">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="E5-8,5" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="resistor" package="R0603" value="5.6K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BIG" library="led" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="resistor" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="resistor" package="R0603" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="ipc-7351-transistor" package="SOT230P700X160-4N" value="ZXMN4A06">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="resistor" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="SparkFun" package="EIA3216" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="R0603" value="5.6K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SMALL" library="led" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-phoenix-381_l" package="MC2-G" value="MC2-G">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="resistor" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X5" library="con-phoenix-381_l" package="MC2-G" value="MC2-G">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X4" library="con-phoenix-381_l" package="MC2-G" value="MC2-G">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X3" library="con-phoenix-381_l" package="MC2-G" value="MC2-G">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="5566-20" value="5566-20">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ATX" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PS_ON" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="74xx-little-de" package="SOT23-5" value="74AHC1G07DBV">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP16" library="pinhead (3)" package="1X04SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M2" library="selfmade2" package="DRV8825" value="DRV8825">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="E5-8,5" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="con-molex" package="6410-04" value="22-27-2041-04">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q5" library="transistor-power" package="TO220BV" value="SUP90P06-09L">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X7" library="con-phoenix-381_l" package="MC2-G" value="MC2-G">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="SparkFun" package="EIA3216" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="SparkFun" package="EIA3216" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="SparkFun" package="EIA3216" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="SparkFun" package="EIA3216" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN1" library="resistor-dil" package="0603-ARV" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="SparkFun" package="0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP13" library="SparkFun" package="1X03_NO_SILK" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="SparkFun" package="1X03_NO_SILK" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X6" library="SparkFun" package="USB-MICROB" value="USB-MICROB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="THERM." library="pinhead (3)" package="SMDTOP8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="SparkFun" package="FIDUCIAL-1X2" value="FIDUCIAL1X2"/>
<element name="JP4" library="SparkFun" package="FIDUCIAL-1X2" value="FIDUCIAL1X2"/>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="FIDUCIAL-1X2" value="FIDUCIAL1X2"/>
<element name="JP2" library="SparkFun" package="FIDUCIAL-1X2" value="FIDUCIAL1X2"/>
<element name="AVCC" library="SparkFun" package="1X01" value="M01PTH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="M4" pad="1"/>
<contactref element="M4" pad="7"/>
<contactref element="M3" pad="1"/>
<contactref element="M3" pad="7"/>
<contactref element="M4" pad="1"/>
<contactref element="M4" pad="7"/>
<contactref element="M3" pad="1"/>
<contactref element="M3" pad="7"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="C"/>
<contactref element="VBB" pad="C"/>
<contactref element="R55" pad="2"/>
<contactref element="RJ1" pad="GND"/>
<contactref element="RJ1" pad="SHIELD1"/>
<contactref element="RJ1" pad="SHIELD0"/>
<contactref element="M1" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="7"/>
<contactref element="M1" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="7"/>
<contactref element="C9" pad="C"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="LED4" pad="C"/>
<contactref element="JP14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="5"/>
<contactref element="LPC1" pad="1"/>
<contactref element="LPC1" pad="54"/>
<contactref element="LEDS" pad="2"/>
<contactref element="LEDS" pad="4"/>
<contactref element="LEDS" pad="6"/>
<contactref element="LEDS" pad="8"/>
<contactref element="RESET" pad="3"/>
<contactref element="RESET" pad="4"/>
<contactref element="JP12" pad="2"/>
<contactref element="JP10" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="GND1"/>
<contactref element="U1" pad="CD2"/>
<contactref element="C26" pad="-"/>
<contactref element="C25" pad="-"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="JP11" pad="1"/>
<contactref element="ZMAX" pad="2"/>
<contactref element="ZMIN" pad="2"/>
<contactref element="YMAX" pad="2"/>
<contactref element="YMIN" pad="2"/>
<contactref element="XMAX" pad="2"/>
<contactref element="XMIN" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="JP9" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="S"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="C"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="13"/>
<contactref element="X2" pad="15"/>
<contactref element="X2" pad="16"/>
<contactref element="X2" pad="17"/>
<contactref element="ATX" pad="C"/>
<contactref element="PS_ON" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="JP16" pad="4"/>
<contactref element="M2" pad="1"/>
<contactref element="M2" pad="7"/>
<contactref element="C21" pad="-"/>
<contactref element="X7" pad="1"/>
<contactref element="X6" pad="GND"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="GND3"/>
<contactref element="U1" pad="CD1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="USB" pad="C"/>
<contactref element="C2" pad="C"/>
<contactref element="C3" pad="C"/>
<contactref element="C4" pad="C"/>
<contactref element="C5" pad="C"/>
<contactref element="THERM." pad="1"/>
<contactref element="THERM." pad="3"/>
<contactref element="THERM." pad="5"/>
<contactref element="THERM." pad="7"/>
<contactref element="RJ1" pad="G+"/>
<contactref element="RJ1" pad="G-"/>
<contactref element="RJ1" pad="Y+"/>
<contactref element="RJ1" pad="Y-"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="A"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="JP12" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="LPC1" pad="28"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="FB1" pad="2"/>
<contactref element="JP11" pad="6"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="MS1" pad="2"/>
<contactref element="MS2" pad="2"/>
<contactref element="MS3" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="JP13" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="LPC1" pad="4"/>
<contactref element="RESET" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB_D-">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="LPC1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="USB_D+">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="LPC1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="SD_MOSI">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="LPC1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SD_MISO">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="LPC1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SD_SCK">
<contactref element="LPC1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SD_CS">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="LPC1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SD_IRQ">
<contactref element="LPC1" pad="61"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD_CD">
<contactref element="LPC1" pad="52"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SD_WP">
<contactref element="LPC1" pad="60"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EN1">
<contactref element="M4" pad="9"/>
<contactref element="LPC1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="DIR1">
<contactref element="M4" pad="16"/>
<contactref element="LPC1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="STP1">
<contactref element="M4" pad="15"/>
<contactref element="LPC1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="STP2">
<contactref element="M3" pad="15"/>
<contactref element="LPC1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="STP3">
<contactref element="LPC1" pad="44"/>
<contactref element="JP16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EN4">
<contactref element="LPC1" pad="23"/>
<contactref element="M2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="DIR4">
<contactref element="LPC1" pad="24"/>
<contactref element="M2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="STP4">
<contactref element="LPC1" pad="45"/>
<contactref element="M2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="TH1">
<contactref element="LPC1" pad="15"/>
<contactref element="C2" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="THERM." pad="2"/>
</signal>
<signal name="TH2">
<contactref element="LPC1" pad="16"/>
<contactref element="C3" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
<contactref element="THERM." pad="4"/>
</signal>
<signal name="TH3">
<contactref element="LPC1" pad="17"/>
<contactref element="C4" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
<contactref element="THERM." pad="6"/>
</signal>
<signal name="RX_0">
<contactref element="LPC1" pad="22"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX_0">
<contactref element="LPC1" pad="21"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="X6" pad="VBUS"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ISP_BOOT">
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="LPC1" pad="51"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="LPC1" pad="26"/>
<contactref element="JP12" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="LPC1" pad="25"/>
<contactref element="JP12" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="LPC1" pad="73"/>
<contactref element="LEDS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="LPC1" pad="72"/>
<contactref element="LEDS" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED3">
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="LPC1" pad="71"/>
<contactref element="LEDS" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED4">
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="LPC1" pad="70"/>
<contactref element="LEDS" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TH4">
<contactref element="LPC1" pad="18"/>
<contactref element="C5" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
<contactref element="THERM." pad="8"/>
</signal>
<signal name="P2.6">
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="LPC1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="P2.7">
<contactref element="JP8" pad="4"/>
<contactref element="LPC1" pad="49"/>
</signal>
<signal name="P2.9">
<contactref element="LPC1" pad="55"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="X_MAX">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="LPC1" pad="66"/>
</signal>
<signal name="X_MIN">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="LPC1" pad="67"/>
</signal>
<signal name="PLAY">
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="JP14" pad="1"/>
<contactref element="LPC1" pad="53"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PLAY_LED">
<contactref element="LPC1" pad="59"/>
<contactref element="PLAY" pad="A"/>
<contactref element="JP15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EN2">
<contactref element="M3" pad="9"/>
<contactref element="LPC1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="DIR2">
<contactref element="M3" pad="16"/>
<contactref element="LPC1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="EN3">
<contactref element="LPC1" pad="57"/>
<contactref element="JP16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIR3">
<contactref element="LPC1" pad="56"/>
<contactref element="JP16" pad="3"/>
</signal>
<signal name="Y_MAX">
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="LPC1" pad="64"/>
</signal>
<signal name="Z_MIN">
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="LPC1" pad="63"/>
</signal>
<signal name="Z_MAX">
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="LPC1" pad="62"/>
</signal>
<signal name="PWM0">
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="LPC1" pad="46"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWM1">
<contactref element="JP8" pad="3"/>
<contactref element="LPC1" pad="47"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="Y_MIN">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="LPC1" pad="65"/>
</signal>
<signal name="POT_SCL">
<contactref element="LPC1" pad="10"/>
<contactref element="JP9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="POT_SDA">
<contactref element="LPC1" pad="9"/>
<contactref element="JP9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P1_22">
<contactref element="LPC1" pad="69"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="P1_23">
<contactref element="LPC1" pad="68"/>
<contactref element="JP10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P1_30">
<contactref element="LPC1" pad="19"/>
<contactref element="JP10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P1_31">
<contactref element="LPC1" pad="20"/>
<contactref element="JP10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SSEL1">
<contactref element="LPC1" pad="14"/>
<contactref element="JP11" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SCK1">
<contactref element="LPC1" pad="13"/>
<contactref element="JP11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO1">
<contactref element="LPC1" pad="12"/>
<contactref element="JP11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI1">
<contactref element="LPC1" pad="11"/>
<contactref element="JP11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VBB">
<contactref element="M4" pad="8"/>
<contactref element="M3" pad="8"/>
<contactref element="R54" pad="2"/>
<contactref element="M1" pad="8"/>
<contactref element="C26" pad="+"/>
<contactref element="C25" pad="+"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="M2" pad="8"/>
<contactref element="C21" pad="+"/>
<contactref element="Q5" pad="S"/>
</signal>
<signal name="MS2">
<contactref element="M4" pad="12"/>
<contactref element="M3" pad="12"/>
<contactref element="M1" pad="12"/>
<contactref element="MS1" pad="1"/>
<contactref element="M2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="MS1">
<contactref element="M4" pad="11"/>
<contactref element="M3" pad="11"/>
<contactref element="M1" pad="11"/>
<contactref element="MS2" pad="1"/>
<contactref element="M2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="TD+">
<contactref element="LPC1" pad="35"/>
<contactref element="RJ1" pad="TD+"/>
</signal>
<signal name="TD-">
<contactref element="LPC1" pad="34"/>
<contactref element="RJ1" pad="TD-"/>
</signal>
<signal name="RD+">
<contactref element="LPC1" pad="33"/>
<contactref element="RJ1" pad="RD+"/>
</signal>
<signal name="RD-">
<contactref element="LPC1" pad="32"/>
<contactref element="RJ1" pad="RD-"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="SJ1" pad="3"/>
<contactref element="LPC1" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="JP13" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="19"/>
<contactref element="X2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="VBB_IN">
<contactref element="Q5" pad="D"/>
<contactref element="X7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EN5">
<contactref element="M1" pad="9"/>
<contactref element="LPC1" pad="58"/>
</signal>
<signal name="STP5">
<contactref element="M1" pad="15"/>
<contactref element="LPC1" pad="50"/>
</signal>
<signal name="DIR5">
<contactref element="M1" pad="16"/>
<contactref element="LPC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="M4" pad="5"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="M4" pad="6"/>
<contactref element="J6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="M4" pad="4"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="M4" pad="3"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="M4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="M3" pad="5"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="M3" pad="6"/>
<contactref element="J5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="M3" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="M3" pad="3"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="M3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="M4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="M3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="Q4" pad="4"/>
<contactref element="FAN" pad="C"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$107">
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$126">
<contactref element="R54" pad="1"/>
<contactref element="VBB" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$128">
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="FAN" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$135">
<contactref element="R55" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="Q5" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$140">
<contactref element="RJ1" pad="P5"/>
<contactref element="RJ1" pad="P4"/>
<contactref element="FB1" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$146">
<contactref element="M1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$147">
<contactref element="M1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$148">
<contactref element="M1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$149">
<contactref element="M1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$152">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$153">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="X6" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="X6" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="ZMAX" pad="3"/>
<contactref element="ZMIN" pad="3"/>
<contactref element="YMAX" pad="3"/>
<contactref element="YMIN" pad="3"/>
<contactref element="XMAX" pad="3"/>
<contactref element="XMIN" pad="3"/>
<contactref element="JP13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="ZMIN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="XMIN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="XMAX" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="YMIN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="YMAX" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="ZMAX" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="LPC1" pad="3"/>
<contactref element="JP7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MS0">
<contactref element="M3" pad="10"/>
<contactref element="M4" pad="10"/>
<contactref element="M1" pad="10"/>
<contactref element="MS3" pad="1"/>
<contactref element="M2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="A"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PWM1_FET">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="G"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="Q3" pad="D"/>
<contactref element="BIG" pad="C"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSFET_DRIVE">
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="X5" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$105">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="BIG" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="Q1" pad="4"/>
<contactref element="SMALL" pad="C"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SMALL_MOSFET_POWER">
<contactref element="C1" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="SMALL" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SSDFGSDFG">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="X2" pad="9"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="X2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="ATX" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="X2" pad="14"/>
<contactref element="PS_ON" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="M2" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="M2" pad="6"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="M2" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="M2" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="M2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="M2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="AVCC">
<contactref element="RN1" pad="8"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="AVCC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="USB" pad="A"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$234234">
<contactref element="JP15" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="PLAY" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
