<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="25.4" y1="80.01" x2="66.04" y2="80.01" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="80.01" x2="66.04" y2="39.37" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="39.37" x2="25.4" y2="39.37" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="39.37" x2="25.4" y2="80.01" width="0.254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Vocore">
<packages>
<package name="VOCORE_DOC_CUSTOM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X14">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X09">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="Vocore" package="VOCORE_DOC_CUSTOM" value="1"/>
<element name="E$2" library="pinhead" package="1X14" value="2"/>
<element name="E$3" library="pinhead" package="1X14" value="3"/>
<element name="E$4" library="pinhead" package="1X10" value="4"/>
<element name="E$5" library="pinhead" package="1X09" value="5"/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$2" pad="14"/>
<contactref element="E$1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$1" pad="RESET"/>
<contactref element="E$2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$2" pad="12"/>
<contactref element="E$1" pad="G#02/I2C_SD"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$2" pad="11"/>
<contactref element="E$1" pad="G#01/I2C_CLK"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$2" pad="10"/>
<contactref element="E$1" pad="G#18/JTAG_TDI"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="E$2" pad="9"/>
<contactref element="E$1" pad="G#00"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$2" pad="8"/>
<contactref element="E$1" pad="G#19/JTAG_TMS"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="E$2" pad="7"/>
<contactref element="E$1" pad="G#20/JTAG_TCLK"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="E$2" pad="6"/>
<contactref element="E$1" pad="G#21/JTAG_TRST"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="E$2" pad="5"/>
<contactref element="E$1" pad="G#17/JTAG_TDO"/>
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="E$2" pad="4"/>
<contactref element="E$1" pad="GND1"/>
</signal>
<signal name="S$13">
<contactref element="E$2" pad="3"/>
<contactref element="E$1" pad="+6.0VIN1"/>
</signal>
<signal name="S$14">
<contactref element="E$2" pad="2"/>
<contactref element="E$1" pad="+6.0VIN"/>
</signal>
<signal name="S$15">
<contactref element="E$2" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="GND2"/>
</signal>
<signal name="S$16">
<contactref element="E$3" pad="14"/>
<contactref element="E$1" pad="G#12/PCM_CLK"/>
</signal>
<signal name="S$17">
<contactref element="E$3" pad="13"/>
<contactref element="E$1" pad="G#09/I2S_SDO"/>
</signal>
<signal name="S$18">
<contactref element="E$3" pad="12"/>
<contactref element="E$1" pad="G#22/LED0"/>
</signal>
<signal name="S$19">
<contactref element="E$3" pad="11"/>
<contactref element="E$1" pad="G#08/I2S_WS/TXD"/>
</signal>
<signal name="S$20">
<contactref element="E$3" pad="10"/>
<contactref element="E$1" pad="+1.8V"/>
</signal>
<signal name="S$21">
<contactref element="E$3" pad="9"/>
<contactref element="E$1" pad="G#04/SPI_CLK"/>
</signal>
<signal name="S$22">
<contactref element="E$3" pad="8"/>
<contactref element="E$1" pad="G#05/SPI_MOSI"/>
</signal>
<signal name="S$23">
<contactref element="E$3" pad="7"/>
<contactref element="E$1" pad="G#27/SPI_CS1"/>
</signal>
<signal name="S$24">
<contactref element="E$3" pad="6"/>
<contactref element="E$1" pad="G#23/LED1"/>
</signal>
<signal name="S$25">
<contactref element="E$3" pad="5"/>
<contactref element="E$1" pad="G#13/PCM_DRX"/>
</signal>
<signal name="S$26">
<contactref element="E$3" pad="4"/>
<contactref element="E$1" pad="G#24/LED2"/>
</signal>
<signal name="S$27">
<contactref element="E$3" pad="3"/>
<contactref element="E$1" pad="G#25/LED3"/>
</signal>
<signal name="S$28">
<contactref element="E$3" pad="2"/>
<contactref element="E$1" pad="G#26/LED4"/>
</signal>
<signal name="S$29">
<contactref element="E$3" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="G#14/PCM_TDX"/>
</signal>
<signal name="S$30">
<contactref element="E$4" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="GND3"/>
</signal>
<signal name="S$31">
<contactref element="E$1" pad="G#15/TXD2"/>
<contactref element="E$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$32">
<contactref element="E$1" pad="G#07/I2S_CLK"/>
<contactref element="E$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$33">
<contactref element="E$1" pad="G#16/RXD2"/>
<contactref element="E$4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$34">
<contactref element="E$1" pad="G#10/I2S_SDI/RXD"/>
<contactref element="E$4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$35">
<contactref element="E$1" pad="G#06/SPI_MISO"/>
<contactref element="E$4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$36">
<contactref element="E$1" pad="G#03/SPI_CS0"/>
<contactref element="E$4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S$37">
<contactref element="E$1" pad="G#11/PCM_FS"/>
<contactref element="E$4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S$38">
<contactref element="E$1" pad="P0TN"/>
<contactref element="E$4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="S$39">
<contactref element="E$4" pad="10"/>
<contactref element="E$1" pad="P0TP"/>
</signal>
<signal name="S$40">
</signal>
<signal name="S$41">
</signal>
<signal name="S$42">
</signal>
<signal name="S$43">
<contactref element="E$1" pad="+3.2V~+3.5V"/>
<contactref element="E$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$44">
<contactref element="E$1" pad="USB+"/>
<contactref element="E$5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$45">
<contactref element="E$5" pad="3"/>
<contactref element="E$1" pad="USB-"/>
</signal>
<signal name="S$46">
<contactref element="E$5" pad="4"/>
<contactref element="E$1" pad="P4RN"/>
</signal>
<signal name="S$47">
<contactref element="E$5" pad="5"/>
<contactref element="E$1" pad="P4RP"/>
</signal>
<signal name="S$48">
<contactref element="E$5" pad="6"/>
<contactref element="E$1" pad="P4TP"/>
</signal>
<signal name="S$49">
<contactref element="E$5" pad="7"/>
<contactref element="E$1" pad="P4TN"/>
</signal>
<signal name="S$50">
<contactref element="E$5" pad="8"/>
<contactref element="E$1" pad="P0RN"/>
</signal>
<signal name="S$51">
<contactref element="E$5" pad="9"/>
<contactref element="E$1" pad="P0RP"/>
</signal>
<signal name="S$99">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
