<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>DABPi+ HAT v1.1</text>
<text>B.Biesenbach '15</text>
<wire x1="3" y1="0" x2="0" y2="3" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="3" x2="0" y2="62" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="62" x2="3" y2="65" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="3" y1="65" x2="53.5" y2="65" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="53.5" y1="65" x2="56.5" y2="62" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="56.5" y1="62" x2="56.5" y2="3" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="56.5" y1="3" x2="53.5" y2="0" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="53.5" y1="0" x2="38" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="38" y1="0" x2="37" y2="1" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="37" y1="1" x2="37" y2="4" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="37" y1="4" x2="36" y2="5" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="36" y1="5" x2="21" y2="5" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="21" y1="5" x2="20" y2="4" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="20" y1="4" x2="20" y2="1" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="20" y1="1" x2="19" y2="0" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="19" y1="0" x2="3" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="52.5" y1="44" x2="53.5" y2="45" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="53.5" y1="45" x2="52.5" y2="46" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="52.5" y1="46" x2="37.5" y2="46" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="37.5" y1="46" x2="36.5" y2="45" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="36.5" y1="45" x2="37.5" y2="44" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="37.5" y1="44" x2="52.5" y2="44" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="SI4688-A10-GM">
<packages>
<package name="QFN48">
</package>
</packages>
</library>
<library name="generisch">
<packages>
<package name="SOD923">
</package>
<package name="SMD0402">
</package>
<package name="SMD0603">
<description>&lt;b&gt; Name: &lt;/b&gt; SMD0603 &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;b&gt; Raster: &lt;/b&gt; 1mil &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;b&gt; Padabstand: &lt;/b&gt; &lt;BR&gt;
30mil, erlaubt Durchführung von: &lt;BR&gt;
- 2 Leiterbahnen a 6mil &lt;BR&gt;
- 1 Leiterbahn bis zu 18mil</description>
</package>
<package name="XTAL_3.2X2.5">
</package>
<package name="SJ">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con_sma">
<packages>
<package name="SMA_LP_1.57MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE20-2">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,8-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 2.8 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ldo_reg">
<packages>
<package name="SOT23-5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sst25">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SJ_2">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<description>&lt;b&gt;Microchip PIC Microcontrollers and other Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources :
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Microchip Data Book, 1993
&lt;li&gt;THE EMERGING WORLD STANDARD, 1995/1996
&lt;li&gt;Microchip, Technical Library CD-ROM, June 1998
&lt;li&gt;www.microchip.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO-08">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Narrow Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
150-mil body, package type SN</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="R_C_0805">
<packages>
<package name="SMD0603">
<description>&lt;b&gt; Name: &lt;/b&gt; SMD0603 &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;b&gt; Raster: &lt;/b&gt; 1mil &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;b&gt; Padabstand: &lt;/b&gt; &lt;BR&gt;
30mil, erlaubt Durchführung von: &lt;BR&gt;
- 2 Leiterbahnen a 6mil &lt;BR&gt;
- 1 Leiterbahn bis zu 18mil</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="SI4688-A10-GM" package="QFN48" value="SI4688-A10-GM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="generisch" package="SOD923" value="ESD9L5.0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L1" library="generisch" package="SMD0402" value="18nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="generisch" package="SMD0402" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="generisch" package="SMD0402" value="2.7p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="generisch" package="SMD0402" value="120nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="generisch" package="SMD0402" value="22nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="generisch" package="SMD0603" value="8.2p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="generisch" package="SMD0603" value="2.2n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="generisch" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="generisch" package="SMD0603" value="8.2p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="generisch" package="XTAL_3.2X2.5" value="19.2MHz">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library="generisch" package="SMD0402" value="n.b.">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="generisch" package="SMD0402" value="n.b.">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="generisch" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="generisch" package="SMD0603" value="8.2p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="generisch" package="SMD0603" value="2.2n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="generisch" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="generisch" package="SMD0603" value="8.2p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="generisch" package="SMD0603" value="2.2n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="generisch" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="generisch" package="SMD0603" value="8.2p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="generisch" package="SMD0603" value="2.2n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="generisch" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con_sma" package="SMA_LP_1.57MM" value="SMA_LP_1.57MM"/>
<element name="C14" library="generisch" package="SMD0603" value="8.2p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="generisch" package="SMD0603" value="8.2p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="2,8-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND2.8"/>
<element name="IC1" library="ldo_reg" package="SOT23-5" value="TPS79318DBVR">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="generisch" package="SMD0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="generisch" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="generisch" package="SMD0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="generisch" package="SMD0603" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="generisch" package="SMD0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="sst25" package="SO08" value="SST25VF016B">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C26" library="generisch" package="SMD0603" value="2.2n"/>
<element name="SJ1" library="jumper" package="SJ_2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L4" library="generisch" package="SMD0603" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L5" library="generisch" package="SMD0603" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L6" library="generisch" package="SMD0603" value="0R"/>
<element name="C27" library="generisch" package="SMD0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="generisch" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV5" library="con-lsta" package="FE20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="H2" library="holes" package="2,8-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND2.8"/>
<element name="H3" library="holes" package="2,8-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND2.8"/>
<element name="H4" library="holes" package="2,8-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND2.8"/>
<element name="IC4" library="microchip" package="SO-08" value="24LC32ASN">
<attribute name="OC_NEWARK" value="33C2976"/>
<attribute name="MPN" value="24LC32A/SN"/>
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9758003"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ3" library="generisch" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="R_C_0805" package="SMD0603" value="3.9k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="R_C_0805" package="SMD0603" value="3.9k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="R_C_0805" package="SMD0603" value="3.9k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="generisch" package="SMD0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="42"/>
<contactref element="IC2" pad="39"/>
<contactref element="IC2" pad="40"/>
<contactref element="IC2" pad="41"/>
<contactref element="IC2" pad="EP"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="GND@1"/>
<contactref element="X1" pad="GND@2"/>
<contactref element="X1" pad="GND@3"/>
<contactref element="X1" pad="GND"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="6"/>
<contactref element="SV5" pad="14"/>
<contactref element="SV5" pad="20"/>
<contactref element="SV5" pad="9"/>
<contactref element="SV5" pad="25"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="SJ3" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="30"/>
<contactref element="SV5" pad="34"/>
<contactref element="SV5" pad="39"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="34"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="SJ1" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="17"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RF_IN">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="X1" pad="PIN"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SI4688_LOUT">
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SI4688_ROUT">
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+1V8">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="L5" pad="1"/>
<contactref element="L6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="36"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SI4688_RSTB">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="SV5" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SPI0_MOSI">
<contactref element="IC2" pad="31"/>
<contactref element="SV5" pad="19"/>
</signal>
<signal name="SPI0_MISO">
<contactref element="IC2" pad="32"/>
<contactref element="SV5" pad="21"/>
</signal>
<signal name="SPI0_SCLK">
<contactref element="IC2" pad="30"/>
<contactref element="SV5" pad="23"/>
</signal>
<signal name="SPI0_CE0_N">
<contactref element="IC2" pad="29"/>
<contactref element="SV5" pad="24"/>
</signal>
<signal name="INT">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="SV5" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PCM_CLK">
<contactref element="IC2" pad="27"/>
<contactref element="SV5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PCM_DIN">
<contactref element="IC2" pad="33"/>
<contactref element="SV5" pad="38"/>
</signal>
<signal name="PCM_FS">
<contactref element="IC2" pad="28"/>
<contactref element="SV5" pad="35"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="4"/>
<contactref element="L4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FLASH_SCK">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FLASH_SI">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="48"/>
</signal>
<signal name="FLASH_CE">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FLASH_SO">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="47"/>
</signal>
<signal name="LDO_IN">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="L4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="L5" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="35"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="37"/>
<contactref element="L6" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ID_SC">
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="28"/>
</signal>
<signal name="ID_SD">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="SJ3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
