<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="QFP-52">
<description>&lt;b&gt;Quad Flat Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MC9S12C32">
<pin name="PP4/KWP4/PW4" direction="in"/>
<pin name="ECLK/PE4"/>
<pin name="PW3/KWP3/PP3"/>
<pin name="PW0/IOC0/PT0"/>
<pin name="PP5/KWP5/PW5" direction="in"/>
<pin name="VDDX" direction="pwr"/>
<pin name="VSSX" direction="pwr"/>
<pin name="PM0/RXCAN"/>
<pin name="PM1/TXCAN"/>
<pin name="PM2/MISO"/>
<pin name="PM3/!SS!"/>
<pin name="PM4/MOSI"/>
<pin name="PM5/SCK"/>
<pin name="PS1/TXD" direction="out"/>
<pin name="PS0/RXD" direction="in"/>
<pin name="VSSA" direction="pwr"/>
<pin name="VRH" direction="in"/>
<pin name="PAD07/AN07"/>
<pin name="PAD06/AN06"/>
<pin name="PAD05/AN05"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="PW1/IOC1/PT1"/>
<pin name="PAD04/AN04"/>
<pin name="PAD03/AN03"/>
<pin name="PAD02/AN02"/>
<pin name="PW2/IOC2/PT2"/>
<pin name="PW3/IOC3/PT3"/>
<pin name="VDD1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS1" direction="pwr"/>
<pin name="IOC4/PT4"/>
<pin name="IOC5/PT5"/>
<pin name="IOC6/PT6"/>
<pin name="IOC7/PT7"/>
<pin name="MODC/BKGD"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="!XCLKS!/PE7"/>
<pin name="VSSR" direction="pwr"/>
<pin name="VDDR" direction="pwr"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="VDDPLL" direction="pwr"/>
<pin name="XFC"/>
<pin name="VSSPLL" direction="pwr"/>
<pin name="EXTAL"/>
<pin name="XTAL"/>
<pin name="VPP/TEST"/>
<pin name="!IRQ!/PE1"/>
<pin name="!XIRQ!/PE0"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PAD00/AN00"/>
<pin name="PAD01/AN01"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MC9S12C32" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;MC9S12C32Single-Chip Microcontroller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MC9S12C32"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP-52">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ!/PE1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="!XCLKS!/PE7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!XIRQ!/PE0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ECLK/PE4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTAL" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="IOC4/PT4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IOC5/PT5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="IOC6/PT6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="IOC7/PT7" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="MODC/BKGD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD00/AN00" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD01/AN01" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD02/AN02" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD03/AN03" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD04/AN04" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD05/AN05" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD06/AN06" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD07/AN07" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PM0/RXCAN" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PM1/TXCAN" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PM2/MISO" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PM3/!SS!" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PM4/MOSI" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PM5/SCK" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PP4/KWP4/PW4" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PP5/KWP5/PW5" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PS0/RXD" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PS1/TXD" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PW0/IOC0/PT0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PW1/IOC1/PT1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PW2/IOC2/PT2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PW3/IOC3/PT3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PW3/KWP3/PP3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDR" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDX" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP/TEST" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VRH" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSPLL" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSR" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSX" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="XFC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
