<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="59.7408" y1="2.794" x2="57.023" y2="0.2032" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="57.023" y1="0.2032" x2="3.175" y2="0.2032" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="3.175" y1="0.2032" x2="-0.0508" y2="3.175" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-0.0508" y1="3.175" x2="-0.0508" y2="39.878" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="-0.0508" y1="39.878" x2="2.7432" y2="42.2148" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.7432" y1="42.2148" x2="56.8452" y2="42.2148" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="56.8452" y1="42.2148" x2="59.7408" y2="39.624" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="59.7408" y1="39.624" x2="59.7408" y2="2.794" width="0.254" layer="20"/>
<hole x="3.175" y="38.8874" drill="2.5"/>
<hole x="56.642" y="3.6576" drill="2.5"/>
<hole x="3.175" y="3.6576" drill="2.5"/>
<hole x="56.515" y="38.8874" drill="2.5"/>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>+5V</text>
<text>SCK</text>
<text>GND</text>
<text>CS-LCD</text>
<text>CS-SD</text>
<text>D/C</text>
<text>RST</text>
<text>BL</text>
<text>Rev-5</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Smartprj">
<packages>
<package name="SOT23-DBV">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; DBV (R-PDSO-G5)&lt;p&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps77001.pdf</description>
</package>
<package name="C0603-ROUND">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SMC_B">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
<package name="1X10-TH">
</package>
<package name="R0603-ROUND">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="FIDUCIAL-1X2">
</package>
<package name="SJL">
</package>
<package name="SOIC127P600X175-16N">
</package>
<package name="FH12-12S-0.8SH">
<description>&lt;b&gt;0.5mm Pitch Connectors For FPC/FFC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href= "http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e58605370.pdf"&gt;Data sheet&lt;/a&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="DISCLAIMER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="st-mod v1.4">
<packages>
<package name="SDCARD-15TW-8821">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-small-signal">
<description>&lt;b&gt;Small Signal Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Packages from :&lt;br&gt;
www.infineon.com; &lt;br&gt;
www.semiconductors.com;&lt;br&gt;
www.irf.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="brunner416">
<packages>
<package name="SOT23-5L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type OT</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="Smartprj" package="SOT23-DBV" value="LP2985-XXDBVR33">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="Smartprj" package="C0603-ROUND" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="Smartprj" package="C0603-ROUND" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="st-mod v1.4" package="SDCARD-15TW-8821" value="SDCARD-15TW-8821">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="Smartprj" package="1X10-TH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="Smartprj" package="1X10-TH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Smartprj" package="R0603-ROUND" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Smartprj" package="R0603-ROUND" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="Smartprj" package="SMC_B" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Smartprj" package="FIDUCIAL-1X2" value="FIDUCIAL-LITTLE1X2"/>
<element name="U$3" library="Smartprj" package="FIDUCIAL-1X2" value="FIDUCIAL-LITTLE1X2"/>
<element name="U$4" library="Smartprj" package="FIDUCIAL-1X2" value="FIDUCIAL-LITTLE1X2"/>
<element name="SJ1" library="Smartprj" package="SJL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X1" library="Smartprj" package="FH12-12S-0.8SH" value="FH12-12S-0.8SH">
<attribute name="OC_NEWARK" value="41P0493"/>
<attribute name="MPN" value="MC34827"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1324544"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="Smartprj" package="DISCLAIMER" value="DISCLAIMER"/>
<element name="T1" library="transistor-small-signal" package="SOT23" value="BSS84">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Smartprj" package="R0603-ROUND" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="Smartprj" package="SOIC127P600X175-16N" value="74HC4050D">
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-16"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="-"/>
<attribute name="MPN" value="74HC4050D"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="NXP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1085272"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Smartprj" package="R0603-ROUND" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="Smartprj" package="R0603-ROUND" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="Smartprj" package="R0603-ROUND" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="Smartprj" package="R0603-ROUND" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="brunner416" package="SOT23-5L" value="74HCT1G125">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MOSIB">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCKB">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="GND1"/>
<contactref element="U1" pad="GND2"/>
<contactref element="U1" pad="GND3"/>
<contactref element="U1" pad="GND4"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LCD_CS">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LCD_RST">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="LCD_BL">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD_CSB">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LCD_DCB">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="LCD_RSTB">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEDA">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISOB">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LCD_DC">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SDCARD_CS">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDCARD_CSB">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
