<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="54.5975" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.5975" y1="0" x2="54.5975" y2="45.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.5975" y1="45.71" x2="0" y2="45.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="45.71" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.2225" y="43.4975" drill="2"/>
<hole x="2.2225" y="38.735" drill="2"/>
<hole x="51.7525" y="12.54125" drill="2"/>
<hole x="50.00625" y="27.78125" drill="2"/>
<hole x="21.43125" y="43.02125" drill="2"/>
<hole x="37.94125" y="42.8625" drill="2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0603K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
<package name="153CLV-0505">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="R2512">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="importand">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MINIMELF">
<description>&lt;b&gt;Mini Melf Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC16(WIDE-BODY)">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SpecialLib">
<description>&lt;b&gt;Reference Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AC</description>
</package>
<package name="DPAK">
<description>&lt;b&gt;DPAK&lt;/b&gt; CASE 369-07&lt;br&gt;
Source MOTOROLA / ON Semiconductor mjd32-d.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-20">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="P1-17">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<description>&lt;b&gt;Microchip PIC Microcontrollers and other Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources :
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Microchip Data Book, 1993
&lt;li&gt;THE EMERGING WORLD STANDARD, 1995/1996
&lt;li&gt;Microchip, Technical Library CD-ROM, June 1998
&lt;li&gt;www.microchip.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TQFP44">
<description>&lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type TQ</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Sensoren">
<packages>
<package name="DPAK_BIGGERBIGFLäCHE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603K" value="100n"/>
<element name="C1-OUT,LF33X" library="rcl" package="153CLV-0505" value="22mü, elko"/>
<element name="C1-IN,BIG,LF33X1" library="rcl" package="153CLV-0505" value="optional"/>
<element name="C10" library="importand" package="C0805" value="1µ"/>
<element name="C11" library="importand" package="C1206" value="4,7µ, 50v"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603K" value="100n"/>
<element name="C2-IN,LF33" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C24" library="importand" package="C0805" value="1µ, 50v"/>
<element name="C25" library="importand" package="C1206" value="4,7µ, 50v"/>
<element name="C26" library="importand" package="C0805" value="1µ"/>
<element name="C27" library="importand" package="C1206" value="4,7µ, 50v"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603K" value="100n"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805K" value="10mü, 16v"/>
<element name="D6" library="importand" package="MINIMELF" value="1n4148"/>
<element name="D7" library="importand" package="MINIMELF" value="1n4148"/>
<element name="D8" library="importand" package="MINIMELF" value="1n4148"/>
<element name="GREEN" library="led" package="CHIP-LED0805" value=""/>
<element name="MCP6024" library="SpecialLib" package="SO14" value="MCP604"/>
<element name="R-SHUNT_1" library="rcl" package="R2512" value="2mOhm"/>
<element name="R-SHUNT_2" library="rcl" package="R2512" value="2mOhm"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="21k; 0,1%"/>
<element name="R10" library="rcl" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R11" library="rcl" package="R0805" value="21k; 0,1%"/>
<element name="R12" library="rcl" package="R0805" value="5,1k; 0,1%"/>
<element name="R13" library="rcl" package="R0805" value="6,8k"/>
<element name="R14" library="rcl" package="R0805" value="6,8k"/>
<element name="R15" library="rcl" package="R0805" value="21k; 0,1%"/>
<element name="R16" library="rcl" package="R0805" value="21k; 0,1%"/>
<element name="R17" library="rcl" package="R0805" value="1k; 0,1%"/>
<element name="R18" library="rcl" package="R0805" value="1k; 0,1%"/>
<element name="R19" library="rcl" package="R0805" value="21k;0,1%"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="21k; 0,1%"/>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="1k; 0,1%"/>
<element name="R30" library="rcl" package="R0805" value="10k, 0,1%"/>
<element name="R31" library="rcl" package="R0805" value="1k, 0,1%"/>
<element name="R32" library="rcl" package="R0805" value="680"/>
<element name="R33" library="rcl" package="R0805" value="680"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="5,1k; 0,1%"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="1k; 0,1%"/>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="1k, 0,1%"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="1k, 0,1%"/>
<element name="RED" library="led" package="CHIP-LED0805" value=""/>
<element name="SPANNUNGSREGELER_3V3-LF33C" library="SpecialLib" package="DPAK" value="LFSPANNUNGSREGLER"/>
<element name="TP1" library="testpad" package="P1-20" value="TPSQPAD1-20">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="P1-17" value="TPSQPAD1-17">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP3" library="testpad" package="P1-20" value="TPSQPAD1-20">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP4" library="testpad" package="P1-20" value="TPSQPAD1-20">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP5" library="testpad" package="P1-20" value="TPSQPAD1-20">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP6" library="testpad" package="P1-20" value="TPSQPAD1-20">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="U$1" library="microchip" package="TQFP44" value="EPXXXMC504"/>
<element name="U$18" library="Sensoren" package="DPAK_BIGGERBIGFLäCHE" value="IRLR7843DPAK_BIGGERBIGFLäCHE"/>
<element name="U$20" library="Sensoren" package="DPAK_BIGGERBIGFLäCHE" value="IRLR7843DPAK_BIGGERBIGFLäCHE"/>
<element name="U$21" library="Sensoren" package="DPAK_BIGGERBIGFLäCHE" value="IRLR7843DPAK_BIGGERBIGFLäCHE"/>
<element name="U$22" library="Sensoren" package="DPAK_BIGGERBIGFLäCHE" value="IRLR7843DPAK_BIGGERBIGFLäCHE"/>
<element name="U$23" library="importand" package="SOIC16(WIDE-BODY)" value="IR2110"/>
<element name="U$24" library="Sensoren" package="DPAK_BIGGERBIGFLäCHE" value="IRLR7843DPAK_BIGGERBIGFLäCHE"/>
<element name="U$25" library="Sensoren" package="DPAK_BIGGERBIGFLäCHE" value="IRLR7843DPAK_BIGGERBIGFLäCHE"/>
<element name="U$6" library="importand" package="SOIC16(WIDE-BODY)" value="IR2110"/>
<element name="U$8" library="importand" package="SOIC16(WIDE-BODY)" value="IR2110"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="TP7" library="testpad" package="P1-17" value="TPSQPAD1-17">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP8" library="testpad" package="P1-17" value="TPSQPAD1-17">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="39"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="29"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="SPANNUNGSREGELER_3V3-LF33C" pad="4"/>
<contactref element="C2-IN,LF33" pad="2"/>
<contactref element="C1-OUT,LF33X" pad="-"/>
<contactref element="C1-IN,BIG,LF33X1" pad="-"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="MCP6024" pad="11"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="TP5" pad="TP"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R-SHUNT_2" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="R-SHUNT_1" pad="1"/>
<contactref element="U$23" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="U$25" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="13"/>
<contactref element="U$6" pad="15"/>
<contactref element="U$8" pad="15"/>
<contactref element="U$8" pad="13"/>
<contactref element="U$23" pad="13"/>
<contactref element="U$23" pad="15"/>
<contactref element="TP8" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="SPANNUNGSREGELER_3V3-LF33C" pad="3"/>
<contactref element="C1-OUT,LF33X" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="40"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="28"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="11"/>
<contactref element="U$6" pad="11"/>
<contactref element="U$23" pad="11"/>
<contactref element="MCP6024" pad="4"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SHUNT2">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R-SHUNT_2" pad="2"/>
<contactref element="U$21" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VPP">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3H_LOGIC">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U$23" pad="12"/>
</signal>
<signal name="3L_LOGIC">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="U$23" pad="14"/>
</signal>
<signal name="2H_LOGIC">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="U$8" pad="12"/>
</signal>
<signal name="2L_LOGIC">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="U$8" pad="14"/>
</signal>
<signal name="1L_LOGIC">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="U$6" pad="14"/>
</signal>
<signal name="1H_LOGIC">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="U$6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="SHUNT1">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R-SHUNT_1" pad="2"/>
<contactref element="U$22" pad="3"/>
</signal>
<signal name="1.65V">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="MCP6024" pad="10"/>
<contactref element="MCP6024" pad="12"/>
</signal>
<signal name="I1NORMAL">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="MCP6024" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="I2NORMAL">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="MCP6024" pad="7"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="MCP6024" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="MCP6024" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="MCP6024" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="MCP6024" pad="3"/>
</signal>
<signal name="UIN">
<contactref element="SPANNUNGSREGELER_3V3-LF33C" pad="1"/>
<contactref element="C2-IN,LF33" pad="1"/>
<contactref element="C1-IN,BIG,LF33X1" pad="+"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="RED" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="GREEN" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$8" pad="8"/>
<contactref element="U$20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$8" pad="1"/>
<contactref element="U$21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+15">
<contactref element="U$8" pad="3"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="U$23" pad="3"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="3"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$8" pad="7"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$8" pad="6"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="U$21" pad="4"/>
<contactref element="U$20" pad="3"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="+30">
<contactref element="U$20" pad="4"/>
<contactref element="U$18" pad="4"/>
<contactref element="U$24" pad="4"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="TP6" pad="TP"/>
<contactref element="TP7" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="U$6" pad="8"/>
<contactref element="U$18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="U$22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="U$6" pad="7"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="U$6" pad="6"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="U$22" pad="4"/>
<contactref element="U$18" pad="3"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="U$23" pad="8"/>
<contactref element="U$24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="U$23" pad="1"/>
<contactref element="U$25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="U$23" pad="7"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="U$23" pad="6"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="U$25" pad="4"/>
<contactref element="U$24" pad="3"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="I1VERST">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="MCP6024" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="MCP6024" pad="13"/>
</signal>
<signal name="I2VERST">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="MCP6024" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="MCP6024" pad="9"/>
</signal>
<signal name="POWERVOLTAGE">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="41"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="42"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RP20">
<contactref element="U$1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="RB4">
<contactref element="U$1" pad="33"/>
<contactref element="RED" pad="A"/>
</signal>
<signal name="RP35">
<contactref element="U$1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="RB7">
<contactref element="U$1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="RB8">
<contactref element="U$1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="RP41">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RP54">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RP55">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RA8">
<contactref element="U$1" pad="32"/>
<contactref element="GREEN" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
