(module B120 (layer F.Cu) (tedit 557E9D6B)
  (descr "Rosenberger B 120 PCB Layout")
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text value B120 (at 0 5.2) (layer F.Fab) hide)
  (pad 2 smd rect (at -1.8 -1.3 180) (size 0.4 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.9 -1.1 180) (size 0.35 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2 -0.8 180) (size 0.3 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.4 -1.8 180) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1 -1.9 180) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.7 -1.7 180) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.7 -2 180) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.7 -2) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 2.9) (size 0.5 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -2.3) (size 5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.3 0) (size 0.6 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.3 0) (size 0.6 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.6 2.1) (size 1.2 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.6 2.1) (size 1.2 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.8 1.4) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.8 1.4) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.7 -1.7) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1 -1.9) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.4 -1.8) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2 -0.8) (size 0.3 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.9 -1.1) (size 0.35 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.8 -1.3) (size 0.4 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.45 1.65) (size 0.35 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.55 1.5) (size 0.35 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.9 1.05) (size 0.35 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.9 1.05) (size 0.35 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.45 1.65) (size 0.35 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.55 1.5) (size 0.35 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.95 0.8) (size 0.25 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.95 0.8) (size 0.25 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
