<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="31.42" y1="-0.3894" x2="31.42" y2="16.810665625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.42" y1="16.810665625" x2="0" y2="16.810665625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="16.810665625" x2="0" y2="-0.3894" width="0" layer="20"/>
<text>EXP</text>
<text>EXP</text>
<text>EXP</text>
<text>EXP</text>
<text>EXP</text>
<text>EXP</text>
</plain>
<libraries>
<library name="texas">
<description>&lt;b&gt;Texas Instruments Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFN16">
<description>&lt;b&gt;RTE (S-PQFP-N16)&lt;/b&gt; 3x3 mm&lt;p&gt;
Source: www.ti.com .. tpa6132a2 direct path stereo $.65.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X11">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,54/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="we-rcl">
<description>R, C, L, Pot, Jumper, Diodes, Crystals</description>
<packages>
<package name="C0805">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="texas" package="QFN16" value="TPA6132A2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="46P3781"/>
<attribute name="MPN" value="TPA6132A2RTET"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1697167"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X11" value=""/>
<element name="IC2" library="texas" package="QFN16" value="TPA6132A2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="46P3781"/>
<attribute name="MPN" value="TPA6132A2RTET"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1697167"/>
</element>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="2,54/0,8" value=""/>
<element name="C1" library="we-rcl" package="C0805" value=""/>
<element name="C2" library="we-rcl" package="C0805" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VDD">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="SGND">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PGND">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
</signal>
<signal name="Y-/17">
</signal>
<signal name="X-/16">
</signal>
<signal name="Y+/15">
</signal>
<signal name="VIO">
</signal>
<signal name="X+/14">
</signal>
<signal name="IN3/13">
</signal>
<signal name="IN2/12">
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
<signal name="IN0/10">
</signal>
<signal name="SPI-IN">
</signal>
<signal name="VCC">
</signal>
<signal name="I2C-DATA/SPI-CS">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="A0/SPI-DATA-OUT">
</signal>
<signal name="INT">
</signal>
<signal name="Y-/27">
</signal>
<signal name="X-/26">
</signal>
<signal name="Y+/25">
</signal>
<signal name="X+/24">
</signal>
<signal name="IN0/20">
</signal>
<signal name="N$51">
</signal>
<signal name="IN3/23">
</signal>
<signal name="IN2/22">
</signal>
<signal name="N$39">
</signal>
<signal name="IN1/21">
</signal>
<signal name="N$60">
</signal>
<signal name="N$66">
</signal>
<signal name="N$72">
</signal>
<signal name="N$73">
</signal>
<signal name="IN1/11">
</signal>
<signal name="N$76">
</signal>
<signal name="N$78">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
