Die Zeitverzögerung des Verstärkers habe ich gemessen, in dem ich mit einem Signalgenerator ein 40 kHz Sinus erzeugt habe. Dieses Eingangssignal habe ich mit dem Oszilloskop getriggert und die Phasenverschiebung des verstärkten Signals gemessen.

Die Zeitverzögerung, die der Verstärker mit sich bringt bei 40 kHz liegt bei 1µs.