资源：

1：CPU:意法半导体公司（ST）基于ARM Cortex-M3的32位处理器芯片STM32F103RBT6 72MHZ LQFP64脚，片内具有128KB FLASH，20KB RAM( 片上集成12Bit A/D、PWM、CAN、USB、等资源).

2：带SPI模式TF卡座，支持最大8G（1G的卡速度最快）.

3：带2.8英寸26万色TFT LCD  带触摸屏和触摸屏控制器

4：带标准JTAG（SWD）调试接口.

5：带Mini-USB接口.

6:带独立电源指示LED和I/O控制的状态LED。

7：带一个KEY按键

8：拉出空余I/O及RESET/BOOT0跳线等，方便功能扩展

9：提供所选配套CMOS模块的程序（TFT预浏览，QVGA分辨率拍照保存/BMP格式，FATFS文件系统）

10:带32768HZ RTC及0.22F超级电容
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/*
GUANFU_WANG@126.COM
QQ:21578936
未经许可禁止任何商业用途
*/

代码包 工程环境 IAR5.41 
支持OV7670/OV7725/MT9M111/MT9D111
条件编译开关：OV7670.h文件
#define CMOS_MD 0 //OV7670
#define CMOS_MD 1 //OV7725
#define CMOS_MD 2 //MT9M111
#define CMOS_MD 3 //MT9D111

