<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="15.24" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="0" x2="15.24" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.24" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="15.24" x2="0" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Test">
<packages>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="WE-LQS_6028">
<description>&lt;b&gt;SMD Shielded Tiny Power Inductor&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Size 6028&lt;br&gt;
Height 2.8mm Max</description>
</package>
<package name="WSON-8">
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="Test" package="C0805K" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="Test" package="C0805K" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="Test" package="WE-LQS_6028" value="15µH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="Test" package="WSON-8" value="TPS62125DSGT&quot;">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value="4V to 17V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X01" value="3.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X01" value="GND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X01" value="GND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Test" package="R0603" value="1.8M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Test" package="R0603" value="576k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Test" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Test" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="Test" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X01" value="PG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VIN">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SW">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VOUT">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FB">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
