<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="99.04" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.04" y1="0" x2="99.04" y2="79.9975" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.04" y1="79.9975" x2="0" y2="79.9975" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="79.9975" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="5.08" y="74.93" drill="3.2"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="3.2"/>
<hole x="93.98" y="5.08" drill="3.2"/>
<hole x="93.98" y="74.93" drill="3.2"/>
<text>IS51</text>
<text>BASIC</text>
<text>RESET</text>
<text>B</text>
<text>V</text>
<text>Auf</text>
<text>Zu</text>
<text>SIO</text>
<text>PORT</text>
<text>IS51-</text>
<text>BASIC</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
</plain>
<libraries>
<library name="RUNDC">
<packages>
<package name="C2_025">
</package>
<package name="R025A">
</package>
<package name="TELK1_25">
</package>
<package name="C2_05">
</package>
<package name="E50_125R">
</package>
<package name="RN8_DIL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="TOMLIB">
<packages>
<package name="SW2_2XUM">
</package>
<package name="QCTS406">
</package>
<package name="MTAST">
</package>
<package name="KL2_5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="memory">
<packages>
<package name="DIL28">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="F09H">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="IS-51">
<description>&lt;b&gt;Coilcraft SMD Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JUM10X2">
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X17">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<description>&lt;b&gt;PNP Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MyMemory">
<description>&lt;b&gt;Motorola DRAMs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL28_S">
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="RUNDC_SM">
<packages>
<package name="1206">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="RUNDC" package="C2_025" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="RUNDC" package="C2_025" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="TOMLIB" package="SW2_2XUM" value=" ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="memory" package="DIL28" value="62256">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="74xx-eu" package="DIL14" value="74HC00">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="RUNDC" package="R025A" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="TOMLIB" package="QCTS406" value="12MHz"/>
<element name="ST3" library="con-subd" package="F09H" value="RS232">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC7" library="maxim" package="DIL16" value="MAX232">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="RUNDC" package="TELK1_25" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="RUNDC" package="TELK1_25" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="RUNDC" package="TELK1_25" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="RUNDC" package="TELK1_25" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="RUNDC" package="TELK1_25" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TS1" library="TOMLIB" package="MTAST" value="RESET">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="RUNDC" package="R025A" value="22k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="RUNDC" package="C2_05" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="RUNDC" package="C2_05" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="RUNDC" package="C2_05" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="BAT42">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="RUNDC" package="TELK1_25" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="RUNDC" package="E50_125R" value="0,22F">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="RUNDC" package="R025A" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="RUNDC" package="R025A" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="TXD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value="RXD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value="POWER">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="IS-51" package="DIL40" value="89S52">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value="BTOff">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value=" ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="KL1" library="TOMLIB" package="KL2_5" value="Power">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN1" library="RUNDC" package="RN8_DIL" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ST1" library="IS-51" package="JUM10X2" value="JUM-IS51">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="IS-51" package="DIL20" value="74HC373">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TR2" library="transistor-pnp" package="TO92" value="BC557">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="RUNDC" package="TELK1_25" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="MyMemory" package="DIL28_S" value="62256">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="74xx-eu" package="DIL14" value="74HC30">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ST2" library="pinhead" package="2X17" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC8" library="linear" package="TO220V" value="7805">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="crystal" package="HC49/S" value="14,7456MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="RUNDC" package="TELK1_25" value="100µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="RUNDC" package="TELK1_25" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="RUNDC_SM" package="1206" value="10k"/>
<element name="R7" library="RUNDC_SM" package="1206" value="560"/>
<element name="R5" library="RUNDC_SM" package="1206" value="220"/>
</elements>
<signals>
<signal name="AD7">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="RN1" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="ST2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="AD2">
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="ST2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="AD0">
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="ST2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="AD3">
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="17"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="ST2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="AD4">
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="ST2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="AD5">
<contactref element="IC1" pad="34"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="ST2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="AD6">
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="RN1" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="ST2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="ALE">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="ST1" pad="15"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="ST2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="IC4" pad="19"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="ST2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="ST2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="ST2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="ST2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="IC4" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="ST2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="ST2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="ST2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="IC3" pad="25"/>
<contactref element="ST2" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC2" pad="24"/>
<contactref element="IC3" pad="24"/>
<contactref element="ST2" pad="16"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="IC3" pad="21"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="ST2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="IC3" pad="23"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="ST2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="ST2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="IC2" pad="26"/>
<contactref element="IC3" pad="26"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="ST2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="ST2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="ST2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="XT1">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XT2">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="WR">
<contactref element="IC3" pad="27"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="27"/>
<contactref element="ST2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="OEV">
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PSEN">
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="RD">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="ST2" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="ST1" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="A"/>
<contactref element="C12" pad="K"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="ST2" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="TS1" pad="1"/>
<contactref element="TS1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="IC7" pad="16"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="40"/>
<contactref element="IC4" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="28"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="P10">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="ST1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P11">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="ST1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P12">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="ST1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="P13">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="ST1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="P14">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="ST1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="P15">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="ST1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="P16">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="ST1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="P17">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="ST1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="RES">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="ST1" pad="17"/>
<contactref element="C4" pad="K"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="INT0">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="ST1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="INT1">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="ST1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="T0">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="ST1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="T1">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="ST1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RXP">
<contactref element="SW1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="TXP">
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="P30">
<contactref element="SW1" pad="6"/>
<contactref element="ST1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P31">
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="ST1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="4"/>
<contactref element="ST1" pad="19"/>
<contactref element="ST1" pad="20"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="ST2" pad="34"/>
<contactref element="ST2" pad="33"/>
<contactref element="ST3" pad="5"/>
<contactref element="C15" pad="A"/>
<contactref element="C11" pad="K"/>
<contactref element="IC7" pad="15"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="K"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="C16" pad="K"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="K"/>
<contactref element="C9" pad="K"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="KL1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OER">
<contactref element="IC3" pad="22"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="XYZ">
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="IC7" pad="12"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="IC7" pad="11"/>
<contactref element="IC7" pad="10"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EA">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="AD1">
<contactref element="RN1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="IC4" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="ST2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="VCI">
<contactref element="ST1" pad="1"/>
<contactref element="ST2" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="A"/>
<contactref element="KL1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC7" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="C14" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC7" pad="5"/>
<contactref element="C14" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="TR2" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC7" pad="14"/>
<contactref element="ST3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC7" pad="13"/>
<contactref element="ST3" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="C15" pad="K"/>
<contactref element="IC7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="C12" pad="A"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VCB">
<contactref element="C16" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="ST2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="C13" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCV">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCP">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C7" pad="A"/>
<contactref element="IC6" pad="14"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="ST2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCR">
<contactref element="IC3" pad="28"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="TR2" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="TR2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
</signal>
<signal name="ECS">
<contactref element="ST2" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$34">
</signal>
<signal name="N$35">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="N$37">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$38">
</signal>
<signal name="N$39">
</signal>
<signal name="N$40">
</signal>
<signal name="N$41">
</signal>
<signal name="N$42">
</signal>
<signal name="N$43">
</signal>
<signal name="N$44">
</signal>
<signal name="N$45">
</signal>
<signal name="N$46">
</signal>
<signal name="N$47">
</signal>
<signal name="N$48">
</signal>
<signal name="RXL">
<contactref element="IC7" pad="9"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="TS1" pad="3"/>
<contactref element="TS1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
