<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SOT-23-6">
</package>
<package name="USB-SHIELD">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="IS31BL3506">
<pin name="VCC" direction="sup"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="LX" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="USB-SHIELD">
</symbol>
<symbol name="USB_SOCKET">
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="IS31BL3506" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IS31BL3506"/>
</gates>
<devices>
<device name="STLS2" package="SOT-23-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="LX" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="USB-SOCKET-A-H" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USB_SOCKET"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="USB-SHIELD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="D+"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="D-"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="GND@1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="GND@2"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="VBUS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
