<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="QFN32">
<description>&lt;b&gt;Microchip Hi-Speed USB 2.0 ULPI transceiver&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
Package: QFN32&lt;p&gt;
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=USB3320</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="USB3320">
<pin name="VBUS"/>
<pin name="DM"/>
<pin name="DP"/>
<pin name="VDD18@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD33" direction="pwr"/>
<pin name="REFSEL0" direction="in"/>
<pin name="REFSEL1" direction="in"/>
<pin name="REFSEL2" direction="in"/>
<pin name="DATA0"/>
<pin name="DATA1"/>
<pin name="DATA2"/>
<pin name="DATA3"/>
<pin name="DATA4"/>
<pin name="DATA5"/>
<pin name="DATA7"/>
<pin name="DIR" direction="out"/>
<pin name="VBAT" direction="pwr"/>
<pin name="REFCLK" direction="in"/>
<pin name="XO" direction="out"/>
<pin name="NXT" direction="out"/>
<pin name="RESETB" direction="in"/>
<pin name="CLKOUT" direction="out"/>
<pin name="RBIAS"/>
<pin name="VDDIO" direction="pwr"/>
<pin name="VDD18@2" direction="pwr"/>
<pin name="DATA6"/>
<pin name="SPK_R"/>
<pin name="SPK_L"/>
<pin name="CPEN" direction="out"/>
<pin name="ID" direction="in"/>
<pin name="STP" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="USB3320" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Microchip Hi-Speed USB 2.0 ULPI transceiver&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
Package: QFN32&lt;p&gt;
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=USB3320</description>
<gates>
<gate name="IC$1" symbol="USB3320"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN32">
<connects>
<connect gate="IC$1" pin="CLKOUT" pad="1"/>
<connect gate="IC$1" pin="CPEN" pad="17"/>
<connect gate="IC$1" pin="DATA0" pad="3"/>
<connect gate="IC$1" pin="DATA1" pad="4"/>
<connect gate="IC$1" pin="DATA2" pad="5"/>
<connect gate="IC$1" pin="DATA3" pad="6"/>
<connect gate="IC$1" pin="DATA4" pad="7"/>
<connect gate="IC$1" pin="DATA5" pad="9"/>
<connect gate="IC$1" pin="DATA6" pad="10"/>
<connect gate="IC$1" pin="DATA7" pad="13"/>
<connect gate="IC$1" pin="DIR" pad="31"/>
<connect gate="IC$1" pin="DM" pad="19"/>
<connect gate="IC$1" pin="DP" pad="18"/>
<connect gate="IC$1" pin="ID" pad="23"/>
<connect gate="IC$1" pin="NXT" pad="2"/>
<connect gate="IC$1" pin="RBIAS" pad="24"/>
<connect gate="IC$1" pin="REFCLK" pad="26"/>
<connect gate="IC$1" pin="REFSEL0" pad="8"/>
<connect gate="IC$1" pin="REFSEL1" pad="11"/>
<connect gate="IC$1" pin="REFSEL2" pad="14"/>
<connect gate="IC$1" pin="RESETB" pad="27"/>
<connect gate="IC$1" pin="SPK_L" pad="15"/>
<connect gate="IC$1" pin="SPK_R" pad="16"/>
<connect gate="IC$1" pin="STP" pad="29"/>
<connect gate="IC$1" pin="VBAT" pad="21"/>
<connect gate="IC$1" pin="VBUS" pad="22"/>
<connect gate="IC$1" pin="VDD18@1" pad="28"/>
<connect gate="IC$1" pin="VDD18@2" pad="30"/>
<connect gate="IC$1" pin="VDD33" pad="20"/>
<connect gate="IC$1" pin="VDDIO" pad="32"/>
<connect gate="IC$1" pin="XO" pad="25"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
