<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="D1">
</package>
<package name="MOLEX-1051330001">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="D1">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="MICRO-USB">
<pin name="VBUS" direction="sup"/>
<pin name="D-" direction="nc"/>
<pin name="D+" direction="nc"/>
<pin name="ID" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="SHD" direction="sup"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="D1">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="D1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="LANG_THT"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="LANG_SMD_B LANG_SMD_T" route="any"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOLEX-1051330001">
<description>USB - Mikro-B Buchsenleiste Steckverbinder 5 Positionen Oberflächenmontage, vertikal</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MICRO-USB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOLEX-1051330001">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="ID" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SHD" pad="P$1 P$2 P$3 P$4 P$5 P$6" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
