<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>1cm</text>
<text>PGND</text>
<text>DGND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="RCL">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SANYO-OSCON_SMD_F12">
<description>&lt;b&gt;SANYO OSCON Capacitor&lt;/b&gt; SMD type with conductive polymer electrolyte&lt;p&gt;
Source: e_os_all.pdf</description>
</package>
<package name="C1210K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1210 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 3225</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="RTheiss">
<packages>
<package name="TSSOP38">
<description>&lt;b&gt;G Package 36-Lead Plastic SSOP (0.209)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LTC DWG # 05-08-1640&lt;br&gt;
Source: www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1143,C1083,P1964,D1133</description>
</package>
<package name="4MM-BANANE_FLACH">
</package>
<package name="TSSOP14">
</package>
<package name="POWERPAK_SO-8">
<description>&lt;b&gt;SO 8 small outline&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOP4">
</package>
<package name="FCSL64">
</package>
<package name="TO-277A">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 6.35 mm metall, horizontal, grid 20.32 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Coilcraft_Ser2900">
<packages>
<package name="COILCRAFT_SER2900">
<description>&lt;b&gt;COILCRAFT&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="BAT46WJ">
<packages>
<package name="SC-90">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Jumper">
<packages>
<package name="SJ_2">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML16">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="analog-devices">
<description>&lt;b&gt;Analog Devices Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO8">
<description>&lt;b&gt;8-Lead Small Outline IC&lt;/b&gt; (SO-8)&lt;p&gt;
Source: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/703465986AD8611_2_0.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="RCL" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="RTheiss" package="TSSOP38" value="LT3790">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="Coilcraft_Ser2900" package="COILCRAFT_SER2900" value="10uH">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="RCL" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="BAT46WJ" package="SC-90" value="BAT46WJ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="BAT46WJ" package="SC-90" value="BAT46WJ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_RT" library="RCL" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_FILTER_IN" library="RCL" package="C0603" value="470n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_VC" library="RCL" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_VC" library="RCL" package="C0603" value="470n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_SS" library="RCL" package="C0603" value="33n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_SS" library="RCL" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="RCL" package="R0603" value="73.3k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="RCL" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="RCL" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="RCL" package="R0603" value="43.3k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="RCL" package="C0805" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_VREF" library="RCL" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_FILTER_IN" library="RCL" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_FILTER_OUT" library="RCL" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_FILTER_OUT" library="RCL" package="C0603" value="470n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ1" library="Jumper" package="SJ_2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_CTRL" library="RCL" package="C0603" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_TEST" library="RCL" package="R0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_VC_SLAVE" library="RCL" package="C0603" value="470n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN_POS" library="RTheiss" package="4MM-BANANE_FLACH" value="4MM_BANANE_FLACH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN_NEG" library="RTheiss" package="4MM-BANANE_FLACH" value="4MM_BANANE_FLACH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT_POS" library="RTheiss" package="4MM-BANANE_FLACH" value="4MM_BANANE_FLACH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT_NEG" library="RTheiss" package="4MM-BANANE_FLACH" value="4MM_BANANE_FLACH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="RTheiss" package="TSSOP14" value="MAX5481">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_POTI" library="RCL" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M2" library="RTheiss" package="POWERPAK_SO-8" value="Sir404DP">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="M1" library="RTheiss" package="POWERPAK_SO-8" value="Sir404DP">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="M4" library="RTheiss" package="POWERPAK_SO-8" value="Sir662DP">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="M3" library="RTheiss" package="POWERPAK_SO-8" value="Sir662DP">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="M5" library="RTheiss" package="POWERPAK_SO-8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R100" library="RCL" package="R0603" value="200k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_VIN1" library="RCL" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="RCL" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_OUT_E1" library="RCL" package="SANYO-OSCON_SMD_F12" value="68u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_OUT_E2" library="RCL" package="SANYO-OSCON_SMD_F12" value="68u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_IN_E1" library="RCL" package="SANYO-OSCON_SMD_F12" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_IN_E2" library="RCL" package="SANYO-OSCON_SMD_F12" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_FB_HIGH" library="RCL" package="R0603" value="90k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_FB_LOW" library="RCL" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_POTI" library="RCL" package="R0603" value="250">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_OP" library="RCL" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_LED2" library="RCL" package="R0603" value="170">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_VIN2" library="RCL" package="C0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="RTheiss" package="SOP4" value="VOM1271">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="analog-devices" package="SO8" value="AD826R">
<attribute name="OC_NEWARK" value="05F7688"/>
<attribute name="MPN" value="AD826AR"/>
<attribute name="MF" value="ALTERA CORPORATION"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1651291"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_OUT_K2" library="RCL" package="C1210K" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_OUT_K1" library="RCL" package="C1210K" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_OUT_K3" library="RCL" package="C1210K" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_OUT" library="RTheiss" package="FCSL64" value="FCSL64_6mOhm">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R_SENSE" library="RTheiss" package="FCSL64" value="FCSL64_3mOhm">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R_IN" library="RTheiss" package="FCSL64" value="FCSL64_3mOhm">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C_OUT_K4" library="RCL" package="C1210K" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_IN_K1" library="RCL" package="C1210K" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_IN_K2" library="RCL" package="C1210K" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_IN_K3" library="RCL" package="C1210K" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_IN_K4" library="RCL" package="C1210K" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_OUT_K5" library="RCL" package="C1210K" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_OUT_K6" library="RCL" package="C1210K" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_OUT_K7" library="RCL" package="C1210K" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_IN_K5" library="RCL" package="C1210K" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_IN_K6" library="RCL" package="C1210K" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D_M2" library="RTheiss" package="TO-277A" value="V15P45-M3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D_M4" library="RTheiss" package="TO-277A" value="V15P45-M3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_OUT_E3" library="RCL" package="SANYO-OSCON_SMD_F12" value="68u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_LED1" library="RCL" package="R0603" value="170">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-ml" package="ML16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C_OUT_K8" library="RCL" package="C1210K" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="BST1">
<contactref element="D1" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="P$15"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BST2">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="P$22"/>
</signal>
<signal name="SW2">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="P$21"/>
<contactref element="M4" pad="P$1"/>
<contactref element="M4" pad="P$2"/>
<contactref element="M4" pad="P$3"/>
<contactref element="M3" pad="P$5"/>
<contactref element="M3" pad="P$6"/>
<contactref element="M3" pad="P$7"/>
<contactref element="M3" pad="P$8"/>
<contactref element="M3" pad="P$9"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="D_M4" pad="P$2"/>
<contactref element="D_M4" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="SNSP">
<contactref element="IC1" pad="P$27"/>
<contactref element="M2" pad="P$1"/>
<contactref element="M2" pad="P$2"/>
<contactref element="M2" pad="P$3"/>
<contactref element="M3" pad="P$1"/>
<contactref element="M3" pad="P$2"/>
<contactref element="M3" pad="P$3"/>
<contactref element="R_SENSE" pad="P$2"/>
<contactref element="D_M2" pad="P$2"/>
<contactref element="D_M2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="BG2">
<contactref element="IC1" pad="P$19"/>
<contactref element="M3" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="TG2">
<contactref element="IC1" pad="P$24"/>
<contactref element="M4" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="ISP">
<contactref element="IC1" pad="P$25"/>
<contactref element="C_FILTER_OUT" pad="1"/>
<contactref element="M4" pad="P$5"/>
<contactref element="M4" pad="P$6"/>
<contactref element="M4" pad="P$7"/>
<contactref element="M4" pad="P$8"/>
<contactref element="M4" pad="P$9"/>
<contactref element="C_OUT_K2" pad="1"/>
<contactref element="C_OUT_K1" pad="1"/>
<contactref element="C_OUT_K3" pad="1"/>
<contactref element="R_OUT" pad="P$1"/>
<contactref element="C_OUT_K4" pad="1"/>
<contactref element="C_OUT_K5" pad="1"/>
<contactref element="D_M4" pad="P$1"/>
<contactref element="C_OUT_K8" pad="1"/>
<contactref element="C_OUT_E1" pad="+"/>
<contactref element="C_OUT_E2" pad="+"/>
<contactref element="C_OUT_E3" pad="+"/>
<contactref element="C_OUT_K7" pad="1"/>
<contactref element="C_OUT_K6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ISN">
<contactref element="IC1" pad="P$26"/>
<contactref element="R_FILTER_OUT" pad="2"/>
<contactref element="C_FILTER_OUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BG1">
<contactref element="IC1" pad="P$18"/>
<contactref element="M2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="TG1">
<contactref element="IC1" pad="P$14"/>
<contactref element="M1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="INTV_CC">
<contactref element="D2" pad="P$2"/>
<contactref element="D1" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="P$13"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R100" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FB">
<contactref element="IC1" pad="P$37"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="V_OUT_DCDC">
<contactref element="R_FILTER_OUT" pad="1"/>
<contactref element="R_FB_HIGH" pad="1"/>
<contactref element="M5" pad="P$5"/>
<contactref element="M5" pad="P$6"/>
<contactref element="M5" pad="P$7"/>
<contactref element="M5" pad="P$8"/>
<contactref element="M5" pad="P$9"/>
<contactref element="R_OUT" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="SYNC">
<contactref element="IC1" pad="P$34"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RT">
<contactref element="IC1" pad="P$35"/>
<contactref element="R_RT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SYNC_EXTERN">
<contactref element="SJ1" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="R_POTI" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="P$17"/>
<contactref element="IC1" pad="P$20"/>
<contactref element="IC1" pad="P$28"/>
<contactref element="OUT_NEG" pad="1"/>
<contactref element="IN_NEG" pad="1"/>
<contactref element="C_VIN1" pad="2"/>
<contactref element="C_VIN2" pad="2"/>
<contactref element="R_FB_LOW" pad="2"/>
<contactref element="C_OP" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="P$2"/>
<contactref element="C_OUT_K1" pad="2"/>
<contactref element="C_OUT_K2" pad="2"/>
<contactref element="C_OUT_K3" pad="2"/>
<contactref element="R_SENSE" pad="P$1"/>
<contactref element="C_OUT_K4" pad="2"/>
<contactref element="C_IN_K4" pad="2"/>
<contactref element="C_IN_E1" pad="-"/>
<contactref element="C_IN_E2" pad="-"/>
<contactref element="C_IN_K1" pad="2"/>
<contactref element="C_IN_K2" pad="2"/>
<contactref element="C_IN_K3" pad="2"/>
<contactref element="C_OUT_K5" pad="2"/>
<contactref element="C_IN_K6" pad="2"/>
<contactref element="C_IN_K5" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C_OUT_K6" pad="2"/>
<contactref element="C_OUT_K7" pad="2"/>
<contactref element="C_OUT_K8" pad="2"/>
<contactref element="C_OUT_E1" pad="-"/>
<contactref element="C_OUT_E2" pad="-"/>
<contactref element="C_OUT_E3" pad="-"/>
</signal>
<signal name="DGND">
<contactref element="C_CTRL" pad="1"/>
<contactref element="R_TEST" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="P$30"/>
<contactref element="IC1" pad="P$39"/>
<contactref element="R_RT" pad="2"/>
<contactref element="C_VC" pad="1"/>
<contactref element="C_VC_SLAVE" pad="1"/>
<contactref element="C_SS" pad="1"/>
<contactref element="C_VREF" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="C_POTI" pad="2"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CTRL">
<contactref element="IC1" pad="P$1"/>
<contactref element="C_CTRL" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PWM">
<contactref element="IC1" pad="P$3"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="TEST1">
<contactref element="R_TEST" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="P$29"/>
</signal>
<signal name="V_C">
<contactref element="C_VC_SLAVE" pad="2"/>
<contactref element="R_VC" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="P$36"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C_VC" pad="2"/>
<contactref element="R_VC" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SS">
<contactref element="IC1" pad="P$2"/>
<contactref element="R_SS" pad="2"/>
<contactref element="C_SS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="P$6"/>
<contactref element="R_SS" pad="1"/>
<contactref element="C_VREF" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLKOUT">
<contactref element="IC1" pad="P$33"/>
<contactref element="SV2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="ISMON">
<contactref element="IC1" pad="P$7"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="_SHORT_">
<contactref element="IC1" pad="P$5"/>
<contactref element="R100" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PWMOUT">
<contactref element="IC1" pad="P$31"/>
</signal>
<signal name="V_IN">
<contactref element="M1" pad="P$5"/>
<contactref element="M1" pad="P$6"/>
<contactref element="M1" pad="P$7"/>
<contactref element="M1" pad="P$8"/>
<contactref element="M1" pad="P$9"/>
<contactref element="C_IN_E1" pad="+"/>
<contactref element="C_IN_E2" pad="+"/>
<contactref element="C_IN_K1" pad="1"/>
<contactref element="C_IN_K2" pad="1"/>
<contactref element="C_IN_K4" pad="1"/>
<contactref element="C_IN_K3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="P$12"/>
<contactref element="C_IN_K5" pad="1"/>
<contactref element="C_IN_K6" pad="1"/>
<contactref element="C_VIN1" pad="1"/>
<contactref element="C_VIN2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R_FILTER_IN" pad="2"/>
<contactref element="R_IN" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="CS_POTI">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="SCLK_POTI">
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="DIN_POTI">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="IVINMON">
<contactref element="IC1" pad="P$8"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CCM">
<contactref element="IC1" pad="P$32"/>
<contactref element="SV2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="OVLO">
<contactref element="IC1" pad="P$38"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="UVLO">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="IVINN">
<contactref element="R_FILTER_IN" pad="1"/>
<contactref element="C_FILTER_IN" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R_FB_LOW" pad="1"/>
<contactref element="R_FB_HIGH" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="R_POTI" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C_OP" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="OUT+">
<contactref element="OUT_POS" pad="1"/>
<contactref element="M5" pad="P$1"/>
<contactref element="M5" pad="P$2"/>
<contactref element="M5" pad="P$3"/>
<contactref element="IC2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="V_IN_DCDC">
<contactref element="C_FILTER_IN" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="P$10"/>
<contactref element="R_IN" pad="P$1"/>
<contactref element="IN_POS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="M5" pad="P$4"/>
<contactref element="IC2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R_LED2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="P$1"/>
<contactref element="R_LED1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT_ON">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT_ON_BUF">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="R_LED2" pad="1"/>
<contactref element="R_LED1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SW1">
<contactref element="M1" pad="P$1"/>
<contactref element="M1" pad="P$2"/>
<contactref element="M1" pad="P$3"/>
<contactref element="IC1" pad="P$16"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="M2" pad="P$7"/>
<contactref element="M2" pad="P$8"/>
<contactref element="M2" pad="P$5"/>
<contactref element="M2" pad="P$9"/>
<contactref element="M2" pad="P$6"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="D_M2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C_POTI" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSE_SPACING">
</signal>
<signal name="SENSE_SPACING2">
</signal>
<signal name="SENSE_SPACING3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
