(module Testpad-1 (layer F.Cu) (tedit 56C7779B)
  (fp_text reference REF** (at 2.2 1.8) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Testpad-1 (at 2.8 -2.1) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 5 1) (drill 0.762 (offset 1.75 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
