<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-2.54" y1="39.37" x2="85.07" y2="39.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.07" y1="39.37" x2="85.07" y2="97.46" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.07" y1="97.46" x2="-2.54" y2="97.46" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.54" y1="97.46" x2="-2.54" y2="39.37" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CommunicationConnectors">
<description>&lt;BR&gt;Würth Elektronik -- Electronic Interconnect &amp; Electromechanical Solutions&lt;br&gt;&lt;Hr&gt;
&lt;BR&gt;&lt;BR&gt; 
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0&gt;
&lt;TR&gt;   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt; &lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;
&lt;B&gt;&lt;I&gt;&lt;span style='font-size:26pt;
  color:#FF6600;'&gt;WE &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;
&lt;BR&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;&lt;b&gt;Würth Elektronik&lt;/b&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;

  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  
&lt;/TABLE&gt;
&lt;B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;More than you expect&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/B&gt;

&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;b&gt;Würth Elektronik eiSos GmbH &amp; Co. KG&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
EMC &amp; Inductive Solutions&lt;br&gt;

Max-Eyth-Str.1&lt;br&gt;
D-74638 Waldenburg&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Tel: +49 (0)7942-945-0&lt;br&gt;
Fax:+49 (0)7942-945-405&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.we-online.com/eagle"&gt;http://www.we-online.com/eagle&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="mailto:libraries@we-online.com"&gt;libraries@we-online.com&lt;/a&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;br&gt;&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
Neither CadSoft nor WE-eiSos does warrant that this library is error-free or &lt;br&gt;
that it meets your specific requirements.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;
Please contact us for more information.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;
&lt;hr&gt;
Version 6,  January 13th 2015
&lt;HR&gt;
Copyright: Würth Elektronik</description>
<packages>
<package name="685119134923">
<description>WR-COM SMT Horizontal HDMI, 19 pins</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FINDER-30.22">
<description>&lt;b&gt;30 Series - Subminiature DIL relays 2 A&lt;/b&gt; Finder&lt;p&gt;
Source: http://www.farnell.com/datasheets/87634.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting">
<description>&lt;b&gt;Harting Ribbon Cable Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
This library includes the former libraries ribcon.lbr and ribcon4.lbr.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CON40">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA20-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA05-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-stocko">
<description>&lt;b&gt;STOCKO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.stocko.de&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MKS1856-6-0-606">
<description>&lt;b&gt;Serie MKS 1850&lt;/b&gt; Lötstifte In-line, Raster 2.5 mm, Stiftwannen, stehend, mit Rastlasche&lt;p&gt;
Source: http://www.stocko.de/de/index.php?seite=ka_rfk2_mks1850.html&amp;rubrik=Katalog+-+RFK+2&lt;br&gt;
rfk_1850.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ERDT" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="HDMI-IN" library="CommunicationConnectors" package="685119134923" value=""/>
<element name="HDMI-OUT" library="CommunicationConnectors" package="685119134923" value=""/>
<element name="K1" library="relay" package="FINDER-30.22" value="FINDER-30.22">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="LED-HEAD" library="con-harting" package="CON40" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="LED1-10" library="con-lstb" package="MA20-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="LED11-18" library="con-lstb" package="MA20-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="POWERIN" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="S1" library="con-lstb" package="MA05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="SCHIRM" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCCHDMI" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="WZTEST" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="X1-1IN" library="con-stocko" package="MKS1856-6-0-606" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1174959"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="X1-1OUT" library="con-stocko" package="MKS1856-6-0-606" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1174959"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="X1-2IN" library="con-stocko" package="MKS1856-6-0-606" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1174959"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="X1-2OUT" library="con-stocko" package="MKS1856-6-0-606" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1174959"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="X1IN" library="con-stocko" package="MKS1856-6-0-606" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1174959"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="X1OUT" library="con-stocko" package="MKS1856-6-0-606" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1174959"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="X2-1IN" library="con-stocko" package="MKS1856-6-0-606" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1174959"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="X2-1OUT" library="con-stocko" package="MKS1856-6-0-606" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1174959"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="X2-2IN" library="con-stocko" package="MKS1856-6-0-606" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1174959"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="X2-2OUT" library="con-stocko" package="MKS1856-6-0-606" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1174959"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="X2IN" library="con-stocko" package="MKS1856-6-0-606" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1174959"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="X2OUT" library="con-stocko" package="MKS1856-6-0-606" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1174959"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="K1" pad="A1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="POWERIN" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="POWERIN" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="A2"/>
<contactref element="ERDT" pad="2"/>
<contactref element="WZTEST" pad="2"/>
<contactref element="VCCHDMI" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="ERDT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="WZTEST" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED1-10" pad="1"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="LED1-10" pad="2"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="LED1-10" pad="3"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="LED1-10" pad="4"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="LED1-10" pad="5"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="LED1-10" pad="6"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="LED1-10" pad="7"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="LED1-10" pad="8"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="LED1-10" pad="9"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="LED1-10" pad="10"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="LED1-10" pad="11"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="LED1-10" pad="12"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="LED1-10" pad="13"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="LED1-10" pad="14"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="LED1-10" pad="16"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="LED1-10" pad="15"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="LED1-10" pad="17"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="LED1-10" pad="18"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="LED1-10" pad="20"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="LED1-10" pad="19"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="LED11-18" pad="1"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="LED11-18" pad="3"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="LED11-18" pad="5"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="LED11-18" pad="7"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="LED11-18" pad="9"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="LED11-18" pad="11"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="LED11-18" pad="13"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="33"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="LED11-18" pad="15"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="35"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="LED11-18" pad="2"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="LED11-18" pad="4"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="LED11-18" pad="6"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="LED11-18" pad="8"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="LED11-18" pad="10"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="LED11-18" pad="12"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="LED11-18" pad="14"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="34"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="LED11-18" pad="16"/>
<contactref element="LED-HEAD" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="HDMI-IN" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="K1" pad="12"/>
<contactref element="X1IN" pad="1"/>
<contactref element="X1-1IN" pad="1"/>
<contactref element="X1-2IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="K1" pad="14"/>
<contactref element="SCHIRM" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="HDMI-IN" pad="2"/>
<contactref element="X1IN" pad="2"/>
<contactref element="X1-1IN" pad="2"/>
<contactref element="X1-2IN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="HDMI-IN" pad="3"/>
<contactref element="X1IN" pad="3"/>
<contactref element="X1-1IN" pad="3"/>
<contactref element="X1-2IN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="HDMI-IN" pad="4"/>
<contactref element="X1IN" pad="4"/>
<contactref element="X1-1IN" pad="4"/>
<contactref element="X1-2IN" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="HDMI-IN" pad="5"/>
<contactref element="X1IN" pad="5"/>
<contactref element="X1-1IN" pad="5"/>
<contactref element="X1-2IN" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="HDMI-IN" pad="6"/>
<contactref element="X1IN" pad="6"/>
<contactref element="X1-1IN" pad="6"/>
<contactref element="X1-2IN" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="HDMI-IN" pad="7"/>
<contactref element="X2IN" pad="1"/>
<contactref element="X2-1IN" pad="1"/>
<contactref element="X2-2IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="HDMI-IN" pad="8"/>
<contactref element="X2IN" pad="2"/>
<contactref element="X2-1IN" pad="2"/>
<contactref element="X2-2IN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="HDMI-IN" pad="9"/>
<contactref element="X2IN" pad="3"/>
<contactref element="X2-1IN" pad="3"/>
<contactref element="X2-2IN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="HDMI-IN" pad="10"/>
<contactref element="X2IN" pad="4"/>
<contactref element="X2-1IN" pad="4"/>
<contactref element="X2-2IN" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="HDMI-IN" pad="11"/>
<contactref element="X2IN" pad="5"/>
<contactref element="X2-1IN" pad="5"/>
<contactref element="X2-2IN" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="HDMI-IN" pad="12"/>
<contactref element="X2IN" pad="6"/>
<contactref element="X2-1IN" pad="6"/>
<contactref element="X2-2IN" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="HDMI-IN" pad="13"/>
<contactref element="K1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="SCHIRM" pad="2"/>
<contactref element="HDMI-OUT" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="K1" pad="24"/>
<contactref element="HDMI-OUT" pad="1"/>
<contactref element="X1OUT" pad="1"/>
<contactref element="X1-1OUT" pad="1"/>
<contactref element="X1-2OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="HDMI-OUT" pad="2"/>
<contactref element="X1OUT" pad="2"/>
<contactref element="X1-1OUT" pad="2"/>
<contactref element="X1-2OUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="HDMI-OUT" pad="3"/>
<contactref element="X1OUT" pad="3"/>
<contactref element="X1-1OUT" pad="3"/>
<contactref element="X1-2OUT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="HDMI-OUT" pad="4"/>
<contactref element="X1OUT" pad="4"/>
<contactref element="X1-1OUT" pad="4"/>
<contactref element="X1-2OUT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="HDMI-OUT" pad="5"/>
<contactref element="X1OUT" pad="5"/>
<contactref element="X1-1OUT" pad="5"/>
<contactref element="X1-2OUT" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="HDMI-OUT" pad="6"/>
<contactref element="X1OUT" pad="6"/>
<contactref element="X1-1OUT" pad="6"/>
<contactref element="X1-2OUT" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="HDMI-OUT" pad="7"/>
<contactref element="X2OUT" pad="1"/>
<contactref element="X2-1OUT" pad="1"/>
<contactref element="X2-2OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="HDMI-OUT" pad="8"/>
<contactref element="X2OUT" pad="2"/>
<contactref element="X2-1OUT" pad="2"/>
<contactref element="X2-2OUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="HDMI-OUT" pad="9"/>
<contactref element="X2OUT" pad="3"/>
<contactref element="X2-1OUT" pad="3"/>
<contactref element="X2-2OUT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="HDMI-OUT" pad="10"/>
<contactref element="X2OUT" pad="4"/>
<contactref element="X2-1OUT" pad="4"/>
<contactref element="X2-2OUT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="HDMI-OUT" pad="11"/>
<contactref element="X2OUT" pad="5"/>
<contactref element="X2-1OUT" pad="5"/>
<contactref element="X2-2OUT" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="HDMI-OUT" pad="12"/>
<contactref element="X2OUT" pad="6"/>
<contactref element="X2-1OUT" pad="6"/>
<contactref element="X2-2OUT" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="HDMI-OUT" pad="14"/>
<contactref element="HDMI-IN" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="HDMI-IN" pad="15"/>
<contactref element="HDMI-OUT" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="HDMI-OUT" pad="16"/>
<contactref element="HDMI-IN" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="HDMI-IN" pad="17"/>
<contactref element="HDMI-OUT" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="HDMI-OUT" pad="18"/>
<contactref element="HDMI-IN" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="HDMI-IN" pad="19"/>
<contactref element="HDMI-OUT" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="VCCHDMI" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
