<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SMD_USB_TYP_B">
</package>
<package name="CREE_MC-E">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SMD_USB_TYP_B">
<pin name="VBUS" direction="sup"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="SHIELD" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CREE_MC-E_RGB">
<description>Cree MC-E RGB Leistungs-LED
RGBW-LED (Rot, Grün, Blau, Warmweiß) von Cree mit
bis zu 700 mA Betriebsstrom pro Farbe.</description>
<pin name="W+" direction="pas"/>
<pin name="B+" direction="pas"/>
<pin name="G+" direction="pas"/>
<pin name="R+" direction="pas"/>
<pin name="W-" direction="pas"/>
<pin name="B-" direction="pas"/>
<pin name="G-" direction="pas"/>
<pin name="R-" direction="pas"/>
<pin name="THERMAL" direction="nc"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ASSMANN_SMD_USB_TYP_B">
<description>&lt;h4&gt;Assmann SMD USB-Buchse Typ B&lt;/h4&gt;
Eine USB-Buchse von Assmann.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SMD_USB_TYP_B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMD_USB_TYP_B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="PIN3"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="PIN2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="PIN4"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD" pad="SHIELD@1 SHIELD@2"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="PIN1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CREE_MC_E_RGB">
<description>&lt;h2&gt;Cree RGBW-LED&lt;/h2&gt;
Cree RGBW-LED (Rot, Grün, Blau, Warmweiß) mit bis zu 700 mA Arbeitsstrom.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CREE_MC-E_RGB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CREE_MC-E">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B+" pad="B+"/>
<connect gate="G$1" pin="B-" pad="B-"/>
<connect gate="G$1" pin="G+" pad="G+"/>
<connect gate="G$1" pin="G-" pad="G-"/>
<connect gate="G$1" pin="R+" pad="R+"/>
<connect gate="G$1" pin="R-" pad="R-"/>
<connect gate="G$1" pin="THERMAL" pad="THERMAL"/>
<connect gate="G$1" pin="W+" pad="W+"/>
<connect gate="G$1" pin="W-" pad="W-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
