<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="26.67" y1="0" x2="26.67" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="25.4" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="26.67" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Todo:

- Befestigungslöcher auf 0.1" Raster
- 
</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt; wave soldering&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C1206K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1206 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 3216</description>
</package>
<package name="E2-4">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2 mm, diameter 4 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Inductor-Fastron">
<packages>
<package name="PISM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mylib">
<packages>
<package name="8S1">
<description>&lt;b&gt;8S1&lt;/b&gt; 8-lead (0.150" Wide Body)&lt;p&gt;
Plastic Gull Wing Small Outline (JEDEC SOIC)&lt;br&gt;
Source: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2535S.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SMB">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="L2" library="Inductor-Fastron" package="PISM" value="L-EUPISM"/>
<element name="IC2" library="mylib" package="8S1" value="L5970D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805W" value="5.6K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805W" value="3.3K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805K" value="22n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805K" value="220p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SMB" value="MBRS 240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206K" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="E2-4" value="100u/16">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IC-PWR-OUT">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PWR">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
