(module THY_HB_TO240AA (layer F.Cu) (tedit 57BF2D7B)
  (descr "Thyristorhalbbrücke TO240AA Unterseite!")
  (fp_text reference THY_HB_TO240AA (at 20.4 8.5) (layer B.SilkS))
  (fp_text value Val** (at -10.3 -8.9) (layer B.Fab) hide)
  (fp_arc (start 39 9) (end 40 9) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (fp_arc (start 31 9) (end 31 10) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (fp_arc (start 39 -9) (end 39 -10) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (fp_arc (start 31 -9) (end 30 -9) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (fp_line (start 40 -9) (end 40 9) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (fp_line (start 39 10) (end 31 10) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (fp_line (start 30 9) (end 30 -9) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (fp_line (start 31 -10) (end 39 -10) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (fp_text user 6 (at 33 -5.5) (layer B.Fab))
  (fp_text user 7 (at 33 -3.7) (layer B.Fab))
  (fp_text user 4 (at 33 3.7) (layer B.Fab))
  (fp_text user 5 (at 33 5.7) (layer B.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -20 0) (size 11 11) (drill 5.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 11 11) (drill 5.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 20 0) (size 11 11) (drill 5.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
