<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="SMD_C">
<packages>
<package name="0805R">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SMD_R">
<packages>
<package name="0805R">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA05-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="SMD_C" package="0805R" value="10n"/>
<element name="C2" library="SMD_C" package="0805R" value="10n"/>
<element name="C3" library="SMD_C" package="0805R" value="10n">
<attribute name="HERSTELLER" value="eins"/>
</element>
<element name="C4" library="SMD_C" package="0805R" value="10n"/>
<element name="T1:R1" library="SMD_R" package="0805R" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1:R2" library="SMD_R" package="0805R" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2:R1" library="SMD_R" package="0805R" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2:R2" library="SMD_R" package="0805R" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA05-1" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="T1:R1" pad="1"/>
<contactref element="T1:R2" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="T1:R1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="T2:R1" pad="1"/>
<contactref element="T2:R2" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="T2:R1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="T1:GND">
<contactref element="T1:R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="T2:GND">
<contactref element="T2:R2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
