<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="10" x2="10" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="50" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="50" x2="10" y2="50" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10" y1="50" x2="0" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40" x2="0" y2="10" width="0" layer="20"/>
<text>CP/M - Stick</text>
<text>AVR CP/M V 3.1</text>
<text>I2C</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>3,3V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E2-4">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2 mm, diameter 4 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML6">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="memory-hitachi">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="card_adapters">
<description>&lt;H1&gt;Card Adapters&lt;/H1&gt;&lt;br&gt;
MMC&lt;br&gt;
SD&lt;br&gt;
CF&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="SDCMF-10915W0T1">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmel" package="DIL28-3" value="ATmega168">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C025-024X044" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="Grün">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C025-024X044" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="Reset">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-harting-ml" package="ML6" value="ISP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C025-024X044" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C025-024X044" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C025-024X044" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="E2-4" value="10µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C025-024X044" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value="Gelb">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0204/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49/S" value="20 MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C025-024X044" value="27p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="C025-024X044" value="27p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="memory-hitachi" package="DIL20" value="4256"/>
<element name="IC6" library="memory-hitachi" package="DIL20" value="4256"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="CON2" library="card_adapters" package="SDCMF-10915W0T1" value="SDCMF-109XXW010SDCMF-10915W0T1_SO"/>
<element name="C1" library="rcl" package="E2-4" value="4,7µ"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="20"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="20"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="CON2" pad="P3"/>
<contactref element="CON2" pad="P6"/>
<contactref element="CON2" pad="P3"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="CON2" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="/OE">
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="IC6" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="/CAS">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="IC5" pad="17"/>
<contactref element="IC6" pad="17"/>
</signal>
<signal name="/RAS">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="/WE">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D0_A0">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D1_A1">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D2_A2">
<contactref element="IC5" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D3_A3">
<contactref element="IC5" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D4_A4">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D5_A5">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D6_A6">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="IC6" pad="18"/>
</signal>
<signal name="D7_A7">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="IC6" pad="14"/>
<contactref element="IC6" pad="19"/>
</signal>
<signal name="MOSI_A8">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="15"/>
<contactref element="CON2" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="MISO_A9">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="CON2" pad="P7"/>
</signal>
<signal name="SCK_A10">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="CON2" pad="P5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RXD_AVR">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TXD_AVR">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RESET_CPM">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="CON2" pad="P4"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
