<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SOP16">
</package>
<package name="SO16">
</package>
<package name="SO8_LM75">
</package>
<package name="SO16-W">
<description>&lt;b&gt;SO16-W 300 mil Wide package&lt;/B&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline IC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SO8&lt;br&gt;
Pitch 1,27mm&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PAM8403">
<pin name="+OUT_L" direction="out"/>
<pin name="+OUT_R" direction="out"/>
<pin name="-OUT_L" direction="out"/>
<pin name="-OUT_R" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="INL" direction="in"/>
<pin name="INR" direction="in"/>
<pin name="!MUTE!" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="PGND" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="PVDD" direction="pwr"/>
<pin name="PVDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="!SHND!" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VREF" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="DS3231">
<pin name="32KHZ" direction="oc"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="!INT!/SQW" direction="oc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@7" direction="nc"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="!RST!" direction="oc"/>
<pin name="SCL" direction="in"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="VBAT" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LM75">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="OS" direction="oc"/>
<pin name="SCL" direction="in"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="+VS" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PAM8403" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PAM8403"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!MUTE!" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!SHND!" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="+OUT_L" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="+OUT_R" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="-OUT_L" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-OUT_R" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="INL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="INR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DS3231">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DS3231"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO16-W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!INT!/SQW" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST!" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="32KHZ" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM75" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Temperatursensor</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM75"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="SO8_LM75">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+VS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+VS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
