<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="35.56" x2="49.53" y2="35.56" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="49.53" y1="35.56" x2="49.53" y2="34.315" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="49.53" y1="1.445" x2="49.53" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="49.53" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="0.171" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="34.377" x2="0" y2="35.56" width="0.254" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>(C) 2011</text>
<text>WWW.OLIMEX.COM/DEV</text>
<text>AVRISP-mkII</text>
<text>Rev.B</text>
<text>A2(RED)</text>
<text>A1</text>
<text>AVRISP-mkII</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>Bez bottom silk</text>
</plain>
<libraries>
<library name="gogo">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X3MMLED">
</package>
<package name="1206">
</package>
<package name="T1157">
<description>&lt;b&gt;T1157</description>
</package>
<package name="TEST_PAD40/70/SQUARE">
</package>
<package name="IT1185AU2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C-SMD5X11">
</package>
<package name="C0805_5MIL_DWS">
</package>
<package name="C0603_DWS">
</package>
<package name="R0603_5MIL_DWS">
</package>
<package name="R0805_5MIL_DWS">
</package>
<package name="L_CECL">
</package>
<package name="C0603_DWS_NA">
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49/SMD2_THIN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML6_PADS">
</package>
<package name="ML10_PADS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="OLIMEX_IC">
<packages>
<package name="TQFP32">
<description>&lt;B&gt;TQFP32&lt;/B&gt;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Pitch:&lt;/B&gt; 0.80mm
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Pad Width:&lt;/B&gt; 0.508mm
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Pad Lenght:&lt;/B&gt; 1.60mm
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Distance(Out edge to Out edge):&lt;/B&gt; 9.00mm
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Dimensions:&lt;/B&gt; 9.00 x 9.00 x 1.2mm
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="olimex_logo1">
<packages>
<package name="ESD_SYMBOL">
</package>
<package name="PB_SMALL">
</package>
<package name="RECYCLE_BIN1/8">
</package>
<package name="ROHS_T_STOP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="SJ_2">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HN1X3-SMD_MIRROR">
</package>
<package name="HN1X3-SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="OLIMEX_CONNECTORS">
<packages>
<package name="USB_PADS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="arm">
<packages>
<package name="SOT223_">
</package>
</packages>
</library>
<library name="DOUBLE-SIDE">
<packages>
<package name="LED-3.0MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round&lt;p&gt;
Drill 1.0 mm</description>
</package>
<package name="MINI-MELF">
</package>
</packages>
</library>
<library name="OLIMEX_DISCRET">
<packages>
<package name="R_MATRIX_4">
</package>
<package name="0603_0R">
</package>
</packages>
</library>
<library name="semicon-smd-ipc">
<packages>
<package name="SOT23C">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R7" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="olimex_logo1" package="RECYCLE_BIN1/8" value=""/>
<element name="BOOT_E" library="gogo" package="T1157" value="T1157">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="gogo" package="SOT23" value="NA(MCP130T-300I/TT)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="STAT" library="gogo" package="2X3MMLED" value="3mmL-115WEGW10mCD(3-Leads_Red/Green)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="470R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PDI" library="con-harting-ml" package="ML6_PADS" value="BH6S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49/SMD2_THIN" value="Q16.000MHz/HC-49SM/SMD/20ppm/20pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="OLIMEX_IC" package="TQFP32" value="AT90USB162/TQFP32">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB" library="OLIMEX_CONNECTORS" package="USB_PADS" value="USB-B Straight(USB-SDWH-4B-LF)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0603_DWS" value="15pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0603_DWS" value="15pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="olimex_logo1" package="ESD_SYMBOL" value=""/>
<element name="U$4" library="olimex_logo1" package="PB_SMALL" value=""/>
<element name="TPI" library="con-harting-ml" package="ML6_PADS" value="BH6S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805_5MIL_DWS" value="10uF/6.3V/0805">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VR1" library="arm" package="SOT223_" value="LM1117IMPX-ADJ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TARG_3.3V/5V" library="jumper" package="HN1X3-SMD_MIRROR" value="HN1x3(3.3V:Open;5V:Close)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FUSE" library="gogo" package="1206" value="FSMD035">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="240R/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="390R/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805_5MIL_DWS" value="10uF/6.3V/0805">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ICSP10" library="con-harting-ml" package="ML10_PADS" value="BH10S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB_PWR" library="DOUBLE-SIDE" package="LED-3.0MM" value="3mm(Yellow)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C-SMD5X11" value="220uF/10V/5x11mm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="DOUBLE-SIDE" package="MINI-MELF" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0805_5MIL_DWS" value="10uF/6.3V/0805">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM1" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4" value="RA1206_(4X0603)_4B8_100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM2" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4" value="RA1206_(4X0603)_4B8_100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="semicon-smd-ipc" package="SOT23C" value="BAT54C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="semicon-smd-ipc" package="SOT23C" value="BAT54C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="semicon-smd-ipc" package="SOT23C" value="BAT54C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805_5MIL_DWS" value="200R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MCU_5V/3.3V" library="jumper" package="SJ_2" value="5V:Close;3.3V:Open">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="OLIMEX_DISCRET" package="0603_0R" value="0R(NA)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="rcl" package="L_CECL" value="22uH/CECL/310mA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805_5MIL_DWS" value="10uF/6.3V/0805">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB_PWR_OFF/ON" library="jumper" package="HN1X3-SMD" value="HN1x3(1-2:Close;2-3:Open)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="olimex_logo1" package="ROHS_T_STOP" value=""/>
<element name="GND" library="gogo" package="TEST_PAD40/70/SQUARE" value="TESTPAD3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ER/PGM" library="jumper" package="SJ_2" value="ER:Open;PGM:Close">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HWB" library="gogo" package="IT1185AU2" value="NA(IT1185AU2)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C0603_DWS_NA" value="NA(100nF)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="STAT" pad="C"/>
<contactref element="PDI" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="USB" pad="4"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="BOOT_E" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="TPI" pad="6"/>
<contactref element="ICSP10" pad="4"/>
<contactref element="ICSP10" pad="6"/>
<contactref element="ICSP10" pad="8"/>
<contactref element="ICSP10" pad="10"/>
<contactref element="USB_PWR" pad="K"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="P$1"/>
<contactref element="HWB" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="STAT" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="ER/PGM" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="RM1" pad="4.2"/>
</signal>
<signal name="N$438">
<contactref element="USB" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$537">
<contactref element="USB" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB2(MOSI)">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="RM2" pad="3.1"/>
</signal>
<signal name="PB1(SCK)">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="RM2" pad="4.1"/>
</signal>
<signal name="PB4(TARG_RST)">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="RM2" pad="1.1"/>
</signal>
<signal name="PB3(MISO)">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="RM2" pad="2.1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="USB" pad="P$5"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="USB" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="USB" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="TARG_3.3V/5V" pad="3"/>
<contactref element="VR1" pad="3"/>
<contactref element="MCU_5V/3.3V" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PDI/TPI_DATA">
<contactref element="PDI" pad="1"/>
<contactref element="TPI" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD5(XCK)">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="RM1" pad="1.1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="VR1" pad="2"/>
<contactref element="TARG_3.3V/5V" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="VR1" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="MCU_5V/3.3V" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="VR1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="PD2(RXD1)">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="RM1" pad="3.1"/>
</signal>
<signal name="PD3(TXD1)">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="RM1" pad="2.1"/>
</signal>
<signal name="V_TARGET">
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="PDI" pad="2"/>
<contactref element="TPI" pad="2"/>
<contactref element="ICSP10" pad="2"/>
<contactref element="FUSE" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
<contactref element="D4" pad="3"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PDI/TPI_CLOCK">
<contactref element="PDI" pad="5"/>
<contactref element="TPI" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="RM1" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="ICSP_MOSI">
<contactref element="ICSP10" pad="1"/>
<contactref element="RM2" pad="3.2"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ICSP/TPI_RESET">
<contactref element="TPI" pad="5"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="RM2" pad="1.2"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="ER/PGM" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ICSP_SCK">
<contactref element="ICSP10" pad="7"/>
<contactref element="RM2" pad="4.2"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ICSP_MISO">
<contactref element="ICSP10" pad="9"/>
<contactref element="RM2" pad="2.2"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD2/3_DATA">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="RM1" pad="3.2"/>
<contactref element="RM1" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="HWB" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="USB_PWR" pad="A"/>
</signal>
<signal name="USB_PWR_DET">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="USB_PWR_OFF/ON" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_USB_PWR">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="STAT" pad="A2(RED)"/>
</signal>
<signal name="LED_READY">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_ACTIVITY">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="MCU_5V/3.3V" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="TARG_3.3V/5V" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="FUSE" pad="1"/>
<contactref element="USB_PWR_OFF/ON" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C16" pad="+"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="USB_PWR_OFF/ON" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="ICSP10" pad="5"/>
<contactref element="ER/PGM" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="BOOT_E" pad="1"/>
<contactref element="RM1" pad="4.1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
