(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.2-stable)
  (general
    (links 0)
    (no_connects 0)
    (area 129.631499 34.435 218.799763 89.875)
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 89)
    (zones 0)
    (modules 67)
    (nets 1)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user hide)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.5)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF5F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 1.000000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.5)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
  )
  (module dcdc:steuerung (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 167.64 62.23)
    (fp_text reference G*** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide)
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 146.05 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 148.59 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 151.13 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 153.67 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 156.21 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 158.75 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 161.29 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 163.83 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 166.37 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 168.91 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 172.72 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 175.26 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 177.8 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 180.34 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 182.88 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 185.42 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 187.96 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 190.5 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 198.12 38.1)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 198.12 43.18)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 187.96 43.18)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 187.96 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 198.12 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 179.07 43.18)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 179.07 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 179.07 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 187.96 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 198.12 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 198.12 58.42)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 187.96 58.42)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 179.07 58.42)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 179.07 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 187.96 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 198.12 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 179.07 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 187.96 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 198.12 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 198.12 73.66)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 187.96 73.66)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 179.07 73.66)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 179.07 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 172.72 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 172.72 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 170.18 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 170.18 86.36)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 172.72 86.36)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 167.64 86.36)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 165.1 86.36)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 162.56 86.36)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 160.02 86.36)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 160.02 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 157.48 86.36)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 154.94 86.36)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 177.8 86.36)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 180.34 86.36)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 182.88 86.36)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 185.42 86.36)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 187.96 86.36)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 190.5 86.36)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 194.31 86.36)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 200.66 86.36)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 200.66 82.55)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 198.12 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 198.12 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 194.31 82.55)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 187.96 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SolderWirePad_single_0-8mmDrill (at 0 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (gr_line (start 129.54 88.9) (end 129.54 35.56) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 205.74 88.9) (end 129.54 88.9) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 205.74 35.56) (end 205.74 88.9) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 129.54 35.56) (end 205.74 35.56) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
