(module ToggleSwitch-6P_Fun (layer F.Cu) (tedit 58C6F3E7)
  (fp_text reference S** (at 0 -41) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ToggleSwitch-6P_Fun (at 0 43) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -50 -20) (size 15 15) (drill 10) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -50 0) (size 15 15) (drill 10) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 30 0) (size 15 15) (drill 10) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 30 -20) (size 15 15) (drill 10) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 30 20) (size 15 15) (drill 10) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 10 20) (size 15 15) (drill 10) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10 -20) (size 15 15) (drill 10) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 50 0) (size 15 15) (drill 10) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 10 0) (size 15 15) (drill 10) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 50 -20) (size 15 15) (drill 10) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 50 20) (size 15 15) (drill 10) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -10 20) (size 15 15) (drill 10) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -10 -20) (size 15 15) (drill 10) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -10 0) (size 15 15) (drill 10) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -50 20) (size 15 15) (drill 10) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -30 0) (size 15 15) (drill 10) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -30 -20) (size 15 15) (drill 10) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -30 20) (size 15 15) (drill 10) (layers *.Cu *.Mask))
)
