(module Relays_Fujitsu-JV-KT-Series_RevB_29Mar2017 (layer F.Cu) (tedit 58DAE4C6)
  (fp_text reference K** (at 0 -7) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Relays_Fujitsu-JV-KT-Series_RevB_29Mar2017 (at 0 7.5) (layer F.Fab))
  (pad A1 thru_hole oval (at -7.6 -3.8) (size 5.5 3.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 thru_hole oval (at -7.6 3.8) (size 5.5 3.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole oval (at 7.6 -3.2) (size 5.5 3.5) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole oval (at 7.6 3.2) (size 5.5 3.5) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
)
