(module AMG88 (layer F.Cu) (tedit 58DB7D76)
  (solder_mask_margin 0.2)
  (clearance 0.2)
  (fp_text reference REF** (at 6.4 -0.6 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMG88 (at -10.07 -0.12 90) (layer F.Fab))
  (pad 13 smd rect (at -4.32 -6.6) (size 0.8 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -3.05 -6.6) (size 0.8 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.76 -6.6) (size 0.8 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -0.51 -6.6) (size 0.8 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 3.72 -6.6) (size 0.8 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -4.32 0.5) (size 0.8 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.05 0.5) (size 0.8 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.76 0.5) (size 0.8 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.51 0.5) (size 0.8 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.78 0.5) (size 0.8 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -7.28 0) (size 0.8 4.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -1.78 -6.6) (size 0.8 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -7.28 -6.6) (size 0.8 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.72 0.5) (size 0.8 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
