(module Wuerth_744031006_RevA_18May2017 (layer F.Cu) (tedit 591E23E1)
  (fp_text reference L (at 0.1 4.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Wuerth_744031006_RevA_18May2017 (at 0 -4.7) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 1.15 -1.25) (size 0.6 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.15 1.25) (size 0.6 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.15 1.25) (size 0.6 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.75) (size 3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.7 -1.35) (size 0.85 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.7 -1.35) (size 0.85 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.7 1.35) (size 0.85 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.7 1.35) (size 0.85 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 -1.75) (size 3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.15 -1.25) (size 0.6 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd roundrect (at 0 0) (size 2 0.5) (layers F.Adhes)(roundrect_rratio 0.25))
)
